|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | |  |  |  |  |  |
| Objednatel: ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace | | | |  |  |  |
| Zakázka: „Oprava okapů a instalace sněhových zábran ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj“ (druhá část) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Rozpis materiálu a prací** | **MJ** | **Množství celkem** | **Cena jednotková** | **Celkem bez DPH 21 %** | **Celkem vč. DPH** |
| 1. | D+M lešení 16,7x18,21+56+56=130,2 | m2 | 2174 | xxx | xxx | xxx |
| 2. | Doprava lešení (dovoz, odvoz) | m2 | 2174 | xxx | xxx | xxx |
| 3. | Pronájem lešení (2174\*9) | m2 | 19566 | xxx | xxx | xxx |
| 4. | Ochranné sítě 304 | m2 | 365 | xxx | xxx | xxx |
| 5. | D+M okap - žlab vč. úpravy | mb | 130 | xxx | xxx | xxx |
| 6. | Okapový systém - roh RAL (hnědá) rš. 400 | ks | 2 | xxx | xxx | xxx |
| 7. | Okapový systém - žlab RAL (hnědá) rš. 400 | mb | 132 | xxx | xxx | xxx |
| 8. | Sněhová zábrana, RAL (hnědá), včetně držáků spojek, provedení ve dvou řadách včetně fixace (viz specifikace) | mb | 260 | xxx | xxx | xxx |
| 9. | Montáž sněhové zábrany vč. utěsnění | mb | 260 | xxx | xxx | xxx |
| 10. | Okapový systém - svod Fezn 120, 5m | mb | 5 | xxx | xxx | xxx |
| 11. | Okapový systém - svod Fezn 120, 1m | ks | 2 | xxx | xxx | xxx |
| 12. | Okapový systém - koleno Fezn 120 | ks | 6 | xxx | xxx | xxx |
| 13. | Okapový systém - objímka Fezn | ks | 2 | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Okapový systém - klapaka do svodu Fezn 120 | ks | 5 | xxx | xxx | xxx |
| 15. | Montáž okapový systém - svody a odbočky | soub. | 1 | xxx | xxx | xxx |
| 16. | Přesuny hmot, spojovací materiál, režie | soub. | 1 | xxx | xxx | xxx |
|  | **Mezisoučet** |  |  |  | xxx | xxx |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem za dodávku a montáž** |  |  |  | **593 922,20 Kč** | **718 645,86 Kč** |