REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23032023

Stavba: Rekonstukce sociálního zařízení pokoje číslo 257

Interwand.CZ

Interwand.CZ s.r.o.

Osadní 36

Praha 7,170 00, Holešovice Tel.: xxxxxxxx Gsmxxxxxxxxxx

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 20.06.2023 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: Interwand.CZ s.r.o. - Osadní 36, Praha 7 | IČ: | 26461714 |
|  | DIČ: | CZ26461714 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k disDozici na webu Dodminkv.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 137 286,42 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% |  | 137 286,42 | 20 592,96 |
| Cena s DPH |  | V | cm | 157 879,38 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 23032023 |
| Stavba: | Rekonstukce sociálního zařízení pokoje číslo 257 |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel:Zhotovitel: | Projektant:Zpracovatel |
| Kód | Popis |

Náklady stavby celkem

23032023 Dům seniorů Háje - rekonstrukce sociální

místnosti

137 286,42 157 879,38

137 286,42 157 879,38 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstukce sociálního zařízení pokoje číslo 257

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 20.06.2023 |
| Zadavatel: Interwand.CZ s.r.o. - Osadní 36, Praha 7 | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: | 26461714 |
|  | DIČ: | CZ26461714 |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu Draci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  | 137 286,42 |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 137 286,42 | 15,00% | 20 592,96 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 157 879,38 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstukce sociálního zařízení pokoje číslo 257

Místo:

Cena celkem [CZK]

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady stavby celkem | 137 286,42 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | xxxxxx |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | xxxxxxxx |
| 767 - Konstrukce zámečnické | xxxxxxx |
| 771 - Podlahy z dlaždic | xxxxxxx |
| 776 - Podlahy povlakové | xxxxxxxx |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | xxxxxxxx |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | xxxxxxxxx |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | xxxxxxx |
| VRN3 - Zařízení staveniště | xxxxxxxx |
| VRN6 - Územní vlivy | xxxxxxx |

Kód dílu - Popis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstukce sociálního zařízení pokoje číslo 257**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ

Ty

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

d PSV Práce a dodávky PSV

137 286,42 93 786,42 2 185,84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 j |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 7.023 01/763431001 |
| 2 | M | 59036527 | deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 17x600x600mm | m2 | 2,100 | xxxxxx | xxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| W 2\*1,05'Přepočtené Koeficientem množství 2,100D 767 Konstrukce zámečnické xxxxxxx |
| 3 | K | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním | m | 2,800 | xxxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <https://Dodminhi.uK.cz/item/CS> URS 2023 01/767165111 |
| 4 | M | 55147070R | madlo nerezové hladké | kus | 2,000 | xxxxxxxx | xxxxx | vlastní |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  | xxxxxxxxxx |
| 5 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <https://Dodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2023 01/771571810 |
| 6 | K | 771574111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 2,000 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC íittos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/7715741 li |
| 7 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC <https://Dodminkv.urs.cz/itmn/CS> URS 7023 01/771591117 |
| 8 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samoniveiační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes3 do 5 mm | m2 | 2,000 | xxxxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC httos:/7oodminkv.urs.cz/item/CS URS 7.073 01/776141127 |
| 9 | M | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 2,200 | xxxxxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| 10 | K | 998771204 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | % | 49,817 | xxxxxx | xxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |

ň- C226431T14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | xxxxxxx |  |
| 11 | K | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 13,420 | xxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httns://oodminkv.iirs.cz/itpm/CS URS 7073 01/778111112 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samoniveiační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky3 do 5 mm  | Dřeš | m2 | 13,420 | xxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | bttUu2AuXlmWkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/77SU1112 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  | m2 | 13,420 | xxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httns://nndmlnkv.urs.c.7/itprn/CS URS 7073 01/778201311 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K. | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 13,420 | xxxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2023 01/77027.1111 ' |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M | 28411017 | PVC vinyl heterogenní zátěžové ti 2,00mm, nášiapná vrstva OJÓmm, zátěž 34/43, otiak do0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bf! S1 | m2 | 14,762 | xxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |

vv

13,42\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

14,762

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| unnne psu17 m\28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm |  | julL | 18,044 | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx \ CS ÚRS 2023 01 |

16 K 776421111

xxxxxxxxxx !CS ÚRS 2023 01

W

18,044

17,69\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m | % | 255,557 | xxxxxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
| Online PSC httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998776203D 781 Dokončovací práce - obklady xxxxxxx |
| 19 K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  | 17,800 | xxxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |

*ht1ns://nndminl<v.urs r.r/item/CS URS* 7073 *m/7R1171 ni 1*

Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20unnne psuI 2021 j K J78I474IH | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m2 | 17,800 | xxxxxxx | xxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | | maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | M | TtSSrWHTVóVX' | obkládačka dle výběru architekta | m2 | 19,580 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | vlastní |
| 23 | K | 781493610 | Obklad - dokončující práce montáž dvířek plastových lepených uchycených na magnet | kus | 1,000 | xxxxxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2019 02 |
| 24 | M | 56245726 | dvířka na magnet 150x150mm | kus | 1,000 | xxxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2019 02 |
| 25 | K | 998781204 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | % | 321,472 | xxxxxxx | xxxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC

*httns://nodminkv.um.cz/itPm/CS URS 7023 01/998781704*

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

26 I K 784121003^" ]OškrabánTn^^

Online PSC

27 K 784171001

Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií

v místnostech výšky do 3,80 m

77,350

100,000

xxxxxx

xxxxx

Online PSC

*httos://nad m i nkv.u rs.cz/itpm/CS URS 7023-01/7.8.4171001*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍPČ | TyP | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| I 28 | M | 58124833 | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m | m | 105,000 | xxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | VV |  | 100\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105,000 |  |  |
| I 29 | \* | 784171111 | Zakrytí nemalovaných pioch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 10,000 | xxxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httos://noďminkv.urs.r.z/item/CS URS POPS 01/7MI711U |  |  |  |  |  |
| 1 30 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m | m2 | 10,500 | xxxxxxx | xxxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 \ |
|  | vv |  | 10\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,500 |  |  |
| ! 31 | K | 784181101 | 'pen'é'trá'eg-p'ů'aRrá-auTé-atYĎTia'š'dBn'a'2'á'kra3hT-aR7y[aró'\řg-h-g2t5'á7va"vm'íšma'šte'čri-yýšRy'ao"3;80 ) | m2 | 77,350 | xxxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httos://Doď minkv.urs.cz/item/CS URS POPS 01/784181101 |  |  |  |  |  |
| ! 32 | K | 784321031 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 77,350 | xxxxxxx | xxxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | ht1ns:/'/nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/784321031 |  |  |  |  |  |
| j 33 | « | 784321055 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu sytém | m2 | 77,350 | xxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httDS://podminkv.urs.cz/item'/CS URS 2023 01/784321055 |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxxxx |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | xxxxxxx |  |
| I34 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | httns://nnriminin/.un cz/item/CS URS POP3 01/030001000 |  |  |  |  |  |
| j 35 | K |vRN | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | xxxxxxx |  |
| j 36 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx | CS ÚRS 2023 01 |

Online PSC [https://r*10*dminkv.urs.c*7*/item](https://r10dminkv.urs.c7/item)*/CS URS 2023 01/0650.02000.*