Příloha c. 1 Soupis dodavky vc. specifikace a cenove nabidky.xlsx

**SŠ Obchodní, Husova 9, České Budějovice**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikační údaje uchazeče;** | **Jan Mika, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov, 381 01, IC: 721 77 268, DIČ; CZ7306081244, mail.** xxxxxx**, tel; xxxxxxx. Kontaktní osoba; Jan Mika** |
| **Název** | **Minimální parametry** | **množství****(ks)** | **Nabízená značka SPLŇUJE PARAMETRY ANO/NE** | **Záruka v měsících** | **jednotková cena bez DPH** | **jednotková cena a DPH** | **celková cena bez DPH** | **celková cena s DPH** |
| **Interaktivní dotyková obrazovka 76" vč. software** | Úhlopříčka obrazu min. (189 cm), rozlišení min. 4K (3840x2160), LCD panel s technologii lepeného skla (bez mezery mezi LCO tfisplejem a krycím stdern), 2x stylus, přesnost alespoň **♦** A1 mm, OPS slot, LAN vsiup a výstup (RJ45), min. 20 dotykových bodů, podpora multitotKďi a gest, automatické rozpoznání styfusu (režim psaní), pretu (režim manipulace s efekty) i dlaně (mazáni). Ozvučen! s ovládáním hlasjtosti přímo **:** Integrované do těla panelu. Vestavěné reproduktory min. 2 x 10 W.Připojeni externího zafizenl prostřednicím jediného kabelu (USB-C) a podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájeni (min. 15 W).K LCD panelů bude dodán SW pro tvorbu výukových materiálů, SW bude dodán v multilicenci po všechná PC na Škole. Součásti výukového softwaru misí být databáze kvalitních výukových prostředků (otázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Musí být poskytnuta také muftiticeiice pro zaměstnance Skoty pro tvorbu tnteraktivnfčh poprav. Prostředí ovládacího software musí být lokalizováno do českého Jazyka. **•** Maximáfrjí možná shoda (kompatibiBa) se současným vybavením orjpmízaceíActivlnspf/e) Záruka mhu 36měsíců | **3** | Mcuvpdiiui la i J vu. suuwaizrHuivinspiiB professional edition (splňuje požadavky ANO)Úhlopřička obrazu (190 cm), rozlišení min.4K (3840x2160), LCD panel s technologií lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a kfycím sklem), 2x stylus, přesnost **+/-**1 mm, OPS slot, LAN vstup a výstup (RJ45), min. 20 dotykových bodů, podpora multitouch a gest, automatické rozpoznání styiusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání). Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla panelu. Vestavěná reproduktory. 2 x 10 W.Připojení externího zařízení prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájení (15 W).K LCD panelu bude dodán SW pro tvorbu výukových materiálů. SW bude dodán v multilicenci pro všechna PC na škole. Součástí výukového softwaru je databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Je poskytnuta také multilicence pro zaměstnance Školy pro tvorbu interaktivních příprav. Prostředí ovládacího | **36** | **50 000 Kč** | **60 500 Kč** | **150 000 Kč** | **181 500 Kč** |
| **Interaktivní dotyková obrazovka 86" vč. software** | Úhlopříčka obrazu min. (217cm), rozíženl min. 4K (3840JG160), LCD panel s technoíogií lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), 2x stylus, přesnost alespoň +A1 mm, ÓPS skŘ, LANvsítgj a výstup (RJ45). min. 20 dotykových bodů, podpora multitouch a gest automatické rozpoznáni styiusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s Objekty) l dlané (mazáni). Ozvučeni s ovládáním hlasitosti pflmo integrované do těla panelu. Vestavěné reproduktory min. 2x10 W..P/ippjenf extemfha zařízeni prostřednictví m jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku I napájeni (min. 15 W).: - K LCD panelu bude dodán SWpro tyofbu výukovýchmáteriálů.SWbude dodán v muitsieenci po všechna PC na ékóle. Součástí výukového: softwaru musí být databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Musí být poskytnuta také muttSicencé pro zaměstnance Školy pro tvorbu interaktivních příprav, fybstfedí ovíiíaďhd software musí být lokalizováno do českéhojazyka. »M®&nální možná shoda (kompatibflSa) se současným vybavením organizace(Actiyinspre) Záruka min. 36 městců | **1** | Áctívpanel ÍX 86" vč. software Activlnspire professional edition (splňuje požadavky ANO)Úhlopřfčkia obrazu 218cm), rozlišení 4K (3840x2160), LCD panel s technologií lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), 2x stylus, přesnost **+/-**1 mm, OPS slot, LAN vstup a výstup (RJ45), min. 20 dotykových bodů, podpora multitouch a gest, automatické rozpoznání styiusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání). Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla panelu. Vestavéné reproduktory min. 2 x 10 W. Pňpojenf externího zařízení prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájení (min. 15 W).K LCD panelu bude dodán SW pro tvorbu výukových materiálů. SW je dodán v multilicenci pro všechna PC na škole. Součástí výukového softwaru jet databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Je poskytnuta také multilicence pro zaměstnance školy pro tvorbu interaktivních připrav. Prostředí ovládacího softwareje | **36** | **66 000 Kč** | **79 860 Kč** | **66 000 Kč** | **79 860 Kč** |
| **Universální VESA adaptér** | VESA adéjSéf (rožt£č2Q0x 200ážBQ0xBĎQ) po inst^ací obrazovky na zeďnebo na výškový posun, minimální nosnost 170kg | **4** | Balance box univerzální VESA adaptér (splňuje požadavky ANO) VESA adaptér (rozteč 200 x 200 až 800 x 600) pro instalaci obrazovky na zeď nebo na výškový posun nosnost 170 kg | **24** | **2 200 Kč** | **2 662 Kč** | **8 800 Kč** | **10 648 Kč** |
| **Manuální výškový posun I** | Vertikální manuální posun obrazovkiy s rozsahem zdvihu mm. 40 cm, kompaktní designskrytý za obrazovkou, povrchs černou strukturou, patentovaný systém vyvažování pružin, rychlé, snadné a plynuté nastavení vysoké a nízké hodnoty | 1 | Balance box 400 (splňuje požadavky ANO) Vertikální manuální posun obrazovkiy s rozsahem zdvihu 40 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastavení vysoké a nízké hodnoty | **24** | **17 000 Kč** | **20 570 Kč** | **17 000 Kč** | **20 570 Kč** |

1

Priloha c. 1 Soupis dodavky vo. specifikace a cenove nabidky.xlsx

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motorově výškově nastavitelný držák** - **mobilní** | Motorově výškové nastavitelný držák na mobilním podvozkuj rozsahždvihu min. 60 cm. dvousioupová konstrukce pro zajištěn! stability panelů do / velikosti SS^hosnost minimálně 110 kg. funkce zamezující nechtěnému skřípnutí. kabelové dálkově ovládáni (bez baterii) & variabilitou umístéríl«uzanjyfcaleJný integrovaný box pro umístěni míní PC. : V | 1 | ebox mobilní (splňuje požadavky ANO) Motorově výškově nastavitelný držák na mobilním podvozku, rozsah zdvihu 60 cm, dvousioupová konstrukce pro zajištění stability panelů do velikosti 86",nosnost 110 kg, funkce zamezující nechtěnému skřípnutí, kabelové délkové ovládání (bez baterií) s variabilitou umístění.uzamykatelný integrovaný box pro umístěni mini PC. | **24** | **27 500 Kč** | **33 275 Kč** | **27 500 Kč** | **33 275 Kč** |
| **Výškový posun s keramickými křídly 75" panel** | Veriacálnf posun dotykové obrazovky min. 75^ sbofiními Keramickými Křídly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch ? černou sďukíurbu, paterrtovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastavení vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro féďnbďuééi posuv, bodni otevíratelná magnetická křidla pro popiš fixou.zámek WWďna klič pro zajištěni neoprávněného přístupu k dotykovému : panelu, dorazy pro křídla | 1 | WinnX 75 s klridly (splňuje požadavky ANO) Vertikální posun dotykové obrazovky 75"” s bočními keramickými křídly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažování pružin, rychlé, snadné a plynulé nastavení vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevíratelná magnetická křídla pro popis fixou, zámek křídel na klíč pro zajištění neoprávněného přístupu k dotykovému panelu, dorazy pro křídla | **24** | **47 000 Kč** | **56 870 Kč** | **47 000 Kč** | **56 870 Kč** |
| **Výškový posun s keramickými křídly 86" panel** | Vertikální posun dotykové obrazovky min, SCT1 s bočními keramickým! kfkfly. rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch a Černou stokturou. patentovaný systém vyvažování pružin, rychlé, snadné a plynuté nastavení, vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevíratelná magnetická Křídla pro popis Tnou, zámek kRdel ha klíč pro zajištěni neoprávněného přístupu k doškovému panelu, dorazy pro křídla | 1 | Winx 86 s křídly (splňuje požadavky ANO) Vertikální posun dotykové obrazovky 86" s bočními keramickými křídly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažování pružin, rychlé, snadné a plynulé nastavení vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevíratelná magnetická křídla pro popis fixou, zámek křídeí na klíč pro zajištění neoprávněného přístupu k dotykovému panelu, dorazy pro křídla | **24** | **48 000 Kč** | **58 080 Kč** | **48 000 Kč** | **58 080 Kč** |
| **Montáž, seřízeni, kabeláž, doprava** | Montáž interaktivních dotykových obrazovek 4 ks, jejich upevnění ukotveni na 1 ks Motorové nastavitelný držák-mobilní, 2 x Výškový posun s keramickými fcřiidíy.i ks Manuální výškový posun i. naptýenf na stávajíc! kabeláž HDMl US8, prodlužovad kabely 4 x3 m HDMI, USB, doprava, zaškoleni, propojení s PC fnstalaee SW. " | 1 | montáž, seřízení, kabeláž, doprava 4 ks panelů s pojezdy (splňuje požadavky ANO)Montáž interaktivních dotykových obrazovek 4 ks, jejich upevnění ukotvení na 1 ks Motorově nastavitelný držák \* mobilní, 2 x Výškový posun s keramickými kříidly, 1 ks Manuální výškový posun I, napojení na stávající kabeláž HDMl, USB, prodluiovací kabely 4 x 3 m HDMl, USB, doprava, zaškoleni, propojení s PC instalace SW. | **24** | **34 000 Kč** | **41 140 Kč** | **34 000 Kč** | **41 140 Kč** |

Celková cena bez DPH 398 300 Kč Celková cena s DPH 481 943 Kč

Datum

16.06.2023

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče

2