KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby | CZT Slany - kotelna K38 | JKSO | |
Název objektu | 1. etapa: nové rozvody UT a TV | EČO | |
Název části | rozpočet stavební | Místo | |
| | | IČ | DIČ |
Objednatel | | | | | |
Projektant | | | | | |
Zhotovitel | ITES spol. s r.o. | | 47539801 | CZ 47539801 |
Zpracoval | | | | | |
| Rozpočet číslo | Dne | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Po čet | Náklady / 1 m.j. | | Po čet | | | Náklady / 1 m.j.
| | | Rozpočtové náklady v CZK | | | | |
A | | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | |
1 | HSV | Dodávky | | 8 | Práce p řesčas | | 13 | Zařízení staveniště | | | |
2 | | Montáž | | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Projektové práce | | | |
3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | | | | |
4 | | Montáž | | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | | | |
5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Jiné VRN | | | | |
6 | | Montáž | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | | |
7 | ZRN (ř. 1-6) | | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | | |
20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | | | |
| | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | D | | Celkem bez DPH | | | 1 251 452,57 |
| | | | | | | | | DPH | % | Základ daně | DPH celkem
| | | | | | | | | snížená | 15,0 | | | |
| | | | | | základní | 21,0 | | 262 805,04 |
| | | | | | | | | Cena s DPH | | | 1 514 257,61 |
| | | | | | | | | E | | Přípočty a odpočty | |
| | | | | | | | | Dodá zadavatel | | | |
| | | | | | | | | | Klouzavá doložka | | | |
| | | | | | | | | | Zvýhodn ění | | | | |

Strana 1 z 4

| | | ROZPOČET | | | | | |
Stavba:  CZT Slany - kotelna K38 | | | | | | |
Objekt: 1. etapa: nové rozvody UT a TV | | | | | | |
Část: | rozpočet stavební | | | | | | |
Objednatel: | | | | | | | |
Zhotovitel: | | | | | Zpracoval: | | |
Místo: | | | | | Datum: | | |
Č. | Kód položky | Popis | | MJ | | Množství | Cena | Cena celkem | Hmotnost | |
| | | | | | celkem | jednotková | | celkem | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp | ů zhutněných | | | | | | | |
1 | 171101102 | na 96 % PS chodník | | m3 | | 28,600 | 40,70 | 1 164,02 | | |
2 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastav ěném prostoru | km | | 0,192 | 11 200,00 | 2 150,40 | | |
| | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s | | | | | | | |
3 | 111201101 | kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | | m2 | | 50,000 | 34,40 | 1 720,00 | | |
4 | 112101101 | Kácení strom ů listnatých D kmene do 300 mm | | kus | | 1,000 | 450,00 | 450,00 | | |
| | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 | | | | | | | |
5 | 113107131 | mm | | m2 | | 33,800 | 484,00 | 16 359,20 | | |
| | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m pr ůměrný p řítok do | | | | | | | |
6 | 115101201 | 500 l/min | | hod | | 70,000 | 56,90 | 3 983,00 | | |
| | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m | | | | | | | |
7 | 115101301 | přítok do 500 l/min | | den | | 60,000 | 41,80 | 2 508,00 | | |
| | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do | | | | | | | |
8 | 119001401 | 200 | | m | | 31,000 | 228,00 | 7 068,00 | | |
| | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 voln ě | | | | | | | |
9 | 119001421 | ložených kabel ů | | m | | 92,000 | 184,00 | 16 928,00 | | |
| | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů - přejezdy vč | | | | | | | |
10 | 119002121 | zábradlí | | kus | | 2,000 | 6 800,00 | 13 600,00 | | |
| | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů | mobilní | | | | | | | |
11 | 119003111 | plotovou zábranou výšky do 1,1 m z řízení | | m | | 1 200,000 | 60,00 | 72 000,00 | | |
| | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů výstražnou | | | | | | | |
12 | 119003131 | páskou z řízení, včetně dodávky výstražné pásky | m | | | 810,000 | 25,00 | 20 250,00 | | |
| | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů výstražnou | | | | | | | |
13 | 119003132 | páskou odstran ění | | m | | 810,000 | 5,00 | 4 050,00 | | |
14 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | | 23,180 | 55,00 | 1 274,90 | | |
15 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ve dení | m3 | | 121,300 | 342,00 | 41 484,60 | | |
| | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu | | | | | | | |
16 | 130901121 | prostého ručně | | m3 | | 11,800 | 6 210,00 | 73 278,00 | | |
17 | 132201201 | m3 | | m3 | | 285,120 | 329,00 | 93 804,48 | | |
| | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin ě | | | | | | | |
18 | 132201209 | tř. 3 | | m3 | | 285,120 | 21,00 | 5 987,52 | | |
| | Hloubení rýh š p řes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum | | | | | | | |
19 | 132212201 | ná řadím v soudržných horninách t  ř. 3 | | m3 | | 128,420 | 350,00 | 44 947,00 | | |
| | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ru čním | | | | | | | |
20 | 132212209 | nebo pneum ná řadím v hornině tř. 3 | | m3 | | 128,320 | 137,00 | 17 579,84 | | |
21 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozep ření stěn rýh hl do 2 m | m2 | | 175,600 | 89,10 | 15 645,96 | | |
22 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozep ření stěn rýh hl do 2 m | m2 | | 175,600 | 15,20 | 2 669,12 | | |
23 | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | | 50,000 | 53,90 | 2 695,00 | | |
| | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z | | | | | | | |
24 | 162601102 | horniny tř. 1 až 4 , dovoz zeminy | | m3 | | 197,500 | 154,00 | 30 415,00 | | |
25 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin t  ř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | | 197,500 | 148,00 | 29 230,00 | | |
| | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt ů sypaninou se | | | | | | | |
26 | 174101101 | zhutněním | | m3 | | 247,960 | 75,70 | 18 770,57 | | |
| | Obsypání potrubí ru čně sypaninou bez prohození, uloženou | | | | | | | |
27 | 175111101 | do 3 m | | m3 | | 115,220 | 307,00 | 35 372,54 | | |
28 | 583312010 | št ěrkopísek netříděný stabiliza ční zemina | | t | | 230,440 | 189,00 | 43 553,16 | | |

Strana 2 z 4

Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena | Cena celkem | Hmotnost | |
| | | | celkem | jednotková | | celkem | |
| | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v | | | | | | |
29 | 181301101 | rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 480,800 | 25,20 | 12 116,16 | | |
| | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v | | | | | | |
30 | 181411131 | rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 480,800 | 14,00 | 6 731,20 | | |
31 | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 7,212 | 110,00 | 793,32 | | |
32 | 181951102 | Úprava plán  ě v hornině tř. 1 až 4 se zhutn ěním | m2 | 480,800 | 10,00 | 4 808,00 | | |
| | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na | | | | | | |
33 | 997013801 | skládce (skládkovné) | t | 25,960 | 180,00 | 4 672,80 | | |

| 221 | komunikace | | | |
34 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro p ěší ze zámkových dlaždic | m2 | 87,720 | 44,70 | 3 921,08 |
| | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého | | | | |
35 | 113107011 | tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 87,720 | 130,00 | 11 403,60 |
| | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného | | | | |
36 | 113107022 | tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 87,720 | 378,00 | 33 158,16 |
| | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného | | | | |
37 | 113107023 | tl 300 mm při překopech inž sítí | m2 | 78,120 | 631,00 | 49 293,72 |
| | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého | | | | |
38 | 113107012 | tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 78,120 | 188,00 | 14 686,56 |
| | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živi čných tl 100 mm | | | | |
39 | 113107042 | při překopech inž sítí | m2 | 78,120 | 224,00 | 17 498,88 |
40 | 113201112 | Vytrhání obrub silni čních ležatých | m | 101,000 | 97,50 | 9 847,50 |

| 38 | Různé kompletní konstrukce | | |
41 | 38 01 | Zazdění prostupů, ucpávky a ostatní | ks | 31,000 | 1 200,00 | 37 200,00
| | Šachtice domovní u obj. 1501 se st ěnami z betonu s | | | |
42 | 894215112 | litinovým poklopem | m3 | 10,200 | 4 680,00 | 47 736,00

| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
43 | 451541111 | Lože pod potrubí otev řený výkop ze št ěrkodrtě | | m3 | 34,600 | 756,00 | 26 157,60 |
| 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl | | | | | |
44 | 564681111 | 300 mm | | m2 | 78,120 | 244,00 | 19 061,28 |
| | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 | | | | |
45 | 564761111 | mm | | m2 | 78,120 | 162,00 | 12 655,44 |
| | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do | 3 | | | | |
46 | 577146111 | m z nemodifikovaného asfaltu | | m2 | 78,120 | 257,00 | 20 076,84 |
| | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 | m | | | | |
47 | 577165112 | z nemodifikovaného asfaltu | | m2 | 78,120 | 365,00 | 28 513,80 |
| | Kladení zámkové dlažby komunikací pro p ěší tl 60 mm | | | | | |
48 | 596211110 | skupiny A pl do 50 m2 | | m2 | 87,720 | 251,00 | 22 017,72 |
49 | 592450380 | dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm řpírodní | | m2 | 87,720 | 224,00 | 19 649,28 |
| | spotřeba: 36 kus/m2 | | | | | |
| | Montáž svislé dopravní zna čky do velikosti 1 m2 páskováním | | | | |
50 | 914111112 | na sloup | | kus | 6,000 | 50,10 | 300,60 |
| | značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 | | | | |
51 | 404440000 | mm | | kus | 6,000 | 808,00 | 4 848,00 |
| | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do | | | | |
52 | 916241113 | lože z betonu prostého | | m | 30,500 | 235,00 | 7 167,50 |
53 | 583803030 | obrubník kamenný p římý, (bSM) žula OP1 32x24 | | m | 30,500 | 1 510,00 | 46 055,00 |
| | 1 bm = 200 kg | | | | | |
| | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu | | | | |
54 | 916331112 | s boční opěrou | | m | 70,500 | 130,00 | 9 165,00 |
| | obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý | | | | | |
55 | 592172110 | 100 x 5 x 25 cm | | kus | 70,500 | 76,10 | 5 365,05 |
56 | 919735113 | Řezání stávajícího živi  čného krytu hl do 150 mm | | m | 98,000 | 104,00 | 10 192,00 |
| | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, | | | | | |
57 | 998225111 | monolitickým betonovým nebo živi čným | | t | 40,025 | 57,70 | 2 309,44 |

Strana 3 z 4

Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena | Cena celkem | Hmotnost | |
| | | | celkem | jednotková | | celkem | |

| 8 | Trubní vedení | | | | | | |
58 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | | m | 820,000 | 9,52 | 7 806,40 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | | | | | |
59 | 96 01 | Úpravy prostupu, bourání, vrtání, zaslepení | ks | | 34,000 | 800,00 | 27 200,00 | | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | | | |
| | Poplatek za uložení stavebního sm ěsného odpadu na | | | | | | | |
60 | 997013831 | skládce (skládkovné) | | t | 15,200 | 1 200,00 | 18 240,00 | | |
61 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | t | 150,883 | 150,00 | 22 632,45 | | |
62 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 1 508,830 | 16,70 | 25 197,46 | | |
63 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastav ěném prostoru | | km | 0,192 | 1 170,00 | 224,64 | | |
| | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrch ů na | | | | | | | |
64 | 997221845 | skládce (skládkovné) | | t | 14,100 | 1 200,00 | 16 920,00 | | |
| | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | | | | | | | |
65 | 997221855 | (skládkovné) | | t | 150,883 | 110,00 | 16 597,13 | | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | |
| | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena | | | | | | | |
66 | 711112001 | nát ěrem penetračním | | m2 | 28,000 | 15,50 | 434,00 | | |
67 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg | | t | 0,010 | 46 000,00 | 460,00 | | |
| | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | | | | | 0,00 | | |
| | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p řitavením svislé | | | | | | |
68 | 711142559 | NAIP | | m2 | 28,000 | 83,80 | 2 346,40 | | |
69 | 628321320 | pás ětžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL | m2 | | 33,600 | 98,40 | 3 306,24 | | |
| | Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvod ňovací | | | | | | |
70 | 711161331 | funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m | | m2 | 15,000 | 241,00 | 3 615,00 | | |
| | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vod ě, vlhkosti a | | | | | | | |
71 | 998711101 | plynům v objektech výšky do 6 m | | t | 0,164 | 811,00 | 133,00 | | |
| | Celkem | | | | | 1 251 452,57 | | |

Strana 4 z 4