KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CZT Slany - kotelna K38	JKSO			
Název objektu	2. etapa: vým ěna rozvodů UT a TV	EČO			
Název části	rozpočet stavební	Místo			
						
			IČ	DIČ		
							
Objednatel							
Projektant							

Zhotovitel	ITES spol. s r.o.		47539801	CZ47539801		
Zpracoval							

	Rozpočet číslo	Dne			

Měrné a účelové jednotky

	Počet	Náklady / 1 m.j.	Po čet	Náklady / 1 m.j.		Po čet			Náklady / 1 m.j.	

			Rozpočtové náklady v CZK						
				
A		Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce p řesčas		13	Zařízení staveniště					
													
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce					
														
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy						
													
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy					
														
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN						
												
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu					
											
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)					
												
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady					
											
		Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH			1 288 594,81		
									DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
											
									snížená	15,0					
						základní	21,0		270 604,91		
									Cena s DPH			1 559 199,72		
									
									E		Přípočty a odpočty			
									Dodá zadavatel					
										Klouzavá doložka					
										Zvýhodn ění						

Strana 1 z 4

ROZPOČET

Stavba: CZT Slany - kotelna K38

Objekt: 2. etapa: vým ěna rozvodů UT a TV rozpočet staveb Rozpočet 2. etapa

Objednatel:									
Zhotovitel:					Zpracoval:				
Místo:					Datum:				
									
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Hmotnost			
				celkem	jednotková		celkem			

	HSV	Práce a dodávky HSV						
	1	Zemní práce						
1	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastav ěném prostoru		km	0,219	11 200,00	2 452,80			
		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s								
2	111201101	kořeny z celkové plochy do 1000 m2		m2	50,000	34,40	1 720,00			
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150								
3	113107131	mm		m2	28,900	484,00	13 987,60			
		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m pr ůměrný p řítok do							
4	115101201	500 l/min		hod	70,000	56,90	3 983,00			
		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m								
5	115101301	přítok do 500 l/min		den	60,000	41,80	2 508,00			
		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do								
6	119001401	200		m	31,000	228,00	7 068,00			
		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 voln ě								
7	119001421	ložených kabel ů		m	92,000	184,00	16 928,00			
		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů - přejezdy vč								
8	119002121	zábradlí		kus	8,000	6 800,00	54 400,00			
		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů mobilní								
9	119003111	plotovou zábranou výšky do 1,1 m z řízení		m	1 320,000	60,00	79 200,00			
		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů výstražnou								
10	119003131	páskou z řízení, včetně dodávky výstražné pásky	m		920,000	25,00	23 000,00			
		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkop ů výstražnou								
11	119003132	páskou odstran ění		m	920,000	5,00	4 600,00			
12	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	43,290	28,20	1 220,78			
13	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ve dení	m3	89,600	342,00	30 643,20			
		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu								
14	130901121	prostého - topný kanál		m3	38,300	6 710,00	256 993,00			
15	132201201	m3		m3	375,970	450,00	169 186,50			
		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin ě								
16	132201209	tř. 3		m3	375,970	21,00	7 895,37			
		Hloubení rýh š p řes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum								
17	132212201	ná řadím v soudržných horninách t  ř. 3		m3	149,660	329,00	49 238,14			
		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ru čním								
18	132212209	nebo pneum ná řadím v hornině tř. 3		m3	149,660	21,00	3 142,86			
19	151101101	Zřízení příložného pažení a rozep ření stěn rýh hl do 2 m		m2	210,700	89,10	18 773,37			
20	151101111	Odstranění příložného pažení a rozep ření stěn rýh hl do 2 m		m2	210,700	15,20	3 202,64			
21	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm		m2	50,000	53,90	2 695,00			
		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z								
22	162601102	horniny tř. 1 až 4 , dovoz zeminy		m3	197,500	154,00	30 415,00			
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z								
23	162701105	horniny tř. 1 až 4		m3	251,600	252,00	63 403,20			
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt ů sypaninou se								
24	174101101	zhutněním		m3	386,280	75,70	29 241,40			
		Obsypání potrubí ru čně sypaninou bez prohození, uloženou								
25	175111101	do 3 m		m3	131,730	307,00	40 441,11			
26	583312010	št ěrkopísek netříděný stabiliza ční zemina rezerva		t	110,000	189,00	20 790,00			
		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v								
27	181301101	rovině nebo ve svahu do 1:5		m2	608,000	25,20	15 321,60			
		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v								
28	181411131	rovině a ve svahu do 1:5		m2	608,000	14,00	8 512,00			

Strana 2 z 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Hmotnost			
				celkem	jednotková		celkem			

										
29	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,120	110,00	1 003,20				
30	181951102	Úprava plán  ě v hornině tř. 1 až 4 se zhutn ěním	m2	608,000	10,00	6 080,00				
		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na								
31	997013801	skládce (skládkovné)	t	83,600	180,00	15 048,00				

	221	komunikace				
32	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro p ěší ze zámkových dlaždic	m2	43,280	44,70	1 934,62	
		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého					
33	113107011	tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	43,280	130,00	5 626,40	
		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného					
34	113107022	tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	43,280	378,00	16 359,84	
35	113201112	Vytrhání obrub silni čních ležatých	m	62,000	97,50	6 045,00	

	38	Různé kompletní konstrukce							
36	38 01	Zazdění prostupů, ucpávky a ostatní,		ks	42,000	1 520,00	63 840,00			
	4	Vodorovné konstrukce							
37	451541111	Lože pod potrubí otev řený výkop ze št ěrkodrtě		m3	34,600	756,00	26 157,60			
	5	Komunikace pozemní								
		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200							
38	564761111	mm		m2	43,280	162,00	7 011,36			
39	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm		m2	43,280	101,00	4 371,28			
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro p ěší tl 60 mm								
40	596211110	skupiny A pl do 50 m2		m2	43,280	251,00	10 863,28			
41	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm řpírodní		m2	43,280	224,00	9 694,72			
		spotřeba: 36 kus/m2								
		Montáž svislé dopravní zna čky do velikosti 1 m2 páskováním							
	914111112	na sloup		kus	6,000	50,10	300,60			
		značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700							
	404440000	mm		kus	6,000	808,00	4 848,00			
		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu							
42	916331112	s boční opěrou		m	62,000	130,00	8 060,00			
		obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý								
43	592172110	100 x 5 x 25 cm		kus	62,000	76,10	4 718,20			
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,								
44	998225111	monolitickým betonovým nebo živi čným		t	17,700	57,70	1 021,29			
	8	Trubní vedení								
45	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm		m	1 050,000	9,52	9 996,00			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
	96	Bourání konstrukcí								
46	96 01	Úpravy prostupu, bourání, vrtání, zaslepení	ks		42,000	1 400,00	58 800,00			
	997	Přesun sutě								
		Poplatek za uložení stavebního sm ěsného odpadu na								
47	997013831	skládce (skládkovné)		t	17,100	1 200,00	20 520,00			
48	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		t	46,328	522,00	24 183,22			
49	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	463,280	16,70	7 736,78			
50	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastav ěném prostoru		km	0,192	1 170,00	224,64			
		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce								
51	997221855	(skládkovné)		t	46,328	110,00	5 096,08			
	PSV	Práce a dodávky PSV								

Strana 3 z 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Hmotnost			
				celkem	jednotková		celkem			

	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena								
52	711112001	nát ěrem penetračním		m2	34,000	15,50	527,00			
53	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg		t	0,012	46 000,00	552,00			
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				0,00			
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p řitavením svislé							
54	711142559	NAIP		m2	34,000	83,80	2 849,20			
55	628321320	pás ětžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2		40,800	98,40	4 014,72			
		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vod ě, vlhkosti a								
56	998711101	plynům v objektech výšky do 6 m		t	0,184	811,00	149,22			
		Celkem					1 288 594,81			

Strana 4 z 4