Priloha c. 1 SOD c. 794/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 237 042,53

1 848 21,00% 795,48 388 247,05

15,00% 0,00 0,00

SoD501265

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 848 795,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD501265

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

SO 02 Kácení 63 578,00 76 929,38

VON Vedlejší a ostatní náklady 281 000,00 340 010,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Odstranění zbytků jezu 1 504 217,48 1 820 103,15

1 848 795,48 2 237 042,53

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

6. 6. 2023

Strana 2 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 504 217,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 504 217,48 21,00% 315 885,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 820 103,15

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

SO 01 - Odstranění zbytků jezu

Strana 3 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 504 217,48

1 - Zemní práce 598 391,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 892,65

4 - Vodorovné konstrukce 412 513,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 895,12

997 - Přesun sutě 192 488,35

998 - Přesun hmot 94 036,80

SO 01 - Odstranění zbytků jezu

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

Strana 4 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 504 217,48

D 1 Zemní práce 598 391,26

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 39,430 707,00 27 877,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/114203202

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/114203202

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 39,430 388,00 15 298,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/114203301

3 K 11500110R Převedení vody během stavby KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Převedení vody během stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Přehrazení toku v nadjezí (18 m), případně v podjezí (25 m), převedení vody (potrubí, žlaby, obtok) dle návrhu zhotovitele stavby.

Minimální průtoky činí cca 2 m3/s.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přehrazení toku v nadjezí (18 m), případně v podjezí (25 m), převedení vody (potrubí, žlaby, obtok) dle návrhu zhotovitele stavby.

Minimální průtoky činí cca 2 m3/s."

4 K 11510120R Čerpání vody po celou dobu realizace díla, včetně pohotovosti záložní čerpací soupravy KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Čerpání vody po celou dobu realizace díla, včetně pohotovosti záložní čerpací soupravy

5 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 143,170 258,00 36 937,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/124353101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20.

Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými

stěnami pro podzemní vedení.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/124353101

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

SO 01 - Odstranění zbytků jezu

Strana 5 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""172,06-28,89 143,170

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "143.17 143,170

6 K 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 25,976 596,00 15 481,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20

do 50 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/131351102

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/131351102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""38,84-12,864 25,976

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "25.976 25,976

7 K 132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 27,850 799,00 22 252,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II

skupiny 4 přes 20 do 50 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132351252

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132351252

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""31,06-3,21 27,850

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "27.85 27,850

8 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 75,640 67,90 5 135,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162251122

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162251122

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

2 x 37,82 m3 (násypy)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

2 x 37,82 m3 (násypy)"

Strana 6 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně M3 25,685 160,00 4 109,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/166151111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/166151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

10 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 63,505 213,00 13 526,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151102

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

násypy 37,82 m3

přehození 25,685 m3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

násypy 37,82 m3

přehození 25,685 m3"

11 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně M3 37,820 158,00 5 975,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a

soudržných střídavě ukládaných

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171151131

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171151131

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

12 K 17120122R Vodorovné přemístění výkopku, včetně uložení na skládku a polatku dle platné legislativy M3 159,180 2 350,00 374 073,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku, včetně uložení na skládku a polatku dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

Strana 7 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""204,14-44,96 159,180

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "159.18 159,180

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 37,820 22,40 847,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171251201

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171251201

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

mezideponie pro násypy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

mezideponie pro násypy"

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 87,700 7,10 622,67 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181411121

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181411121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur - vodorovné plochy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur - vodorovné plochy"

VV ""83,2+4,5 87,700

VV A14 "Celkem "87.7 87,700

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 1,316 134,00 176,34

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV ""87,7\*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,316

VV A15 "Celkem "1.316 1,316

16 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně M2 87,700 28,70 2 516,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951114

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

Strana 8 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951114

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""95,97-8,27 87,700

VV A16 "Celkem "87.7 87,700

17 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 49,580 71,80 3 559,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/182251101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/182251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 892,65

18 K 321214511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované M3 0,650 4 940,00 3 211,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho

jednostranně lícované

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321214511

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321214511

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- materiál v souladu s ČSN EN 1996

- druh kamene - čedič

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- materiál v souladu s ČSN EN 1996

- druh kamene - čedič"

VV ""7,04-6,39 0,650

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "0.65 0,650

19 K 321214591 Příplatek za druhý líc zdiva vodních staveb na sucho M2 1,060 1 020,00 1 081,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného Příplatek k ceně -

4511 za druhý líc zdiva na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321214591

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321214591

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

Strana 9 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

20 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 1,155 6 550,00 7 565,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321321115

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.

2. Ceny neplatí pro:

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu

prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

3. V cenách jsou započteny i náklady na :

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují

cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321321115

VV ""1,155 1,155

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "1.155 1,155

21 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 2,800 1 540,00 4 312,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321351010

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321351010

VV ""2,8 2,800

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "2.8 2,800

22 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 2,800 499,00 1 397,20 CS ÚRS 2023 01

Strana 10 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321352010

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro:

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

2. Ceny neplatí pro:

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do

1 m3 .

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321352010

VV ""2,8 2,800

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "2.8 2,800

23 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,070 61 800,00 4 326,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321368211

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,

c) výztuž z armokošů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/321368211

VV ""0,07 0,070

VV ""Součet

VV A23 "Celkem "0.07 0,070

D 4 Vodorovné konstrukce 412 513,30

24 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm M3 4,940 1 090,00 5 384,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/457531112

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,

b) urovnání líce vrstvy.

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/457531112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

Strana 11 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""5,86-0,92 4,940

VV ""Součet

VV A24 "Celkem "4.94 4,940

25 K 461211711 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár M3 27,850 2 960,00 82 436,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/461211711

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro patky, které podpírají pohoz, vegetační, popř. jiné opevnění svahu.

2. Ceny neplatí pro zřízení záhozových patek z lomového kamene. Tyto se oceňují cenami souboru cen 462 51-11 Zához z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu povrchu viditelných ploch patky.

4. Objem se stanoví v m3 konstrukce patky.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/461211711

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič"

VV ""31,06-3,21 27,850

VV ""Součet

VV A25 "Celkem "27.85 27,850

26 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg M3 23,850 1 770,00 42 214,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/462511370

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/462511370

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič"

27 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene M3 54,420 3 160,00 171 967,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/463212111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/463212111

Strana 12 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič

- minimální velikost kamene v líci 60cm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

- druh kamene - čedič

- minimální velikost kamene v líci 60cm"

VV ""55,96-1,54 54,420

VV ""Součet

VV A27 "Celkem "54.42 54,420

28 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny M2 101,520 180,00 18 273,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/463212191

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.

2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo

nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění

otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.

3. Množství měrných jednotek

a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,

b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/463212191

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""106,53-5,01 101,520

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "101.52 101,520

29 K 464511124 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg z terénu M3 3,600 2 280,00 8 208,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/464511124

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm

z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným

cementovou maltou.

2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/464511124

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

druh kamen - čedič

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

druh kamen - čedič

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

30 K 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm M3 22,230 3 780,00 84 029,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/467510111

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm.

2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv

tloušťky a sklonu.

3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/467510111

Strana 13 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

druh kamen - čedič

kameny na výšku , výška kamenů 800-900 mm

minimální hmotnost kamene 500 kg

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

druh kamen - čedič

kameny na výšku , výška kamenů 800-900 mm

minimální hmotnost kamene 500 kg"

VV ""26,37-4,14 22,230

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "22.23 22,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 184 895,12

31 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 19,160 237,00 4 540,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní

prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/938902132

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami

souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.

3. Množství měrných jednotek se stanoví:

a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,

b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,

c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/938902132

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

očištění rubu ponechaných základových konstrukcí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

očištění rubu ponechaných základových konstrukcí"

VV ""22,79-3,63 19,160

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "19.16 19,160

32 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně M3 39,430 3 940,00 155 354,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966021112

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.

2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966021112

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""49,94-10,51 39,430

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "39.43 39,430

33 K 9660211R Urovnání pískovcových kvádrů na palety a zajištění ovinutím fólií KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka

PP Urovnání pískovcových kvádrů na palety a zajištění ovinutím fóli

VV ""předpokládané množství 50%

Strana 14 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""1 1,000

VV A33 "Celkem "1 1,000

D 997 Přesun sutě 192 488,35

34 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 104,490 244,00 25 495,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku na výšku do 4 m

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321211

Poznámka k souboru cen:

1. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.

2. Ceny nelze použít pro pouhé shazování suti nebo vybouraných hmot z jakékoliv výšky bez užití dopravního zařízení; náklady na toto

shazování jsou započteny v cenách souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených

cementových omítek.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""132,34-27,85 104,490

VV ""Součet

VV A34 "Celkem "104.49 104,490

35 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km T 38,320 136,00 5 211,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321511

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321511

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dle ZVV 50% vybouraných konstrukcí na PD Česká Lípa

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dle ZVV 50% vybouraných konstrukcí na PD Česká Lípa"

VV ""66,17-27,85 38,320

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "38.32 38,320

36 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu T 459,840 31,00 14 255,04 CS ÚRS 2023 01

Strana 15 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za

každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321519

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321519

VV ""38,32\*12 "Přepočtené koeficientem množství 459,840

VV A36 "Celkem "459.84 459,840

37 K 99732151R Vodorovné přemístění vybouraných hmot, včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy T 66,170 1 950,00 129 031,50 R položka

PP Vodorovné přemístění vybouraných hmot, včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

38 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot T 104,490 177,00 18 494,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321611

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,

pokud není dále stanoveno jinak,

b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s

hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.

c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena

v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.

2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10

Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.

3. V cenách jsou započteny i náklady

a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a

současně do 4 m svisle,

c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu

800-1 Zemní práce.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz. příloha TZ - výkaz kubatur"

VV ""132,34-27,85 104,490

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "104.49 104,490

D 998 Přesun hmot 94 036,80

39 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 284,960 330,00 94 036,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998332011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 16 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998332011

Strana 17 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 578,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 578,00 21,00% 13 351,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 929,38

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

SO 02 - Kácení

Strana 18 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 578,00

1 - Zemní práce 63 578,00

SO 02 - Kácení

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

Strana 19 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 578,00

D 1 Zemní práce 63 578,00

1 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm KUS 14,000 264,00 3 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151011

VV ""14 14,000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "14 14,000

2 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 6,000 372,00 2 232,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151012

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151012

VV ""6 6,000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "6 6,000

3 K 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151013

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151013

VV ""3 3,000

VV A3 "Celkem "3 3,000

4 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm KUS 3,000 2 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151014

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112151014

VV ""3 3,000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "3 3,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 20,000 396,00 7 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251101

VV ""14+6 20,000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "20 20,000

6 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000 750,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/112251102

VV ""3+3 6,000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "6 6,000

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

SO 02 - Kácení

Strana 20 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 1122600R Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 35 000,00 35 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 21 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 000,00 21,00% 59 010,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 010,00

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 22 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 115 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 106 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

Strana 23 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K 0120300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů"

2 K 01210400 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 115 000,00

3 K 03000100 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 65 000,00 65 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu"

4 K 03210300 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 24 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"

5 K 03320300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

6 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

7 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Informační tabule na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby"

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

8 K 04000100 Inženýrská činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Inženýrská činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- spolupráce při aktualizaci plánu BOZP

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

Strana 25 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- spolupráce při aktualizaci plánu BOZP

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

9 K 04900200 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"

D VRN9 Ostatní náklady 106 000,00

10 K OST1 Ostatní náklady před realizací stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Ostatní náklady před realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- náklady na Havarijní plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na Povodňový plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů v toku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na Havarijní plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na Povodňový plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů v toku"

11 K OST2 Ostatní náklady v průběhu reakizace a po realizaci stavby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu reakizace a po realizaci stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"

12 K OST3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

Strana 26 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu \*.doc, \*.xls a \*.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu \*.doc, \*.xls a \*.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."

13 K OST4 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí)

- včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí)

- včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem"

Strana 27 z 34

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 6. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Odstranění zbytků jezu

A12 A12 159,180

""Součet 0,000

A12 "Celkem "159.18 159,180

A14 A14 87,700

A14 "Celkem "87.7 87,700

A15 A15 1,316

A15 "Celkem "1.316 1,316

A16 A16 87,700

A16 "Celkem "87.7 87,700

A18 A18 0,650

""Součet 0,000

A18 "Celkem "0.65 0,650

A20 A20 1,155

""Součet 0,000

A20 "Celkem "1.155 1,155

A21 A21 2,800

""Součet 0,000

A21 "Celkem "2.8 2,800

A22 A22 2,800

""Součet 0,000

A22 "Celkem "2.8 2,800

A23 A23 0,070

""Součet 0,000

A23 "Celkem "0.07 0,070

A24 A24 4,940

""Součet 0,000

A24 "Celkem "4.94 4,940

SoD501265

Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976

Strana 28 z 34

Kód Popis MJ Výměra

A25 A25 27,850

""Součet 0,000

A25 "Celkem "27.85 27,850

A27 A27 54,420

""Součet 0,000

A27 "Celkem "54.42 54,420

A28 A28 101,520

""Součet 0,000

A28 "Celkem "101.52 101,520

A30 A30 22,230

""Součet 0,000

A30 "Celkem "22.23 22,230

A31 A31 19,160

""Součet 0,000

A31 "Celkem "19.16 19,160

A32 A32 39,430

""Součet 0,000

A32 "Celkem "39.43 39,430

A33 A33 1,000

A33 "Celkem "1 1,000

A34 A34 104,490

""Součet 0,000

A34 "Celkem "104.49 104,490

A35 A35 38,320

""Součet 0,000

A35 "Celkem "38.32 38,320

A36 A36 459,840

A36 "Celkem "459.84 459,840

A38 A38 104,490

""Součet 0,000

A38 "Celkem "104.49 104,490

A5 A5 143,170

""Součet 0,000

A5 "Celkem "143.17 143,170

Strana 29 z 34

Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 25,976

""Součet 0,000

A6 "Celkem "25.976 25,976

A7 A7 27,850

""Součet 0,000

A7 "Celkem "27.85 27,850

SO 02 Kácení

A1 A1 14,000

""Součet 0,000

A1 "Celkem "14 14,000

A2 A2 6,000

""Součet 0,000

A2 "Celkem "6 6,000

A3 A3 3,000

A3 "Celkem "3 3,000

A4 A4 3,000

""Součet 0,000

A4 "Celkem "3 3,000

A5 A5 20,000

""Součet 0,000

A5 "Celkem "20 20,000

A6 A6 6,000

""Součet 0,000

A6 "Celkem "6 6,000

Strana 30 z 34

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta\_\_