|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | J230322 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | |  |  |  |  | **Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 02.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26876574 |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ26876574 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 911 343,44** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 911 343,44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 871 382,12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 782 725,56** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J230322 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | |  |  |  |  |  |  | **Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 02.05.2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | |  | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 911 343,44** |  |  |  |  |  |  | **10 782 725,56** |  |  |  |
|  |  | **SO 02a** | | | |  |  | **Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 1 036 946,56 |  |  |  |  |  |  | 1 254 705,34 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 02b** | | | |  |  | **NEUZN\_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 514,32 |  |  |  |  |  |  | 119 202,33 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 03b** | | | |  |  | **Oprava krytiny střechy se zateplením** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 1 054 445,01 |  |  |  |  |  |  | 1 275 878,46 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 04a** | | | |  |  | **Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781 567,05 |  |  |  |  |  |  | 945 696,13 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 04b** | | | |  |  | **NEUZN\_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny\_sauna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 607 952,73 |  |  |  |  |  |  | 735 622,80 |  |  | **STA** |
|  |  | **OST\_Část I** | | | | |  | **Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 205 942,14 |  |  |  |  |  |  | 249 189,99 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 05** | | |  |  |  | **Západní tribuna** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076 302,64 |  |  |  |  |  |  | 1 302 326,19 |  |  | **STA** |
|  |  | **SO 06** | | |  |  |  | **Jižní tribuna** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925 211,23 |  |  |  |  |  |  | 4 749 505,59 |  |  | **STA** |
|  |  | **OST\_Část II** | | | | | | **Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 124 461,76 |  |  |  |  |  |  | 150 598,73 |  |  | **STA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 036 946,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 036 946,56 |  |  | 21,00% | 217 758,78 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 254 705,34** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **1 036 946,56** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 977 709,00 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 26 172,66 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 4 568,74 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 14 507,90 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 794 347,92 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 54 370,43 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 43 515,77 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 35 225,58 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 59 237,56 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 332,80 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 26 712,08 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 17 455,68 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 14 737,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02a - Vnější stavební úpravy zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **1 036 946,56** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 977 709,00 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 26 172,66 |  |
|  | 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 7,140 | 59,04 | 421,55 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113106121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B5 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,6\*0,9+1,5\*0,8 |  | 7,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,140 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113107141 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 15,750 | 94,40 | 1 486,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"21\*0,75 |  | 15,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,750 |  |  |  |
|  | 3 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 14,200 | 40,80 | 579,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113204111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B5 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,6+5,1+1,7+0,8 |  | 14,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,200 |  |  |  |
|  | 4 | K | 132212332 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 15,340 | 1 000,00 | 15 340,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132212332* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,0\*1,8\*0,20 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,4+3,45)\*0,75\*0,15 |  | 0,996 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,25+4,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,195 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)\*0,75\*0,15 |  | 5,153 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,476 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,340 |  |  |  |
|  | 5 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 15,340 | 101,60 | 1 558,54 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,0\*1,8\*0,20 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,4+3,45)\*0,75\*0,15 |  | 0,996 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,25+4,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,195 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)\*0,75\*0,15 |  | 5,153 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,476 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,340 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 46,020 | 93,60 | 4 307,47 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211319* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,0\*1,8\*0,20 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,4+3,45)\*0,75\*0,15 |  | 0,996 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,25+4,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,195 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)\*0,75\*0,15 |  | 5,153 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,476 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,340 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,34\*3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 46,020 |  |  |  |
|  | 7 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 15,340 | 161,60 | 2 478,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,0\*1,8\*0,20 |  | 2,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,4+3,45)\*0,75\*0,15 |  | 0,996 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,25+4,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,195 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)\*0,75\*0,15 |  | 5,153 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)\*0,75\*0,15 |  | 3,476 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,340 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 4 568,74 |  |
|  | 8 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 98,063 | 17,84 | 1 749,44 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213141111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7\*1,8 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,4+3,45)\*0,75 |  | 6,638 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,25+4,15)\*0,75 |  | 21,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,4+7,25+28,30)\*0,75 |  | 34,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,15+11,6+4,0+11,15)\*0,75 |  | 23,175 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 98,063 |  |  |  |
|  | *9* | *M* | *693110030* | *geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m* | *m2* | *112,772* | *25,00* | *2 819,30* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 14 507,90 |  |
|  | 10 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 56,575 | 104,80 | 5 929,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564831111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4 - pro okapový chodník" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,40+3,55)\*0,5 |  | 4,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,15+4,0)\*0,5 |  | 14,075 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,45+7,2+28,4)\*0,5 |  | 22,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,0+11,3+4,0+10,85)\*0,5 |  | 15,075 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,575 |  |  |  |
|  | 11 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 12,600 | 151,20 | 1 905,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564851111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7\*1,8 |  | 12,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,600 |  |  |  |
|  | 12 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 10,500 | 320,00 | 3 360,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211110* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7\*1,5 |  | 10,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,500 |  |  |  |
|  | *13* | *M* | *59245018* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | *m2* | *10,815* | *306,40* | *3 313,72* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 794 347,92 |  |
|  | 14 | K | 621142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů | m2 | 40,725 | 210,00 | 8 552,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/621142001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,65+6,3)\*0,5 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4\*0,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15\*0,5 |  | 14,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25\*0,5 |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50\*0,5 |  | 1,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(6,1+6,40+5,70)\*0,5 |  | 9,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,725 |  |  |  |
|  | 15 | K | 621151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů | m2 | 40,725 | 45,00 | 1 832,63 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/621151001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,65+6,3)\*0,5 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4\*0,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15\*0,5 |  | 14,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25\*0,5 |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50\*0,5 |  | 1,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(6,1+6,40+5,70)\*0,5 |  | 9,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,725 |  |  |  |
|  | 16 | K | 621531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů | m2 | 40,725 | 320,00 | 13 032,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/621531012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,65+6,3)\*0,5 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4\*0,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15\*0,5 |  | 14,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25\*0,5 |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50\*0,5 |  | 1,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(6,1+6,40+5,70)\*0,5 |  | 9,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,725 |  |  |  |
|  | 17 | K | 622111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn | m2 | 7,721 | 228,80 | 1 766,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622111111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 18 | K | 622131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | 7,721 | 76,64 | 591,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 19 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 468,850 | 45,00 | 21 098,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622131121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6+S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*3,0 |  | 21,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,21+5,29)\*3,25 |  | 34,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69\*2+0,9)\*3,0 |  | 18,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,5\*1,6\*2 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,04\*3,10 |  | 12,524 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 81,869 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47\*3,40 |  | 79,798 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,10\*1,6+0,8\*2,0+1,5\*1,6+1,75\*1,4\*4+2,4\*2,6) |  | -23,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,35-0,9\*0,6\*2 |  | 10,243 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,1 |  | 5,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 71,828 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59\*3,40-0,9\*0,6\*2 |  | 21,326 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,89\*3,35-0,9\*0,6 |  | 15,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,96\*3,0 |  | 20,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,03\*3,20-(1,5\*1,6\*7+1,2\*1,6+0,6\*0,6) |  | 73,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 131,864 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,0 |  | 10,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,83\*3,1-0,9\*0,6\*5 |  | 27,773 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,27\*3,0 |  | 12,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,41\*3,40-(0,6\*1,6+0,8\*2,0+1,2\*1,6) |  | 27,514 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,10-1,5\*1,2 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 81,624 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08+5,70)\*2\*3,00-(0,6\*2,0+0,8\*2,0\*2+0,9\*2,0+0,9\*0,6\*3+1,2\*1,6) |  | 60,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,65+6,3)\*0,5 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4\*0,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15\*0,5 |  | 14,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25\*0,5 |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50\*0,5 |  | 1,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(6,1+6,40+5,70)\*0,5 |  | 9,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 468,850 |  |  |  |
|  | 20 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 63,001 | 200,00 | 12 600,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622142001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*3,0 |  | 21,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,57\*3,0 |  | 7,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 28,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,1 |  | 5,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,27\*3,10 |  | 13,237 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,10-1,5\*1,2 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 21,811 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,10\*3,0 |  | 12,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,001 |  |  |  |
|  | 21 | K | 622143001 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových | m | 130,890 | 100,00 | 13 089,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,33+5,63+2,81+0,90+4,16 |  | 18,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,83+14,66+3,5 |  | 23,990 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,83+4,89+7,20+23,36+0,47\*2+1,44+4,58 |  | 49,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5+10,07+4,29+4,55 |  | 22,410 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,04+1,38+0,97+5,18+1,6+5,25 |  | 16,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 130,890 |  |  |  |
|  | *22* | *M* | *59051649* | *profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm* | *m* | *137,435* | *90,40* | *12 424,12* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 130,89\*1,05 |  | 137,435 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 137,435 |  |  |  |
|  | *23* | *M* | *59051450* | *podložka distanční pod zakládací lištu 2mm* | *kus* | *130,000* | *3,00* | *390,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "předpoklad 1 ks/mb"130 |  | 130,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 130,000 |  |  |  |
|  | *24* | *M* | *59051456* | *podložka distanční pod zakládací lištu 5mm* | *kus* | *130,000* | *3,00* | *390,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "předpoklad 1 ks/mb"130 |  | 130,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 130,000 |  |  |  |
|  | 25 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 142,000 | 40,00 | 5 680,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622143004* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výplně otvorů" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+1,6\*2)\*2 |  | 9,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1+1,6\*2+0,8+2,0\*2+1,5+1,6\*2+(1,75+1,4\*2)\*4+2,4\*3+(0,9+0,6\*2)\*2 |  | 44,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,6\*2)\*3+(1,5+1,6\*2)\*7+1,2+1,6\*2+0,6\*3 |  | 45,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6+1,6\*2+0,8+2,0\*2+1,2+1,6\*2 |  | 13,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6+2,0\*2+(0,8+2,0\*2)\*2+0,9+2,0\*2+(0,9+0,6\*2)\*3+1,2+1,6\*2 |  | 29,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 142,000 |  |  |  |
|  | *26* | *M* | *59051476* | *profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS* | *m* | *149,100* | *31,36* | *4 675,78* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 142\*1,05 |  | 149,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 149,100 |  |  |  |
|  | 27 | K | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn | m2 | 347,933 | 45,00 | 15 656,99 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622151001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*3,25 |  | 35,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*3,0 |  | 10,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4\*1,5\*2 |  | -4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*3,1 |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(1,4+1,5\*2)\*2\*0,30 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 57,726 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47\*3,4 |  | 79,798 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,0\*1,5+0,8\*2,0+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4+2,4\*2,6) |  | -21,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,35-0,8\*0,5\*2 |  | 10,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(2,0+1,5\*2+1,4+1,5\*2+(1,65+1,3\*2)\*4)\*0,3+(0,8+2,0\*2)\*0,55+(0,8+0,5\*2)\*2\*0,3 |  | 11,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 80,039 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,83\*3,4-0,8\*0,5\*2+4,89\*3,35-0,8\*0,5+7,2\*3,0 |  | 60,004 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*3,20 |  | 95,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5+0,5\*0,5) |  | -16,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*3\*0,3+(1,4+1,5\*2)\*7\*0,3+(1,1+1,5\*2+0,5\*3)\*0,3 |  | 12,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 151,464 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,0+9,83\*3,0-0,8\*0,5\*5+9,41\*3,4-0,5\*1,5-0,8\*2,0-1,1\*1,5 |  | 65,264 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*5\*0,3+(0,5+1,5\*2+1,1+1,5\*2)\*0,3+(0,8+2,0\*2)\*0,35 |  | 6,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 71,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46)\*3,00-0,6\*2,0-0,8\*2,0\*2-0,9\*2,0-0,8\*0,5\*3-1,1\*1,5 |  | 43,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*3\*0,3+(1,1+1,5\*2)\*0,3+(0,6+0,8)\*0,45+(0,8+2,0\*2)\*2\*0,55 |  | 8,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet soklové části"-65,79 |  | -65,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 347,933 |  |  |  |
|  | 28 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | m2 | 73,511 | 45,00 | 3 308,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622151021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S7 - soklová část" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*0,5 |  | 5,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*0,5 |  | 1,795 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*0,5 |  | 2,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 9,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (23,47-0,8-2,4)\*0,5 |  | 10,135 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*0,5 |  | 1,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*2\*0,55 |  | 0,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,315 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,83+4,89+7,2)\*0,5 |  | 9,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*0,5 |  | 14,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,385 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,26+9,83+9,41-0,8)\*0,5 |  | 10,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*2\*0,35 |  | 0,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 11,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46-0,6-0,8\*2-0,9)\*0,5 |  | 7,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*0,35+0,5\*2\*2\*0,55 |  | 1,275 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 8,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 73,511 |  |  |  |
|  | 29 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 372,466 | 669,60 | 249 403,23 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622211021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6+S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*3,25 |  | 35,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*3,0 |  | 10,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4\*1,5\*2 |  | -4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*3,1 |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 55,086 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47\*3,4 |  | 79,798 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,0\*1,5+0,8\*2,0+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4+2,4\*2,6) |  | -21,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,35-0,8\*0,5\*2 |  | 10,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 68,399 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,83\*3,40-0,8\*0,5\*2+4,89\*3,35-0,8\*0,5+7,2\*3,0 |  | 60,004 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*3,20 |  | 95,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5+0,5\*0,5) |  | -16,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 138,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,0+9,83\*3,1-0,8\*0,5\*5+9,41\*3,4-0,5\*1,5-0,8\*2,0-1,1\*1,5 |  | 66,247 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 66,247 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46)\*3,0-0,6\*2,0-0,8\*2,0\*2-0,9\*2,0-0,8\*0,5\*3-1,1\*1,5 |  | 43,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 43,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 372,466 |  |  |  |
|  | *30* | *M* | *283759390* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm* | *m2* | *315,006* | *170,00* | *53 551,02* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 372,446\*1,02 |  | 379,895 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet soklové části"-64,889 |  | -64,889 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 315,006 |  |  |  |
|  | *31* | *M* | *28375939* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm* | *m2* | *64,889* | *170,00* | *11 031,13* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S7 - soklová část" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*0,5\*1,02 |  | 5,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*0,5\*1,02 |  | 1,831 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*0,5\*1,02 |  | 2,122 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 9,543 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (23,47-0,8-2,4)\*0,5\*1,02 |  | 10,338 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*0,5\*1,02 |  | 1,663 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,001 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,83+4,89+7,2)\*0,5\*1,02 |  | 9,649 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*0,5\*1,02 |  | 15,224 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,873 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,26+9,83+9,41-0,8)\*0,5\*1,02 |  | 11,067 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 11,067 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46-0,6-0,8\*2-0,9)\*0,5\*1,02 |  | 7,405 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,405 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,889 |  |  |  |
|  | 32 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 44,600 | 174,40 | 7 778,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622212001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "parapety" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*2 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,10+1,5+1,75\*4 |  | 10,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*7+1,2+0,6 |  | 12,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6+1,2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*3+1,2 |  | 3,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 39,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9+2,0\*2 |  | 4,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 4,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 44,600 |  |  |  |
|  | *33* | *M* | *28376438* | *deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm* | *m2* | *6,074* | *200,00* | *1 214,80* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 39,7\*0,15\*1,02 |  | 6,074 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,074 |  |  |  |
|  | *34* | *M* | *283759320* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm* | *m2* | *1,000* | *70,88* | *70,88* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | (0,9+2,0\*2)\*0,2\*1,02 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 116,600 | 183,20 | 21 361,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622212011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+1,6\*2)\*2 |  | 9,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,10+1,6\*2+1,5+1,6\*2+(1,75+1,4\*2)\*4 |  | 28,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,6\*2)\*2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,6\*2)\*3 |  | 6,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+1,6\*2)\*7+1,2+1,6\*2+0,6\*3 |  | 39,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,6\*2)\*5 |  | 10,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6+1,6\*2+1,2+1,6\*2 |  | 8,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+0,6\*2)\*3+(1,2+1,6\*2) |  | 10,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 116,600 |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *283759340* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm* | *m2* | *17,840* | *106,40* | *1 898,18* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 116,6\*0,15\*1,02 |  | 17,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,840 |  |  |  |
|  | 37 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 17,420 | 242,40 | 4 222,61 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622212051* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9+2,0\*2 |  | 4,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,9+2,0\*2)\*2+(0,72+2,0) |  | 12,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,420 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *283759320* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm* | *m2* | *7,107* | *70,88* | *503,74* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 17,42\*0,4\*1,02 |  | 7,107 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,107 |  |  |  |
|  | 39 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 411,916 | 35,00 | 14 417,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622251101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 315,006+64,889+6,074+1,0+17,84+7,107 |  | 411,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 411,916 |  |  |  |
|  | 40 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 314,550 | 40,00 | 12 582,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622252002* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "lišta rohová - ostění, nároží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,25\*2+1,55\*2\*2+3,4\*2 |  | 19,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5\*2+2,05\*2+1,55\*2+1,35\*2\*4+2,45\*2)+0,55\*2\*2 |  | 28,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,4\*2+3,4\*2+0,55\*2\*3 |  | 16,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,20\*3+1,5\*2\*6+1,6\*2\*2+0,55\*2 |  | 35,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,55\*2\*5+1,55\*2+2,05\*2+1,55\*2+3,4+3,0 |  | 22,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0\*2+0,6+2,0+2,05\*2\*4+0,5\*2\*3+1,5\*2 |  | 31,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 152,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "římsy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6,65+6,3) |  | 12,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15 |  | 29,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25 |  | 10,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(5,8+5,65+5,10) |  | 16,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 79,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "parapetní lišty" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*2 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0+1,45+1,65\*4+0,8\*2 |  | 11,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,4\*7+1,1+0,5 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+0,5+1,1 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,1 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 37,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "lišty nadpraží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*2 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0+0,85+1,45+1,65\*4+2,4+0,8\*2 |  | 14,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,4\*7+1,1+0,5 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+0,5+0,8+1,1 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+1,1+0,7+0,9 |  | 6,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 44,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 314,550 |  |  |  |
|  | *41* | *M* | *59051480* | *profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS* | *m* | *160,440* | *20,00* | *3 208,80* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "lišta rohová - ostění, nároží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,25\*2+1,55\*2\*2+3,4\*2 |  | 19,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5\*2+2,05\*2+1,55\*2+1,35\*2\*4+2,45\*2)+0,55\*2\*2 |  | 28,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,4\*2+3,4\*2+0,55\*2\*3 |  | 16,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,20\*3+1,5\*2\*6+1,6\*2\*2+0,55\*2 |  | 35,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,55\*2\*5+1,55\*2+2,05\*2+1,55\*2+3,4+3,0 |  | 22,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0\*2+0,6+2,0+2,05\*2\*4+0,5\*2\*3+1,5\*2 |  | 31,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 152,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 152,8\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 160,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 160,440 |  |  |  |
|  | *42* | *M* | *59051510* | *profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS* | *m* | *130,620* | *30,00* | *3 918,60* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "římsy - podhled" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6,65+6,3) |  | 12,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15 |  | 29,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25 |  | 10,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(5,8+5,65+5,10) |  | 16,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 79,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "lišty nadpraží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*2 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0+0,85+1,45+1,65\*4+2,4+0,8\*2 |  | 14,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,4\*7+1,1+0,5 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+0,5+0,8+1,1 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+1,1+0,7+0,9 |  | 6,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 44,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 124,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 124,4\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 130,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 130,620 |  |  |  |
|  | *43* | *M* | *59051512* | *profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS* | *m* | *39,218* | *40,00* | *1 568,72* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "parapetní lišty" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*2 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0+1,45+1,65\*4+0,8\*2 |  | 11,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,4\*7+1,1+0,5 |  | 13,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*5+0,5+1,1 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*3+1,1 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 37,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 37,35\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 39,218 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,218 |  |  |  |
|  | 44 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 63,692 | 200,00 | 12 738,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622321121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - po keramickém soklu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*0,50 |  | 3,530 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,29\*0,5 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,47+0,73)\*0,5 |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,59+4,89+29,03-1,20)\*0,5 |  | 19,655 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+4,27+9,41)\*0,5 |  | 8,530 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((6,08+5,70)\*2-0,6-0,8\*3+0,40\*2\*3+0,15)\*1,20 |  | 27,732 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,692 |  |  |  |
|  | 45 | K | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 340,503 | 80,00 | 27 240,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622325102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*(3,0-0,50) |  | 17,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,21\*3,25+5,29\*(3,25-0,5) |  | 31,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69\*2+0,9)\*3,0 |  | 18,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,5\*1,6\*2 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,04\*3,1 |  | 12,524 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 75,694 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,10\*3,4 |  | 47,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,75\*1,4\*4+2,4\*2,4+0,73\*0,5) |  | -15,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,35-0,9\*0,6\*2 |  | 10,243 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,1 |  | 5,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 47,445 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59\*(3,4-0,5)-0,9\*0,6\*2 |  | 18,031 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,89\*3,35 |  | 16,382 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,96\*3,0 |  | 20,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03-1,20)\*(3,20-0,5) |  | 75,141 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 130,434 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*(3,0-0,5) |  | 8,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,83\*3,0-0,9\*0,6\*5-0,8\*2,0 |  | 25,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,27\*(3,0-0,5) |  | 10,675 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,10-1,5\*1,2 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 47,702 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08+5,70)\*2\*(3,0-1,20)-0,9\*0,6\*3-1,2\*1,3 |  | 39,228 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 340,503 |  |  |  |
|  | 46 | K | 622511102 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn | m2 | 65,790 | 380,00 | 25 000,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622511102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S7 - soklová část" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*0,5 |  | 5,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*0,5 |  | 1,795 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*0,5 |  | 2,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 9,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (23,47-0,8-2,4)\*0,5 |  | 10,135 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*0,5 |  | 1,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*2\*0,55 |  | 0,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 12,315 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,83+4,89+7,2)\*0,5 |  | 9,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*0,5 |  | 14,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,385 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,26+9,83+9,41-0,8)\*0,5 |  | 10,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*2\*0,35 |  | 0,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 11,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46-0,6-0,8\*2-0,9)\*0,5 |  | 7,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění otvorů"0,5\*0,35+0,5\*2\*2\*0,55 |  | 1,275 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 8,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,790 |  |  |  |
|  | 47 | K | 622511112 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 7,721 | 380,00 | 2 933,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622511112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 48 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | 347,933 | 320,00 | 111 338,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622531012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+5,63)\*3,25 |  | 35,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,9)\*3,0 |  | 10,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,4\*1,5\*2 |  | -4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16\*3,1 |  | 12,896 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(1,4+1,5\*2)\*2\*0,30 |  | 2,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 57,726 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47\*3,4 |  | 79,798 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,0\*1,5+0,8\*2,0+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4+2,4\*2,6) |  | -21,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,35-0,8\*0,5\*2 |  | 10,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(2,0+1,5\*2+1,4+1,5\*2+(1,65+1,3\*2)\*4)\*0,3+(0,8+2,0\*2)\*0,55+(0,8+0,5\*2)\*2\*0,3 |  | 11,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 80,039 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,83\*3,4-0,8\*0,5\*2+4,89\*3,35-0,8\*0,5+7,2\*3,0 |  | 60,004 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,12\*3+0,23\*2)\*3,20 |  | 95,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5+0,5\*0,5) |  | -16,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*3\*0,3+(1,4+1,5\*2)\*7\*0,3+(1,1+1,5\*2+0,5\*3)\*0,3 |  | 12,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 151,464 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26\*3,0+9,83\*3,0-0,8\*0,5\*5+9,41\*3,4-0,5\*1,5-0,8\*2,0-1,1\*1,5 |  | 65,264 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*5\*0,3+(0,5+1,5\*2+1,1+1,5\*2)\*0,3+(0,8+2,0\*2)\*0,35 |  | 6,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 71,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08\*2+5,46)\*3,00-0,6\*2,0-0,8\*2,0\*2-0,9\*2,0-0,8\*0,5\*3-1,1\*1,5 |  | 43,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ostění a nadpraží otvorů"(0,8+0,5\*2)\*3\*0,3+(1,1+1,5\*2)\*0,3+(0,6+0,8)\*0,45+(0,8+2,0\*2)\*2\*0,55 |  | 8,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet soklové části"-65,79 |  | -65,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 347,933 |  |  |  |
|  | 49 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm | m | 40,900 | 120,00 | 4 908,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/629135101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,45\*2 |  | 2,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1+1,5+1,75\*4+0,85\*2 |  | 12,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*3+1,45\*7+1,2+0,60 |  | 14,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*5+1,55+0,55+1,15 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*3+1,15 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,900 |  |  |  |
|  | 50 | K | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 63,430 | 45,00 | 2 854,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/629991012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*1,5\*2+1,42\*3,0+0,9\*1,2 |  | 9,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0\*1,5+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4+0,8\*2,0+2,4\*2,4 |  | 21,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,5\*3+1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5+0,5\*0,5 |  | 17,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,5\*5+0,5\*1,5+1,1\*1,5+0,8\*2,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,5\*3+1,1\*1,5+0,6\*2,0+0,8\*2,0\*2+0,9\*2,0 |  | 9,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,430 |  |  |  |
|  | 51 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 467,867 | 55,00 | 25 732,69 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/629995101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*3,0 |  | 21,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,21+5,29)\*3,25 |  | 34,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69\*2+0,9)\*3,0 |  | 18,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,5\*1,6\*2 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,04\*3,10 |  | 12,524 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 81,869 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47\*3,4 |  | 79,798 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(2,10\*1,6+0,8\*2,0+1,5\*1,6+1,75\*1,4\*4+2,4\*2,6) |  | -23,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,35-0,9\*0,6\*2 |  | 10,243 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,1 |  | 5,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 71,828 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59\*3,4-0,9\*0,6\*2 |  | 21,326 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,89\*3,35-0,9\*0,6 |  | 15,842 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,96\*3,0 |  | 20,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,03\*3,20-(1,5\*1,6\*7+1,2\*1,6+0,6\*0,6) |  | 73,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 131,864 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,0 |  | 10,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,83\*3,0-0,9\*0,6\*5 |  | 26,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,27\*3,0 |  | 12,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,41\*3,4-(0,6\*1,6+0,8\*2,0+1,2\*1,6) |  | 27,514 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,10-1,5\*1,2 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 80,641 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08+5,70)\*2\*3,00-(0,6\*2,0+0,8\*2,0\*2+0,9\*2,0+0,9\*0,6\*3+1,2\*1,6) |  | 60,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 60,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet říms" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,65+6,3)\*0,5 |  | 6,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4\*0,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,15\*0,5 |  | 14,575 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25\*0,5 |  | 5,125 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,50\*0,5 |  | 1,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(6,1+6,40+5,70)\*0,5 |  | 9,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 40,725 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 467,867 |  |  |  |
|  | 52 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě | m | 144,770 | 30,00 | 4 343,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/629999011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "soklová část" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,33+5,63 |  | 10,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*2+2,69\*2+0,9 |  | 13,340 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,16 |  | 4,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 28,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,47-0,8+0,55\*2-2,4 |  | 21,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26+2,47 |  | 5,730 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 27,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,83+4,89+7,2 |  | 18,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,03+0,12\*3+0,23\*2 |  | 29,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 48,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,26+9,83+9,41-0,8+0,35\*2+2,47-1,5 |  | 23,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 23,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,08\*2+5,46-0,6-0,8\*2-0,9+0,35+0,55\*2\*2 |  | 17,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 17,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 144,770 |  |  |  |
|  | 53 | K | 631311224 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 0,777 | 5 500,00 | 4 273,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631311224* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1\*0,1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | 54 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 0,347 | 5 500,00 | 1 908,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631312131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1 - doplnění podlahy niky mezi m.č. 130 a 133" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*0,9\*0,25+0,9\*0,9\*0,15 |  | 0,347 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,347 |  |  |  |
|  | 55 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 0,777 | 148,80 | 115,62 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631319173* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1\*0,1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | 56 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,041 | 42 960,00 | 1 761,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631362021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny, Kari síť 6/100x6/100 mm" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1\*0,0044\*1,2 |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 57 | K | 634111114 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm | m | 7,400 | 66,24 | 490,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634111114* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,400 |  |  |  |
|  | 58 | K | 637211121 | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm | m2 | 56,575 | 650,00 | 36 773,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/637211121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(5,40+3,55)\*0,5 |  | 4,475 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,15+4,0)\*0,5 |  | 14,075 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,85+3,45+7,2+28,4)\*0,5 |  | 22,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(4,0+11,3+4,0+10,85)\*0,5 |  | 15,075 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,575 |  |  |  |
|  | 59 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 114,950 | 254,40 | 29 243,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/637311131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6+4,15) |  | 10,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(24,15+3,4) |  | 27,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(8,05+3,45+8,4+29,0) |  | 48,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(3,40+11,3+2,8+10,85) |  | 28,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 114,950 |  |  |  |
|  | 60 | K | 644941112 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 2,000 | 72,48 | 144,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/644941112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "z m.č. 131"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *61* | *M* | *553414260* | *mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm* | *kus* | *2,000* | *364,80* | *729,60* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "z m.č. 131"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 62 | K | 877265271R | Úprava polohy lapače střešních splavenin z litiny DN 120 | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 54 370,43 |  |
|  | 63 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 9,500 | 211,20 | 2 006,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/916231213* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3 - přístupový chodník k bočnímu vstupu z JV štítu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,5+1,5+1,5 |  | 9,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,500 |  |  |  |
|  | *64* | *M* | *59217016* | *obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm* | *m* | *9,595* | *124,00* | *1 189,78* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 65 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,777 | 4 176,00 | 3 244,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/965043331* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1\*0,1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | 66 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 0,777 | 1 584,00 | 1 230,77 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/965049111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1\*0,1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | 67 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 7,721 | 55,00 | 424,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 68 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 21,000 | 62,08 | 1 303,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919735111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 69 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 99,010 | 50,88 | 5 037,63 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"(3,53+0,6)\*1,20 |  | 4,956 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+0,6\*2)\*0,6+(5,64+0,6\*2)\*0,6 |  | 8,022 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,6)\*0,6 |  | 1,974 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,16+0,6)\*0,6 |  | 2,856 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 17,808 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (23,71+0,6\*2)\*0,6 |  | 14,946 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+0,6)\*0,6 |  | 2,388 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*0,6 |  | 1,482 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 18,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,83+0,6\*2)\*0,6+4,65\*0,6+7,2\*0,6 |  | 11,928 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,6)\*0,6 |  | 17,778 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 29,706 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+0,6)\*0,6 |  | 2,388 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,07+0,6\*2)\*0,6+4,03\*0,6+(9,65+0,6\*2)\*0,6 |  | 15,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47-1,5 |  | 0,970 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 19,048 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,96+5,84+5,46\*2)\*0,6 |  | 13,632 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 99,010 |  |  |  |
|  | 70 | K | 962022490 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0,306 | 4 500,00 | 1 377,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/962022490* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenné štíty tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,1+0,30)/2\*3,4\*0,15\*3 |  | 0,306 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,306 |  |  |  |
|  | 71 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,623 | 4 500,00 | 7 303,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/965042141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6 - stávající monolitický okapový chodník kolem objektu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"4,5\*0,5\*0,1 |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"17\*0,5\*0,1 |  | 0,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(10,41\*0,5+0,9\*0,3)\*0,1 |  | 0,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,623 |  |  |  |
|  | 72 | K | 977311113R | Řezání stávajícího kamenného zdiva hl do 150 mm | m | 10,200 | 290,00 | 2 958,00 |  |
|  |  | VV |  | "kamenné štíty tribuny - SZ+JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,4\*3 |  | 10,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,200 |  |  |  |
|  | 73 | K | 978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 344,572 | 19,68 | 6 781,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978015341* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B3" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*(3,0-0,50) |  | 17,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,21\*3,15+5,29\*(3,15-0,5) |  | 30,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69\*2+0,9)\*3,0 |  | 18,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,5\*1,6\*2 |  | -4,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,04\*3,4 |  | 13,736 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 75,856 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,10\*3,15 |  | 44,415 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,75\*1,4\*4+2,4\*2,4+0,73\*0,5) |  | -15,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*3,30-0,9\*0,6\*2 |  | 10,074 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,1 |  | 5,187 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 43,751 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59\*(3,1-0,5)-0,9\*0,6\*2 |  | 16,054 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,89\*3,1 |  | 15,159 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,96\*3,2 |  | 22,272 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03-1,20)\*(3,20-0,5) |  | 75,141 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 128,626 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38\*(3,10-0,5) |  | 8,788 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,83\*3,4-0,9\*0,6\*5-0,8\*2,0 |  | 29,122 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,27\*(3,10-0,5) |  | 11,102 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*2,10-1,5\*1,2 |  | 3,387 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,399 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08+5,70)\*2\*(3,20-1,20)-0,9\*0,6\*3-1,2\*1,3 |  | 43,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 344,572 |  |  |  |
|  | 74 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 71,413 | 128,00 | 9 140,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978059641* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B1 - keramický sokl" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((6,08+5,70)\*2-0,6-0,8\*3+0,40\*2\*3+0,15)\*1,20 |  | 27,732 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"3,53\*2\*0,50 |  | 3,530 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,29\*0,5 |  | 2,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,47+0,73)\*0,5 |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,59+4,89+29,03-1,20)\*0,5 |  | 19,655 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+4,27+9,41)\*0,5 |  | 8,530 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 63,692 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,721 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 71,413 |  |  |  |
|  | 75 | K | 985311113 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 7,721 | 720,00 | 5 559,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985311113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 76 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 7,721 | 120,00 | 926,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985323111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,721 |  |  |  |
|  | 77 | K | 985324211 | Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) | m2 | 15,491 | 380,00 | 5 886,58 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985324211* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "opěrná zeď vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,95\*0,25+(2,95+1,36)/2\*1,23+(0,25+2,0+1,36)\*0,1 |  | 3,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*0,20+(3,4+1,20)/2\*1,26+(0,20+2,54+1,20)\*0,1 |  | 3,972 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podesta vstupního schodiště do hlediště tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,7\*2,1 |  | 7,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,491 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 43 515,77 |  |
|  | 78 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 17,947 | 489,60 | 8 786,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,88-(1,821+1,544+0,568) |  | 17,947 |  |  |  |
|  | 79 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17,947 | 251,20 | 4 508,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,88-(1,821+1,544+0,568) |  | 17,947 |  |  |  |
|  | 80 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 251,258 | 10,96 | 2 753,79 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "skládka do 15 km"(21,88-(1,821+1,544+0,568))\*14 |  | 251,258 |  |  |  |
|  | 81 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 17,947 | 1 320,00 | 23 690,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,88-(1,821+1,544+0,568) |  | 17,947 |  |  |  |
|  | 82 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 3,933 | 47,20 | 185,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221561* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,821+1,544+0,568 |  | 3,933 |  |  |  |
|  | 83 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15,732 | 12,72 | 200,11 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221569* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "recyklační skládka do 5 km"(1,821+1,544+0,568)\*4 |  | 15,732 |  |  |  |
|  | 84 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2,389 | 450,00 | 1 075,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013861* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,821+0,568 |  | 2,389 |  |  |  |
|  | 85 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,544 | 1 500,00 | 2 316,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013875* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,544 |  | 1,544 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 35 225,58 |  |
|  | 86 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 15,689 | 650,00 | 10 197,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998011002* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 66,766 |  | 66,766 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet pozemní komunikace a okapového chodníku"-51,077 |  | -51,077 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,689 |  |  |  |
|  | 87 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 51,077 | 490,00 | 25 027,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998223011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "komunikacre pozemní"13,012+4,437+0,937+1,417 |  | 19,803 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okapový chodník"14,789+14,823+1,23+0,432 |  | 31,274 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,077 |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 59 237,56 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 332,80 |  |
|  | 88 | K | 721242804 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 2,000 | 166,40 | 332,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721242804* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 26 712,08 |  |
|  | 89 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 37,130 | 78,48 | 2 913,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002851* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,55\*2 |  | 3,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,15+1,58+1,8\*4 |  | 10,930 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,95\*3+1,55\*7+1,25+0,65 |  | 15,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,55+0,65+1,25 |  | 3,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,95\*3+1,2 |  | 4,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 37,130 |  |  |  |
|  | 90 | K | 764216645 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm | m | 40,900 | 556,80 | 22 773,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764216645* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,45\*2 |  | 2,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,1+1,5+1,75\*4+0,85\*2 |  | 12,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*3+1,45\*7+1,2+0,60 |  | 14,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*5+1,55+0,55+1,15 |  | 7,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*3+1,15 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,900 |  |  |  |
|  | 91 | K | 764216665 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764216665* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 92 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,175 | 5 000,00 | 875,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 17 455,68 |  |
|  | 93 | K | 767662110R | Zpětná montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 38,280 | 305,60 | 11 698,37 |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Včetně přesunu hmot* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*1,5\*2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0\*1,5+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4 |  | 13,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5 |  | 16,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5\*1,5+1,1\*1,5 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1\*1,5 |  | 1,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,280 |  |  |  |
|  | 94 | K | 767712811R | Demontáž výkladců zapuštěných Demontáž okenních mříží zapuštěných šroubovaných | m2 | 38,280 | 150,40 | 5 757,31 |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Včetně přesunu demontovaného materiálu k zpětné montáži.* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*1,5\*2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0\*1,5+1,4\*1,5+1,65\*1,3\*4 |  | 13,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,4\*1,5\*7+1,1\*1,5 |  | 16,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5\*1,5+1,1\*1,5 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1\*1,5 |  | 1,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,280 |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 14 737,00 |  |
|  | 95 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 17,360 | 115,20 | 1 999,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771474113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*2+1,42+0,9+0,35\*2 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,69\*2+0,9+1,0 |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,360 |  |  |  |
|  | *96* | *M* | *59761434* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2* | *m2* | *2,188* | *381,60* | *834,94* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,53\*2+1,42+0,9+0,35\*2)\*0,12 |  | 1,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69\*2+0,9+1,0)\*0,12 |  | 0,874 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,084 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,084\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,188 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,188 |  |  |  |
|  | 97 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 3,735 | 132,00 | 493,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771571810* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,63\*1,42 |  | 3,735 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,735 |  |  |  |
|  | 98 | K | 771574113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 7,749 | 650,00 | 5 036,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771574113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*1,42+0,9\*0,35 |  | 5,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133"2,69\*0,9 |  | 2,421 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,749 |  |  |  |
|  | *99* | *M* | *59761434* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2* | *m2* | *8,136* | *381,60* | *3 104,70* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*1,42+0,9\*0,35 |  | 5,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133"2,69\*0,9 |  | 2,421 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,749 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,749\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,136 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,136 |  |  |  |
|  | 100 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 7,749 | 45,00 | 348,71 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*1,42+0,9\*0,35 |  | 5,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133"2,69\*0,9 |  | 2,421 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,749 |  |  |  |
|  | 101 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 17,360 | 35,84 | 622,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591115* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*2+1,42+0,9+0,35\*2 |  | 10,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,69\*2+0,9+1,0 |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,360 |  |  |  |
|  | 102 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 7,749 | 273,60 | 2 120,13 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771151012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní vstup" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,53\*1,42+0,9\*0,35 |  | 5,328 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nika mezi m.č. 130 a 133"2,69\*0,9 |  | 2,421 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,749 |  |  |  |
|  | 103 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,319 | 553,60 | 176,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998771101* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02b - NEUZN\_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **98 514,32** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 98 514,32 |  |  | 21,00% | 20 688,01 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **119 202,33** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02b - NEUZN\_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **98 514,32** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 71 294,11 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 28 752,85 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 18 502,35 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 216,96 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 5 778,80 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 13 620,00 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 1 615,77 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 2 807,38 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 27 220,21 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 27 220,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 02b - NEUZN\_Vnější stavební úpravy - odvodnění SV strany budovy hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **98 514,32** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 71 294,11 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 28 752,85 |  |
|  | 1 | K | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 12,560 | 720,80 | 9 053,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132112132* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,4\*0,9 |  | 10,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha pro potrubí" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*0,4\*(0,9+1,3)/2 |  | 1,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |
|  | 2 | K | 133112811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/133112811* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachta pro revizní šachtu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*1,0\*1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 139911121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 1,350 | 5 576,00 | 7 527,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139911121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okapový chodník betonový monolitický" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,3\*0,15 |  | 1,350 |  |  |  |
|  | 4 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14,910 | 101,60 | 1 514,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,4\*0,9 |  | 10,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha pro potrubí" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*0,4\*(0,9+1,3)/2 |  | 1,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "šachta pro dvorní vpust se sifonem" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*1,0\*1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okapový chodník betonový monolitický" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,3\*0,15 |  | 1,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,910 |  |  |  |
|  | 5 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 13,108 | 93,60 | 1 226,91 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211319* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,91-1,802 |  | 13,108 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 13,108 | 161,60 | 2 118,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,91-1,802 |  | 13,108 |  |  |  |
|  | 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 13,108 | 350,00 | 4 587,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201221* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,91-1,802 |  | 13,108 |  |  |  |
|  | 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 13,108 | 17,92 | 234,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171251201* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,91-1,802 |  | 13,108 |  |  |  |
|  | 9 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,802 | 191,20 | 344,54 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/174111101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp revizní šachty" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0-3,14\*0,315\*0,315/4\*1 |  | 0,922 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp rýhy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*0,4\*0,55 |  | 0,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,802 |  |  |  |
|  | 10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0,480 | 443,20 | 212,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/175111101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha pro potrubí" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*0,4\*0,3 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | *11* | *M* | *58337308* | *štěrkopísek frakce 0/2* | *t* | *0,960* | *450,00* | *432,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 0,48\*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 18 502,35 |  |
|  | 12 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 9,600 | 992,00 | 9 523,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/211531111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*(0,3+0,5)/2\*0,8 |  | 9,600 |  |  |  |
|  | 13 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 60,000 | 26,80 | 1 608,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/211971110* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*(0,3+0,5\*2+0,7) |  | 60,000 |  |  |  |
|  | *14* | *M* | *69311080* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2* | *m2* | *71,070* | *25,00* | *1 776,75* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 60\*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71,070 |  |  |  |
|  | 15 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 0,900 | 2 984,00 | 2 685,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/212312111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podél SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,3\*0,1 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 16 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 30,000 | 56,64 | 1 699,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/212755214* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podél SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 17 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 0,900 | 1 344,00 | 1 209,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213311113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "štěrkové podloží pro betonové lože drenáží" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podél SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,3\*0,1 |  | 0,900 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 216,96 |  |
|  | 18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0,240 | 904,00 | 216,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/451573111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*0,4\*0,15 |  | 0,240 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 5 778,80 |  |
|  | 19 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 | m | 4,000 | 375,20 | 1 500,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/871315211* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 20 | K | 894812113 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok | kus | 1,000 | 1 192,00 | 1 192,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/894812113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 21 | K | 894812131 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm | kus | 1,000 | 705,60 | 705,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/894812131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 894812149 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 | 52,40 | 52,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/894812149* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 894812160 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125) | kus | 1,000 | 1 696,00 | 1 696,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/894812160* |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 894812612 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 | kus | 1,000 | 632,00 | 632,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/894812612* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení potrubí na stávající revizní šachtu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 13 620,00 |  |
|  | 25 | K | 935111111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm | m | 30,000 | 150,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/935111111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "okapový žlab" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | *26* | *M* | *59227001* | *žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm* | *m* | *30,000* | *246,40* | *7 392,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 27 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 13,500 | 128,00 | 1 728,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978059641* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sokl SV strany budovy hlavní tribuny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,45 |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 615,77 |  |
|  | 28 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1,202 | 489,60 | 588,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013111* |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,202 | 251,20 | 301,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,828 | 10,96 | 184,43 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Na certifikovanou skládku do 15 km - 14x* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,202\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16,828 |  |  |  |
|  | 31 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 1,202 | 450,00 | 540,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013609* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 807,38 |  |
|  | 32 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 9,775 | 287,20 | 2 807,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998011001* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 27 220,21 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 27 220,21 |  |
|  | 33 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie | m2 | 45,000 | 52,24 | 2 350,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/711161273* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*1,5 |  | 45,000 |  |  |  |
|  | *34* | *M* | *28323005* | *fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm* | *m2* | *54,945* | *55,00* | *3 021,98* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 45\*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54,945 |  |  |  |
|  | 35 | K | 711491176 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou | m | 30,000 | 100,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/711491176* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *28323009* | *lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm* | *m* | *30,600* | *55,92* | *1 711,15* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 30\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,600 |  |  |  |
|  | 37 | K | 711713216 | Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 60 mm | m | 30,000 | 30,80 | 924,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/711713216* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "utěsnění vodorovné HI mezi základem a zdivem" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *24638020* | *tmel bitumenový izolační trvale pružný* | *kg* | *46,935* | *344,00* | *16 145,64* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *vhodný pro bezprostřední kontakt s polystyrenem, např. Gumoasfalt DN 350* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30\*1,5645 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,935 |  |  |  |
|  | 39 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,070 | 952,00 | 66,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998711101* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 054 445,01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 054 445,01 |  |  | 21,00% | 221 433,45 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 275 878,46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **1 054 445,01** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 145 767,78 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 57 317,50 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 67 191,15 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 7 259,59 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 4 149,49 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 9 850,05 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 908 677,23 |  |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny | | |  |  |  | 366 233,19 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 197 764,00 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 3 315,00 |  |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 92 936,29 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 222 418,35 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 8 356,00 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 3 978,40 |  |
|  |  | 787 - Dokončovací práce - zasklívání | | |  |  |  | 13 676,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 03b - Oprava krytiny střechy se zateplením** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **1 054 445,01** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 145 767,78 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 57 317,50 |  |
|  | 1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 3,000 | 152,00 | 456,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/310235251* |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 311234051 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 12,120 | 1 704,00 | 20 652,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/311234051* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,3\*0,4 |  | 12,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,120 |  |  |  |
|  | 3 | K | 345244222 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm | m2 | 13,340 | 848,00 | 11 312,32 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/345244222* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(7,26+29,26)\*0,2 |  | 7,304 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"(3,39+10,13)\*0,2 |  | 2,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"(5,78+5,1+5,78)\*0,2 |  | 3,332 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,340 |  |  |  |
|  | 4 | K | 345244223 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm | m2 | 15,878 | 1 568,00 | 24 896,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/345244223* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S14, S19, S20" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6,63+6,28+4,84)\*0,2 |  | 3,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(23,78+3,98)\*0,2 |  | 5,552 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,59\*2+4,5)\*0,2+2,7\*0,4 |  | 4,616 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"5,8\*0,2+5,0\*0,2 |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,878 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 67 191,15 |  |
|  | 5 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 25,784 | 67,52 | 1 740,94 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622131101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*0,8 |  | 25,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,784 |  |  |  |
|  | 6 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 90,244 | 45,00 | 4 060,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622131121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16, S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,8 |  | 90,244 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,244 |  |  |  |
|  | 7 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 90,244 | 200,00 | 18 048,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622142001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16, S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,8 |  | 90,244 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,244 |  |  |  |
|  | 8 | K | 622151001 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn | m2 | 90,244 | 45,00 | 4 060,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622151001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,8 |  | 90,244 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,244 |  |  |  |
|  | 9 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 12,900 | 50,72 | 654,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622252002* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16, S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"2,8\*2 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"2,8\*2+0,5+0,6\*2 |  | 7,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,900 |  |  |  |
|  | *10* | *M* | *59051480* | *profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS* | *m* | *13,545* | *24,80* | *335,92* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 12,9\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 13,545 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,545 |  |  |  |
|  | 11 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 25,784 | 200,00 | 5 156,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622321121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*0,8 |  | 25,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,784 |  |  |  |
|  | 12 | K | 622325102 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 64,460 | 80,00 | 5 156,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622325102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,0 |  | 64,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,460 |  |  |  |
|  | 13 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | 90,244 | 310,00 | 27 975,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/622531012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,8 |  | 90,244 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,244 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 7 259,59 |  |
|  | 14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 117,748 | 50,88 | 5 991,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hl. vstup"(3,53+0,6)\*1,20 |  | 4,956 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,33+0,6\*2)\*0,6+(5,64+0,6\*2)\*0,6 |  | 8,022 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,69+0,6)\*0,6 |  | 1,974 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (4,16+0,6)\*0,6 |  | 2,856 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 17,808 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (23,71+0,6\*2)\*0,6 |  | 14,946 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+0,6)\*0,6 |  | 2,388 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47\*0,6 |  | 1,482 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 18,816 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,83+0,6\*2)\*0,6+4,65\*0,6+7,2\*0,6 |  | 11,928 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (29,03+0,6)\*0,6 |  | 17,778 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 29,706 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,38+0,6)\*0,6 |  | 2,388 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (10,07+0,6\*2)\*0,6+4,03\*0,6+(9,65+0,6\*2)\*0,6 |  | 15,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,47-1,5 |  | 0,970 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 19,048 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,96+5,84+5,46\*2)\*0,6 |  | 13,632 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zdivo tribuny na plochou střechou" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*2)\*0,6 |  | 18,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 117,748 |  |  |  |
|  | 15 | K | 978015341 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 64,460 | 19,68 | 1 268,57 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978015341* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (30,23+0,5\*4)\*2,0 |  | 64,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,460 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4 149,49 |  |
|  | 16 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1,874 | 489,60 | 917,51 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013111* |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,874 | 251,20 | 470,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 26,236 | 10,96 | 287,55 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "skládka do 15 km"1,874\*14 |  | 26,236 |  |  |  |
|  | 19 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,874 | 1 320,00 | 2 473,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9 850,05 |  |
|  | 20 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 16,695 | 590,00 | 9 850,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998011002* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 908 677,23 |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 366 233,19 |  |
|  | 21 | K | 712300921 | Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením | kus | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712300921* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B10" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předpoklad"100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 554,249 | 120,00 | 66 509,88 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712331111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plocha"(6,77+6,0)\*3,97+42,57\*6,07+7,91\*5,04+13,85\*5,15 |  | 420,291 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,67\*3,14+6,99\*3,91+4,37\*5,90+4,7\*0,3 |  | 75,468 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 495,759 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet izolace atik" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6,63+6,28+4,9)\*0,5 |  | 8,905 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(23,8+4,0)\*0,5 |  | 13,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,9+4,60)\*0,5+(6,6+2,7)\*1,0 |  | 15,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"5,3\*1,0+(1,2+10,0)\*0,5 |  | 10,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5\*0,65 |  | 2,275 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"3,5\*0,4 |  | 1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet vytažení izolace na zdivo zasřešení tribuny"30,3\*0,2 |  | 6,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 554,249 |  |  |  |
|  | *23* | *M* | *62866281* | *pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu* | *m2* | *637,386* | *155,00* | *98 794,83* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 554,249\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 637,386 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 637,386 |  |  |  |
|  | 24 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 554,249 | 132,00 | 73 160,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712341559* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,77+6,0)\*3,97+42,57\*6,07+7,91\*5,04+13,85\*5,15 |  | 420,291 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,67\*3,14+6,99\*3,91+4,37\*5,90+4,7\*0,3 |  | 75,468 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 495,759 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet izolace atik" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"(6,63+6,28+4,9)\*0,5 |  | 8,905 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"(23,8+4,0)\*0,5 |  | 13,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"(6,9+4,60)\*0,5+(6,6+2,7)\*1,0 |  | 15,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"5,3\*1,0+(1,2+10,0)\*0,5 |  | 10,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5\*0,65 |  | 2,275 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"3,5\*0,4 |  | 1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 52,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípočet vytažení izolace na zdivo zasřešení tribuny"30,3\*0,2 |  | 6,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 554,249 |  |  |  |
|  | *25* | *M* | *62855011* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *637,386* | *175,00* | *111 542,55* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 554,249\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 637,386 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 637,386 |  |  |  |
|  | 26 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 7,289 | 1 540,00 | 11 225,06 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998712101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 197 764,00 |  |
|  | 27 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 495,759 | 45,00 | 22 309,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141151* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plocha"(6,77+6,0)\*3,97+42,57\*6,07+7,91\*5,04+13,85\*5,15 |  | 420,291 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,67\*3,14+6,99\*3,91+4,37\*5,90+4,7\*0,3 |  | 75,468 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 495,759 |  |  |  |
|  | *28* | *M* | *28375915* | *deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm* | *m2* | *505,674* | *220,00* | *111 248,28* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 495,759\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 505,674 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 505,674 |  |  |  |
|  | 29 | K | 713141211 | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně | m | 117,030 | 25,00 | 2 925,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141211* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"6,33+5,8+4,54 |  | 16,670 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"9,68+9,92+3,09+3,68 |  | 26,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"6,59\*2+4,6+2,4\*2+30,2 |  | 52,780 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"5+6,2+10,01 |  | 21,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 117,030 |  |  |  |
|  | *30* | *M* | *63152005* | *klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm* | *m* | *119,371* | *82,50* | *9 848,11* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 117,03\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 119,371 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 119,371 |  |  |  |
|  | 31 | K | 713141233 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu | m2 | 495,759 | 100,00 | 49 575,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141233* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "plocha"(6,77+6,0)\*3,97+42,57\*6,07+7,91\*5,04+13,85\*5,15 |  | 420,291 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,67\*3,14+6,99\*3,91+4,37\*5,90+4,7\*0,3 |  | 75,468 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 495,759 |  |  |  |
|  | 32 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,688 | 1 100,00 | 1 856,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998713101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3 315,00 |  |
|  | 33 | K | 721242116 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | kus | 2,000 | 1 650,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721242116* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,003 | 5 000,00 | 15,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998721101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 92 936,29 |  |
|  | 35 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 167,100 | 159,50 | 26 652,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741420001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,8-3 |  | 20,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7+11,5 |  | 18,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5+1,5 |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 45,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"15,3+7,4+5,3+42,9+4,5\*2+1,5+2+6,5+6,2 |  | 96,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kolmé svody" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*2 |  | 6,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,20\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3,0\*3 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 121,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 167,100 |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *354410770* | *drát D 8mm AlMgSi* | *kg* | *73,524* | *211,20* | *15 528,27* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | 167,1\*0,4\*1,1 |  | 73,524 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 73,524 |  |  |  |
|  | *37* | *M* | *8500150032* | *Podpěra vedení, PV 21c/100 plast* | *kus* | *120,000* | *31,15* | *3 738,00* |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"96/0,8 |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *10.046.512* | *Podpěra PV 1p 55* | *kus* | *16,000* | *85,80* | *1 372,80* |  |
|  |  | VV |  | "kolmé svody" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 39 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 20,000 | 83,00 | 1 660,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741420021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení drátů"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
|  | *40* | *M* | *10.046.769* | *Svorka SS spojovací* | *kus* | *20,000* | *13,55* | *271,00* |  |
|  |  | VV |  | "napojení drátů"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 41 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 49,000 | 116,22 | 5 694,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741420022* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uchycení na oplechování atik"45/1,5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uchycení u žlabů"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "křížení vedení"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 49,000 |  |  |  |
|  | *42* | *M* | *10.046.575* | *Podpěra PV 32 vedení* | *kus* | *30,000* | *48,40* | *1 452,00* |  |
|  |  | VV |  | "uchycení na oplechování atik"45/1,5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | *43* | *M* | *10.046.569* | *Svorka SOa na okapové žlaby* | *kus* | *9,000* | *59,40* | *534,60* |  |
|  |  | VV |  | "uchycení u žlabů a oplechování atik"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | *44* | *M* | *10.046.659* | *Svorka SK křížová* | *kus* | *10,000* | *43,67* | *436,70* |  |
|  |  | VV |  | "křížení vedení"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 45 | K | 741420051 | Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 8,000 | 161,70 | 1 293,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741420051* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
|  | *46* | *M* | *10.046.505* | *Úhelník ochranný OU 1,7 L* | *kus* | *8,000* | *288,20* | *2 305,60* |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
|  | *47* | *M* | *10.046.712* | *Držák DUDa-27 ochranného úhelníku* | *kus* | *16,000* | *56,10* | *897,60* |  |
|  |  | VV |  | 8\*2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 48 | K | 741421811 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm | m | 25,200 | 45,00 | 1 134,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421811* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,40\*2 |  | 6,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,20\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3,0\*3 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 25,200 |  |  |  |
|  | 49 | K | 741421821 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm | m | 141,900 | 45,00 | 6 385,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421821* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,8-3 |  | 20,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7+11,5 |  | 18,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5+1,5 |  | 6,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 45,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"15,3+7,4+5,3+42,9+4,5\*2+1,5+2+6,5+6,2 |  | 96,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 141,900 |  |  |  |
|  | 50 | K | 741421843 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby | kus | 20,000 | 16,60 | 332,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421843* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "napojení lana"20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 51 | K | 741421845 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby | kus | 49,000 | 25,30 | 1 239,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421845* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uchycení na oplechování atik"45/1,5 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "uchycení u žlabů a oplechování atik"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "křížení vedení"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 49,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 741421855 | Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu | kus | 120,000 | 32,30 | 3 876,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421855* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"96/0,8 |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 53 | K | 741421863 | Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného | kus | 16,000 | 32,30 | 516,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421863* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SV"3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 741421873 | Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m | kus | 5,000 | 57,60 | 288,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421873* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pohled JV" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 741430005 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan | kus | 8,000 | 585,20 | 4 681,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741430005* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
|  | *56* | *M* | *KOVO24877* | *JP 10/ M16 pr. 16, AlMgSi - jímací tyč se závitem M16 AlMgSi* | *kus* | *8,000* | *550,00* | *4 400,00* |  |
|  | *57* | *M* | *KOVO24716* | *Podstavec beton/ KLOUB - 20 kg + PVC podl. - podst. pro jim. tyč - záv. M16(váha 20kg)* | *kus* | *8,000* | *332,20* | *2 657,60* |  |
|  | 58 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 5 280,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741810001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "revize hromosvodu"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 59 | K | 998741102 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,074 | 4 158,00 | 307,69 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998741102* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 222 418,35 |  |
|  | 60 | K | 764002801 | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | m | 12,950 | 41,84 | 541,83 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65+6,3 |  | 12,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,950 |  |  |  |
|  | 61 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 67,180 | 100,00 | 6 718,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002841* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11,5 |  | 11,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B3" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,1 |  | 14,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59 |  | 6,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,34+1,5 |  | 5,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severozápadní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,67+3,71 |  | 13,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10,01+1,5 |  | 11,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B11" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,76 |  | 2,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,180 |  |  |  |
|  | 62 | K | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | 66,100 | 80,00 | 5 288,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002861* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,99+28,88 |  | 35,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,38+10,16 |  | 13,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,90+5,04+5,75 |  | 16,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 66,100 |  |  |  |
|  | 63 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 97,580 | 76,08 | 7 423,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764004801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,4 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,17 |  | 29,170 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,25 |  | 10,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,40 |  | 3,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"5,78+5,1+5,78 |  | 16,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"30,7 |  | 30,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 97,580 |  |  |  |
|  | 64 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 21,400 | 59,20 | 1 266,88 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764004861* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "svody zastřešení tribuny"3,0\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,400 |  |  |  |
|  | 65 | K | 764011622 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm | m | 35,700 | 325,60 | 11 623,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011622* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S11" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "komín"0,5\*4 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podezdívka střešního ventilátoru"0,6\*4 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"(30,3+0,5\*2) |  | 31,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,700 |  |  |  |
|  | 66 | K | 764212666 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm | m | 66,690 | 490,00 | 32 678,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764212666* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"7,26+29,26 |  | 36,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"3,38+10,13 |  | 13,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"5,78\*2+5,1 |  | 16,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 66,690 |  |  |  |
|  | 67 | K | 764214604 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 4,000 | 430,00 | 1 720,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764214604* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 68 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 77,700 | 490,00 | 38 073,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764214606* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"6,63+6,28+4,84 |  | 17,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"23,78+3,98 |  | 27,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"6,89+6,59+4,5+2,7 |  | 20,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"1,5+10,01 |  | 11,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 77,700 |  |  |  |
|  | 69 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 6,300 | 497,20 | 3 132,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764214607* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S3" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"2,8 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 70 | K | 764215646 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | kus | 9,000 | 165,00 | 1 485,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764215646* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 71 | K | 764311603 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm | m | 35,700 | 290,00 | 10 353,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764311603* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S11" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "komín"0,5\*4 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podezdívka střešního ventilátoru"0,6\*4 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"(30,3+0,5\*2) |  | 31,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,700 |  |  |  |
|  | 72 | K | 764315623 | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm | kus | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764315623* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "potrubí ZT"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 73 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 97,610 | 680,00 | 66 374,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511602* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 111"7,40 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV - m.č. 118-126"29,30 |  | 29,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 111, 112"10,13 |  | 10,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV - m.č. 141"3,38 |  | 3,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"5,8+5,1+5,8 |  | 16,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"30,7 |  | 30,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 97,610 |  |  |  |
|  | 74 | K | 764511622 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm | kus | 3,000 | 550,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511622* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ-JV"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 75 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 7,000 | 550,00 | 3 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511643* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 764515411 | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm | m | 7,830 | 850,00 | 6 655,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764515411* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "v ploše"7,83 |  | 7,830 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,830 |  |  |  |
|  | 77 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 21,000 | 950,00 | 19 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764518623* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S10" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled severovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled jihovýchodní" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,0 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"2,8\*2 |  | 5,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 78 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,097 | 2 310,00 | 2 534,07 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 8 356,00 |  |
|  | 79 | K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | m | 7,000 | 550,00 | 3 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767991911* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | *80* | *M* | *13010612* | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 25x25x3,5mm* | *t* | *0,010* | *46 400,00* | *464,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 1,18 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5\*1,29\*0,001\*1,08 |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"3,5\*1,29\*0,001\*1,08 |  | 0,005 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 81 | K | 767991912 | Ostatní opravy řezání plamenem | m | 7,000 | 550,00 | 3 850,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767991912* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - úprava ocelové konstrukce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 82 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | 16 000,00 | 192,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 3 978,40 |  |
|  | 83 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 10,000 | 60,08 | 600,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301313* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhad"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 84 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 10,000 | 77,76 | 777,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783306801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhad"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 85 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783314203* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhad"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 86 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783317101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5 - doplnění nátěru ocel. k-ce zasklení" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhad"10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 13 676,00 |  |
|  | 87 | K | 787600801 | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2 | m2 | 6,300 | 120,00 | 756,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787600801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5\*0,9 |  | 3,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"3,5\*0,9 |  | 3,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 88 | K | 787611224 | Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří pevných, tl. 4 mm | m2 | 5,600 | 2 200,00 | 12 320,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/787611224* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled SZ"3,5\*0,8 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny - pohled JV"3,5\*0,8 |  | 2,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,600 |  |  |  |
|  | 89 | K | 998787101 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,060 | 10 000,00 | 600,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998787101* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **781 567,05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 781 567,05 |  |  | 21,00% | 164 129,08 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **945 696,13** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **781 567,05** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 216 912,95 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 9 423,29 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 146 641,07 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 43 149,61 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 13 252,23 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 4 446,75 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 488 069,17 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 8 608,50 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | |  |  |  | 23 459,28 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  |  | 61 637,94 |  |
|  |  | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | |  |  |  | 2 551,58 |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | |  |  |  | 13 703,18 |  |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 11 876,92 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 3 707,19 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 146 914,58 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 93 409,74 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 90 925,39 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | |  |  |  | 10 639,03 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 8 307,44 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 12 328,40 |  |
|  |  | M21 - Elektromontáže | |  |  |  |  | 76 584,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04a - Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **781 567,05** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 216 912,95 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 9 423,29 |  |
|  | 1 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 1,000 | 144,80 | 144,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/340236212* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po původním ventilátoru m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 310231055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 1,743 | 1 896,00 | 3 304,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/310231055* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S20" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85\*2,05 |  | 1,743 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,743 |  |  |  |
|  | 3 | K | 346244352 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 10,400 | 574,40 | 5 973,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/346244352* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1,8\*4+0,8\*4 |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,400 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 146 641,07 |  |
|  | 4 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 65,419 | 45,00 | 2 943,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611131121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S29" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,419 |  |  |  |
|  | 5 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 65,419 | 220,00 | 14 392,18 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611311131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S34" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,419 |  |  |  |
|  | 6 | K | 611325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 65,419 | 150,00 | 9 812,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/611325412* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S29" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,419 |  |  |  |
|  | 7 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 7,950 | 65,00 | 516,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612131101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro keramický obklad" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | 7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,950 |  |  |  |
|  | 8 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 138,306 | 45,00 | 6 223,77 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612131121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S19" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2\*(2,80-1,5)+2,07\*2\*2,8-0,8\*2,0\*2 |  | 18,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*(2,90-1,5)+6,26\*2,90-0,9\*0,6\*4 |  | 33,242 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-0,9\*0,6\*3-(1,5+3,8)\*1,5 |  | 44,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"(5,74+3,03)\*2\*2,8-2,4\*2,6-0,9\*0,6\*2 |  | 41,792 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,306 |  |  |  |
|  | 9 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 7,460 | 442,40 | 3 300,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612135101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S24" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,1\*0,2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,70\*0,2\*3\*2+3,0\*0,2+1,0\*2 |  | 7,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,460 |  |  |  |
|  | 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 138,306 | 220,00 | 30 427,32 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612311131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S34" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2\*(2,80-1,5)+2,07\*2\*2,8-0,8\*2,0\*2 |  | 18,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*(2,90-1,5)+6,26\*2,90-0,9\*0,6\*4 |  | 33,242 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-0,9\*0,6\*3-(1,5+3,8)\*1,5 |  | 44,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"(5,74+3,03)\*2\*2,8-2,4\*2,6-0,9\*0,6\*2 |  | 41,792 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,306 |  |  |  |
|  | 11 | K | 612325212 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 2,000 | 205,60 | 411,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325212* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S27, 28" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po ventilátoru"1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 612325213 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 1,000 | 418,40 | 418,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325213* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S28" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 po dveřním otvoru"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 13 | K | 612325215 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 1,000 | 1 488,00 | 1 488,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325215* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S27" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po dveřním otvoru"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 2,835 | 666,40 | 1 889,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325301* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S27" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po osazení nových oken" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(0,9+0,6\*2)\*0,15\*4 |  | 1,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(0,9+0,6\*2)\*0,15\*3 |  | 0,945 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"(0,9+0,6\*2)\*0,15\*2 |  | 0,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,835 |  |  |  |
|  | 15 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 138,306 | 140,00 | 19 362,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325412* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S19" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2\*(2,80-1,5)+2,07\*2\*2,8-0,8\*2,0\*2 |  | 18,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*(2,90-1,5)+6,26\*2,90-0,9\*0,6\*4 |  | 33,242 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-0,9\*0,6\*3-(1,5+3,8)\*1,5 |  | 44,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"(5,74+3,03)\*2\*2,8-2,4\*2,6-0,9\*0,6\*2 |  | 41,792 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,306 |  |  |  |
|  | 16 | K | 612326191 | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn | m2 | 61,080 | 100,00 | 6 108,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612326191* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S30" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*1,5\*2 |  | 12,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*1,5 |  | 18,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,54\*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61,080 |  |  |  |
|  | 17 | K | 612328131 | Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 30,540 | 250,00 | 7 635,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612328131* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S30" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*1,5\*2 |  | 12,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*1,5 |  | 18,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,540 |  |  |  |
|  | 18 | K | 612331121 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 7,950 | 292,00 | 2 321,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612331121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro keramický obklad" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | 7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,950 |  |  |  |
|  | 19 | K | 612326121 | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | m2 | 30,540 | 650,00 | 19 851,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612326121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S30" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*1,5\*2 |  | 12,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*1,5 |  | 18,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,540 |  |  |  |
|  | 20 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 49,640 | 170,40 | 8 458,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/619995001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S10" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u keramického obkladu"1,5+3,8+1,5\*2 |  | 8,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "u keramického soklu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(2,07+4,02)\*2-0,8\*2 |  | 10,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2-0,8\*2+0,4\*2+0,23\*2 |  | 18,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2-0,8-1,5-3,8 |  | 12,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 49,640 |  |  |  |
|  | 21 | K | 629135101 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm | m | 17,100 | 120,00 | 2 052,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/629135101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S11" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vnitřní i vnější parapet" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,95\*4\*2 |  | 7,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,95\*3\*2 |  | 5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,95\*2\*2 |  | 3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,100 |  |  |  |
|  | 22 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,135 | 5 500,00 | 742,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631312141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(4,0+2,0)\*0,15\*0,15 |  | 0,135 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 23 | K | 632453451 | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro středně těžký provoz, tl. do 5 mm | m2 | 18,472 | 390,00 | 7 204,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632453451* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03+2,4\*0,45 |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,472 |  |  |  |
|  | 24 | K | 633811111 | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | m2 | 18,472 | 58,56 | 1 081,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/633811111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B20" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03+2,4\*0,45 |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 43 149,61 |  |
|  | 25 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100,075 | 50,88 | 5 091,82 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2,07 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr - 108"6,08\*5,7 |  | 34,656 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,075 |  |  |  |
|  | 26 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 100,075 | 200,00 | 20 015,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952901111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2,07 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr - 108"6,08\*5,7 |  | 34,656 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,075 |  |  |  |
|  | 27 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 4,860 | 362,40 | 1 761,26 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072244* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,9\*0,6\*4 |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,9\*0,6\*3 |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,9\*0,6\*2 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,860 |  |  |  |
|  | 28 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,600 | 308,00 | 492,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072455* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"0,8\*2,0 |  | 1,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |
|  | 29 | K | 968072559 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2 | m2 | 6,240 | 113,60 | 708,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072559* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"2,4\*2,6 |  | 6,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,240 |  |  |  |
|  | 30 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm | kus | 1,000 | 277,60 | 277,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/971033351* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro ventilátor m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 29,300 | 112,00 | 3 281,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/974031153* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B12-ZT" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,70\*3\*2+3,0+1,0\*2 |  | 27,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,300 |  |  |  |
|  | 32 | K | 974042564 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 6,000 | 362,40 | 2 174,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/974042564* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B13, B17 -ZT" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"4,0+2,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 33 | K | 976074121 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou | kus | 2,000 | 108,80 | 217,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/976074121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 34 | K | 976085211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2 | kus | 1,000 | 59,04 | 59,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/976085211* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 65,419 | 32,80 | 2 145,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978011141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03 |  | 17,392 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 65,419 |  |  |  |
|  | 36 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 138,306 | 26,24 | 3 629,15 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978013141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*2\*(2,80-1,5)+2,07\*2\*2,8-0,8\*2,0\*2 |  | 18,844 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*(2,90-1,5)+6,26\*2,90-0,9\*0,6\*4 |  | 33,242 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-0,9\*0,6\*3-(1,5+3,8)\*1,5 |  | 44,428 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"(5,74+3,03)\*2\*2,8-2,4\*2,6-0,9\*0,6\*2 |  | 41,792 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 138,306 |  |  |  |
|  | 37 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 38,490 | 85,60 | 3 294,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978013191* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"4,02\*1,5\*2 |  | 12,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03\*2)\*1,5 |  | 18,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 30,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro keramický obklad" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | 7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,490 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 13 252,23 |  |
|  | 38 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 5,985 | 489,60 | 2 930,26 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013111* |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,985 | 251,20 | 1 503,43 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 83,790 | 10,96 | 918,34 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "skládka do 15 km"5,985\*14 |  | 83,790 |  |  |  |
|  | 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,985 | 1 320,00 | 7 900,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 446,75 |  |
|  | 42 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 8,085 | 550,00 | 4 446,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998011001* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 488 069,17 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 8 608,50 |  |
|  | 43 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 1,000 | 121,00 | 121,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721171808* |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 7,000 | 320,00 | 2 240,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721174043* |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721174044* |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 1,000 | 363,00 | 363,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721174045* |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 6,000 | 104,50 | 627,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721194105* |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 721210813R | Demontáž vpustí podlahových DN 100 | kus | 1,000 | 174,90 | 174,90 |  |
|  |  | VV |  | "B17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1,000 | 1 089,00 | 1 089,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721211421* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S23"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 4,000 | 396,00 | 1 584,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721226521* |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 14,000 | 21,45 | 300,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721290111* |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,013 | 715,00 | 9,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998721101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 23 459,28 |  |
|  | 54 | K | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | m | 9,000 | 71,50 | 643,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722130802* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B10" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 8,000 | 313,50 | 2 508,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722174003* |  |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | m | 16,000 | 352,00 | 5 632,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722174004* |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | m | 9,000 | 473,00 | 4 257,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722174005* |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 8,000 | 71,50 | 572,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722181241* |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 25,000 | 104,50 | 2 612,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722181242* |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 9,000 | 25,30 | 227,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722181812* |  |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 9,000 | 39,60 | 356,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722182013* |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 722220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4" | kus | 2,000 | 233,20 | 466,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722220112* |  |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 722220122 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4" | pár | 2,000 | 467,50 | 935,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722220122* |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 2,000 | 500,50 | 1 001,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722232045* |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 4,000 | 688,60 | 2 754,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722232046* |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 33,000 | 44,00 | 1 452,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/722290226* |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,076 | 544,50 | 41,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998722101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 61 637,94 |  |
|  | 69 | K | 725222116R | Vana bez armatur výtokových akrylátová 1800x800 mm | soubor | 2,000 | 5 390,00 | 10 780,00 |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 70 | K | 725530823 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l | soubor | 1,000 | 286,00 | 286,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725530823* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 71 | K | 725532319 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 160 l (3,0-6,0 kW) | soubor | 1,000 | 12 100,00 | 12 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725532319* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S35" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 72 | K | 725535211 | Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2" | kus | 1,000 | 649,00 | 649,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725535211* |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 7256211nc | Automatická pračka přední plnění pro min. 8 kg prádla | ks | 2,000 | 7 689,00 | 15 378,00 |  |
|  |  | VV |  | "S25"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 75 | K | 7256212nc | Kondenzační sušička prádla , přední plnění, 8 kg prádla | ks | 2,000 | 7 425,00 | 14 850,00 |  |
|  |  | VV |  | "S26"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 76 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 2,000 | 207,90 | 415,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725813112* |  |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 725831323 | Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok | soubor | 2,000 | 1 595,00 | 3 190,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725831323* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 78 | K | 725865501 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 | kus | 2,000 | 1 969,00 | 3 938,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/725865501* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 79 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,081 | 631,40 | 51,14 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998725101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 2 551,58 |  |
|  | 80 | K | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 | kus | 2,000 | 90,20 | 180,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734200821* |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 734211113 | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 2,000 | 80,30 | 160,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734211113* |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 2,000 | 352,00 | 704,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734221545* |  |  |  |  |  |
|  | 83 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 2,000 | 214,50 | 429,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734221682* |  |  |  |  |  |
|  | 84 | K | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 2,000 | 319,00 | 638,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734261233* |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 734291122 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 | kus | 2,000 | 181,50 | 363,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734291122* |  |  |  |  |  |
|  | 86 | K | 734300821 | Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení do DN 15 | kus | 2,000 | 37,40 | 74,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/734300821* |  |  |  |  |  |
|  | 88 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,002 | 891,00 | 1,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998734101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 13 703,18 |  |
|  | 89 | K | 735151580 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | 1,000 | 6 113,80 | 6 113,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735151580* |  |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 735151581 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | 1,000 | 6 446,00 | 6 446,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735151581* |  |  |  |  |  |
|  | 91 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | kus | 1,000 | 132,00 | 132,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735151821* |  |  |  |  |  |
|  | 92 | K | 735151822 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | 1,000 | 159,50 | 159,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735151822* |  |  |  |  |  |
|  | 93 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 35,000 | 21,23 | 743,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735494811* |  |  |  |  |  |
|  | 95 | K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,102 | 1 067,00 | 108,83 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998735101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 11 876,92 |  |
|  | 96 | K | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2,000 | 522,50 | 1 045,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751111012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *97* | *M* | *429141340* | *ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka průtok 180m3/h D 120-125mm 25W IP44* | *kus* | *2,000* | *2 367,20* | *4 734,40* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 98 | K | 751111812 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm | kus | 1,000 | 583,00 | 583,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751111812* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 99 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 349,80 | 699,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751398031* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *100* | *M* | *553414220R* | *dveřní mřížka VP MV 430/2 plastová bílá 453x91 mm (sada = 2 ks)* | *sada* | *2,000* | *415,80* | *831,60* |  |
|  |  | VV |  | "S16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 101 | K | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | kus | 2,000 | 320,65 | 641,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751398041* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *102* | *M* | *598821300R* | *Protidešťová žaluzie DN 200* | *kus* | *2,000* | *1 185,80* | *2 371,60* |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 103 | K | 751398852 | Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1,000 | 132,00 | 132,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751398852* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 104 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 1,000 | 426,80 | 426,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751510042* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S12" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,5 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,5 |  | 0,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 105 | K | 751510871 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm | m | 0,350 | 233,20 | 81,62 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/751510871* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B16" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,35 |  | 0,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,350 |  |  |  |
|  | 106 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0,015 | 22 000,00 | 330,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998751101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 3 707,19 |  |
|  | 107 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 1,900 | 78,48 | 149,11 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002851* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,95\*2 |  | 1,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 108 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 8,550 | 411,20 | 3 515,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764216643* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,95\*4 |  | 3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,95\*3 |  | 2,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,95\*2 |  | 1,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
|  | 109 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,023 | 1 840,00 | 42,32 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 146 914,58 |  |
|  | 110 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 9,000 | 958,80 | 8 629,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766622216* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S2, S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | *111* | *M* | *611400210R* | *okno plastové jednokřídlé sklápěcí 90 x 60 cm Uw=1,1 W/m2K, bílé* | *kus* | *9,000* | *4 240,80* | *38 167,20* |  |
|  |  | VV |  | "S2, S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
|  | *112* | *M* | *549131100R* | *Pákový ovládač sklopných oken, dl. 1,5 m* | *kus* | *4,000* | *2 200,00* | *8 800,00* |  |
|  |  | VV |  | "S7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 113 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 3 780,00 | 7 560,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660001* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *114* | *M* | *61162014* | *dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm* | *kus* | *2,000* | *1 760,00* | *3 520,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 115 | K | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 3 690,00 | 3 690,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766660411* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *116* | *M* | *611441630R* | *dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm plné bílé, Ud=1,2 W/m2K* | *kus* | *1,000* | *45 000,00* | *45 000,00* |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 117 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 33,20 | 99,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766691914* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B1, B9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 118 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 8,550 | 350,00 | 2 992,50 | CS ÚRS 2022 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/766694112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,95\*4 |  | 3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,95\*3 |  | 2,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,95\*2 |  | 1,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
|  | *119* | *M* | *61144400* | *parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm* | *m* | *8,550* | *260,00* | *2 223,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,95\*4 |  | 3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,95\*3 |  | 2,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,95\*2 |  | 1,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
|  | *120* | *M* | *61144019* | *koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár* | *sada* | *18,000* | *40,00* | *720,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"4\*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"2\*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 121 | K | 766821112R | D+M regálu na dresy 619x210x50 cm, částečně uzamykatelný | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "S31" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 122 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,508 | 1 010,00 | 513,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998766101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 93 409,74 |  |
|  | 123 | K | 767651112 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767651112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S32" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *124* | *M* | *553458005R* | *vrata garážová sekční zateplená LPU 400 lamela typ S rozměr 2400 x 2600 povrch "woodgrain"* | *kus* | *1,000* | *70 000,00* | *70 000,00* |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 125 | K | 767651126 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu | kus | 1,000 | 1 860,00 | 1 860,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767651126* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S32" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *126* | *M* | *553458770* | *pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně* | *kus* | *1,000* | *10 400,00* | *10 400,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | *127* | *M* | *553458860* | *příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály* | *kus* | *1,000* | *775,20* | *775,20* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 128 | K | 767691812 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,50 m2 | kus | 4,860 | 27,40 | 133,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767691812* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B6" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"0,9\*0,6\*4 |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"0,9\*0,6\*3 |  | 1,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"0,9\*0,6\*2 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,860 |  |  |  |
|  | 129 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,162 | 1 490,00 | 241,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 90 925,39 |  |
|  | 130 | K | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 41,340 | 115,20 | 4 762,37 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771473113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(2,07+4,02)\*2-0,8\*2 |  | 10,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2-0,8\*2+0,4\*2+0,23\*2 |  | 18,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2-0,8-1,5-3,8 |  | 12,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 41,340 |  |  |  |
|  | *131* | *M* | *59761432* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *4,341* | *661,60* | *2 872,01* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 41,34\*0,1\*1,05"Přepočtené koeficientem množství |  | 4,341 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,341 |  |  |  |
|  | 132 | K | 771573113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 48,594 | 650,00 | 31 586,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771573113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03+0,9\*(0,4+0,23) |  | 19,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,594 |  |  |  |
|  | *133* | *M* | *59761432* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *51,024* | *661,60* | *33 757,48* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 48,594\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 51,024 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,024 |  |  |  |
|  | 134 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 48,594 | 45,00 | 2 186,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03+0,9\*(0,4+0,23) |  | 19,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,594 |  |  |  |
|  | 135 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 41,340 | 35,84 | 1 481,63 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591115* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(2,07+4,02)\*2-0,8\*2 |  | 10,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2-0,8\*2+0,4\*2+0,23\*2 |  | 18,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2-0,8-1,5-3,8 |  | 12,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 41,340 |  |  |  |
|  | 136 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 48,594 | 273,60 | 13 295,32 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771151012* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03+0,9\*(0,4+0,23) |  | 19,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,594 |  |  |  |
|  | 137 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,777 | 553,60 | 983,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998771101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 10 639,03 |  |
|  | 138 | K | 781473115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 7,950 | 650,00 | 5 167,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/781473115* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13, S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | 7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,950 |  |  |  |
|  | *139* | *M* | *59761406* | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *8,348* | *450,00* | *3 756,60* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 140 | K | 781493211 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené standardním lepidlem vanové | m | 5,300 | 180,80 | 958,24 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/781493211* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1,5+3,8 |  | 5,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,300 |  |  |  |
|  | 141 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 2,000 | 182,40 | 364,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/781493611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | *142* | *M* | *562457210* | *dvířka vanová bílá 300x300mm* | *kus* | *2,000* | *139,20* | *278,40* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 143 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,205 | 553,60 | 113,49 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998781101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8 307,44 |  |
|  | 144 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 1,920 | 60,08 | 115,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301313* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 145 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 1,920 | 77,76 | 149,30 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783306801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 146 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 1,920 | 120,00 | 230,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783314203* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 147 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,920 | 120,00 | 230,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783317101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S17" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(0,8+2,0\*2)\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 148 | K | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 16,408 | 84,80 | 1 391,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783806811* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B2" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((5,62+3,69)\*2-0,8\*2-1,5-3,8)\*1,40 |  | 16,408 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,408 |  |  |  |
|  | 149 | K | 783906851 | Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením | m2 | 48,594 | 55,20 | 2 682,39 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783906851* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B3" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03+0,9\*(0,4+0,23) |  | 19,535 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,594 |  |  |  |
|  | 150 | K | 783913151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | m2 | 18,472 | 69,92 | 1 291,56 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783913151* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03+2,4\*0,45 |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,472 |  |  |  |
|  | 151 | K | 783917151 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický | m2 | 18,472 | 120,00 | 2 216,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783917151* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 141"5,74\*3,03+2,4\*0,45 |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,472 |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 12 328,40 |  |
|  | 152 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 186,061 | 17,50 | 3 256,07 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784111011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stropy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 48,027 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stěny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(4,02+2,07)\*2\*2,80 |  | 34,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2\*2,90 |  | 53,882 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-(1,5+3,8)\*1,5+4,0 |  | 50,048 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 138,034 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 186,061 |  |  |  |
|  | 153 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 186,061 | 44,50 | 8 279,71 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stropy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 48,027 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stěny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(4,02+2,07)\*2\*2,80 |  | 34,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2\*2,90 |  | 53,882 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-(1,5+3,8)\*1,5+4,0 |  | 50,048 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 138,034 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 186,061 |  |  |  |
|  | 154 | K | 784221141 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | m2 | 186,061 | 4,26 | 792,62 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/784221141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stropy" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"2,07\*4,02 |  | 8,321 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 48,027 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stěny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"(4,02+2,07)\*2\*2,80 |  | 34,104 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"(6,26+3,03)\*2\*2,90 |  | 53,882 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"(3,69+5,62)\*2\*2,90-(1,5+3,8)\*1,5+4,0 |  | 50,048 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 138,034 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 186,061 |  |  |  |
|  |  | D | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 76 584,93 |  |
|  | 155 | K | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP 68, bez zapojení vč.dodávky krabice | kus | 9,000 | 86,90 | 782,10 |  |
|  | 156 | K | 210010301RT2 | Krabice přístrojová KPR 68, bez zapojení vč.dodávkykrabice | kus | 8,000 | 112,20 | 897,60 |  |
|  | 157 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 37,000 | 16,67 | 616,79 |  |
|  | 158 | K | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 18,000 | 27,12 | 488,16 |  |
|  | 159 | K | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí demontáž | kus | 3,000 | 9,20 | 27,60 |  |
|  | 160 | K | 210110021R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní demontáž | kus | 2,000 | 20,30 | 40,60 |  |
|  | 161 | K | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, IP44 včetně dodávky spínače | kus | 3,000 | 205,70 | 617,10 |  |
|  | 162 | K | 210110024R00 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, IP44 vč. dodávky | kus | 2,000 | 224,40 | 448,80 |  |
|  | 163 | K | 210110024R00.1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní demontáž | kus | 2,000 | 25,53 | 51,06 |  |
|  | 164 | K | 210110024RT1 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6 vč. dodávky spínače IP44 | kus | 2,000 | 224,40 | 448,80 |  |
|  | 165 | K | 210110026R00 | Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní demontáž | kus | 4,000 | 49,50 | 198,00 |  |
|  | 166 | K | 210110027R00 | Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44 vč. dodávky | kus | 1,000 | 535,70 | 535,70 |  |
|  | 167 | K | 210110041RT2 | Spínač zapuštěný jednopólový včetně dodávky spínače | kus | 1,000 | 205,70 | 205,70 |  |
|  | 168 | K | 210110045RT1 | Spínač zapuštěný střídavý včetně dodávky spínače | kus | 2,000 | 217,80 | 435,60 |  |
|  | 169 | K | 210111001R00 | Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P demontáž | kus | 2,000 | 21,59 | 43,18 |  |
|  | 170 | K | 210111011RT1 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky | kus | 4,000 | 270,60 | 1 082,40 |  |
|  | 171 | K | 210111021RT1 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky IP44 | kus | 6,000 | 293,70 | 1 762,20 |  |
|  | 172 | K | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní demontáž | kus | 6,000 | 21,59 | 129,54 |  |
|  | 173 | K | 210120465U00 | Mtž jistič nn 3pól -63A bez krytu vč. dodávky jističe | kus | 1,000 | 792,00 | 792,00 |  |
|  | 174 | K | 210190001R00 | Montáž rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1,000 | 166,10 | 166,10 |  |
|  | 175 | K | 210192561R00 | Svorkovnice ochranná se zapojením | kus | 1,000 | 82,50 | 82,50 |  |
|  | 176 | K | 210200006RT1 | Svítidlo žárovkové 2 x 60W včetně svítidla 2x60W, IP65, 2xLED 12W E27 | kus | 2,000 | 264,00 | 528,00 |  |
|  | 177 | K | 210200013R00 | Svítidlo žárovkové, 60 W, stropní demontáž | kus | 6,000 | 74,80 | 448,80 |  |
|  | 178 | K | 210201001RT1 | Svítidlo zářivkové, 2x36 W, stropní včetně svítidla IP65, EP | kus | 5,000 | 2 640,00 | 13 200,00 |  |
|  | 179 | K | 210201097RT1 | Svítidlo zářivkové 2x58 W včetně svítidla IP65, EP | kus | 2,000 | 2 893,00 | 5 786,00 |  |
|  | 180 | K | 210220452RT1 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně včetně dodávky CY 6 z/zl | m | 80,000 | 17,95 | 1 436,00 |  |
|  | 181 | K | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu CYKY-O3x1,5 | m | 30,000 | 38,50 | 1 155,00 |  |
|  | 182 | K | 210800105RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 3x1,5 | m | 100,000 | 38,50 | 3 850,00 |  |
|  | 183 | K | 210800106RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 3x2,5 | m | 135,000 | 50,60 | 6 831,00 |  |
|  | 184 | K | 210800113RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky CYKY-J 5x10 | m | 10,000 | 241,26 | 2 412,60 |  |
|  | 185 | K | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx16 | m | 5,000 | 316,80 | 1 584,00 |  |
|  | 186 | K | 945 R00 | HZS třída 5 sekání drážek, kapes, průrazů, zazdění | hod | 35,000 | 330,00 | 11 550,00 |  |
|  | 187 | K | 947 R00 | HZS třída 7 Revize elektro | hod | 12,000 | 330,00 | 3 960,00 |  |
|  | 188 | K | R1 | Svorkovnice hlavního pospojování | kus | 1,000 | 396,00 | 396,00 |  |
|  | 189 | K | R2 | Rozvaděč RS1 včetně náplně | kus | 1,000 | 13 596,00 | 13 596,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04b - NEUZN\_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny\_sauna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **607 952,73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 607 952,73 |  |  | 21,00% | 127 670,07 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **735 622,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04b - NEUZN\_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny\_sauna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **607 952,73** |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 1 181,50 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 7 575,00 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 6 090,11 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 6 993,31 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | 8 192,69 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 1 416,35 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 576 503,77 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 540 000,00 |  |
|  |  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 173,76 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 6 485,57 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 443,84 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 22 400,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 04b - NEUZN\_Vnitřní stavební úpravy severní části zázemí hlavní tribuny\_sauna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **607 952,73** |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 1 181,50 |  |
|  | 1 | K | 278381165R | Základ pod konstrukci sauny půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25, 10x10 cm | m3 | 0,139 | 8 500,00 | 1 181,50 |  |
|  |  | VV |  | "S3" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "betonový vyrovnávací práh pro k-ci sauny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"((3,60+3,70)\*2-0,7)\*0,1\*0,1 |  | 0,139 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,139 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 7 575,00 |  |
|  | 2 | K | 313291125 | Zdivo režné lícované z cihel šamotových obkladové z cihel 250x123x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa | m3 | 0,303 | 25 000,00 | 7 575,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313291125* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - za elektrickým topidlem sauny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*2,42\*0,125 |  | 0,303 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,303 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 6 090,11 |  |
|  | 3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,740 | 442,40 | 327,38 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612135101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S24" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,7\*0,2 |  | 0,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,740 |  |  |  |
|  | 4 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 0,743 | 666,40 | 495,14 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/612325301* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S27" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po vybourání zárubně m.č. 109" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,95+2,0\*2)\*0,15 |  | 0,743 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,743 |  |  |  |
|  | 5 | K | 632451445 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20 | m2 | 13,198 | 360,00 | 4 751,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451445* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,40\*3,70+0,95\*0,65 |  | 13,198 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,198 |  |  |  |
|  | 6 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | 13,198 | 39,12 | 516,31 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451491* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,40\*3,70+0,95\*0,65 |  | 13,198 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,198 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 993,31 |  |
|  | 7 | K | 965081313 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 14,713 | 104,80 | 1 541,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/965081313* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B22" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,66\*4,02 |  | 14,713 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,713 |  |  |  |
|  | 8 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,800 | 308,00 | 554,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/968072455* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"0,9\*2,0 |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 9 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 3,700 | 112,00 | 414,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/974031153* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B12-ZT" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,7 |  | 3,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,700 |  |  |  |
|  | 10 | K | 976086311R | Vybourání elektrických saunových kamen | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "B4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 14,713 | 32,80 | 482,59 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/978011141* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - sauna"3,66\*4,02 |  | 14,713 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,713 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 8 192,69 |  |
|  | 12 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,700 | 489,60 | 1 811,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013111* |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,700 | 251,20 | 929,44 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 51,800 | 10,96 | 567,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "skládka do 15 km"3,7\*14 |  | 51,800 |  |  |  |
|  | 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,700 | 1 320,00 | 4 884,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 416,35 |  |
|  | 16 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 2,179 | 650,00 | 1 416,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998011001* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 576 503,77 |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 540 000,00 |  |
|  | 17 | K | 713210001R | Dodávka a montáž vestavěné sauny 3900x3600x2500 mm včetně standardního vybavení a dopravy - viz PD SO 04 | soubor | 1,000 | 540 000,00 | 540 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "Kompletní sauna, včetně topidla, montáže, dopravy a dalšího výše uvedeného vybavení - viz PD SO 04" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 7 000,00 |  |
|  | 18 | K | 742330801R | Demontáž rozvaděče elektrického vytápění sauny | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "B4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 110"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 742330811R | Demontáž vybavení rozvaděče elektrického vytápění sauny | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 173,76 |  |
|  | 20 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 1,200 | 144,80 | 173,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764001821* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B5 - zádveří sauny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*1,5 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 6 485,57 |  |
|  | 21 | K | 766111820 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 6,090 | 58,64 | 357,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766111820* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B5" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,2\*2,2+0,75\*2\*(2,2+2,4)/2 |  | 6,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,090 |  |  |  |
|  | 22 | K | 766221811 | Demontáž schodů celodřevěných samonosných | m | 18,300 | 216,00 | 3 952,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766221811* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B11" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - sauna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,66\*5 |  | 18,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,300 |  |  |  |
|  | 23 | K | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 13,213 | 127,20 | 1 680,69 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766411821* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B19" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - sauna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8\*2,8+2,2\*2,8/2\*2+0,55\*3,66 |  | 13,213 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,213 |  |  |  |
|  | 24 | K | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 13,213 | 33,44 | 441,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766411822* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B19" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - sauna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,8\*2,8+2,2\*2,8/2\*2+0,55\*3,66 |  | 13,213 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,213 |  |  |  |
|  | 25 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 2,000 | 26,56 | 53,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766691914* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B1, B9" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr - zádveří sauny"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 443,84 |  |
|  | 26 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2,000 | 182,40 | 364,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767581801* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B4 - stropní topný podhled" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0\*1,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2,000 | 39,52 | 79,04 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767582800* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B4 - stropní topný podhled" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,0\*1,0 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 22 400,60 |  |
|  | 28 | K | 771473113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 14,800 | 115,20 | 1 704,96 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771473113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"(3,40+3,70)\*2-0,7+0,65\*2 |  | 14,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,800 |  |  |  |
|  | *29* | *M* | *59761432* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *1,554* | *661,60* | *1 028,13* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,80\*0,1\*1,05 |  | 1,554 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,554 |  |  |  |
|  | 30 | K | 771573113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 13,198 | 650,00 | 8 578,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771573113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,40\*3,70+0,95\*0,65 |  | 13,198 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,198 |  |  |  |
|  | *31* | *M* | *59761432* | *dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *13,858* | *661,60* | *9 168,45* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"13,198\*1,05 |  | 13,858 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,858 |  |  |  |
|  | 32 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 13,198 | 48,56 | 640,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"3,40\*3,70+0,95\*0,65 |  | 13,198 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,198 |  |  |  |
|  | 33 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 14,550 | 35,84 | 521,47 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591115* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S15" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109"(3,40+3,70)\*2-0,95+0,65\*2 |  | 14,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,550 |  |  |  |
|  | 34 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,379 | 2 000,00 | 758,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998771101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,379 |  | 0,379 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,379 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část I - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **205 942,14** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 205 942,14 |  |  | 21,00% | 43 247,85 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **249 189,99** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část I - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **205 942,14** |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 205 942,14 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 63 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady | | |  |  |  | 105 942,14 |  |
|  |  | VRN6 - Územní vlivy | | |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část I - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **205 942,14** |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 205 942,14 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013254000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 63 000,00 |  |
|  | 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034103000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  | 4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/045002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 105 942,14 |  |
|  | 5 | K | 051303000 | Pojištění odpovědnosti | soubor | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/051303000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění - viz SoD" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 6 | K | 052203010R | Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla | soubor | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 052203020R | Bankovní záruka za kvalitu díla | soubor | 1,000 | 25 942,14 | 25 942,14 |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 8 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/061002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 9 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/071002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "hlavní tribuna"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 05 - Západní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 076 302,64** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 1 076 302,64 |  |  | 21,00% | 226 023,55 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 302 326,19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 05 - Západní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **1 076 302,64** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 1 038 676,36 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 5 642,47 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 7 003,01 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 627 475,78 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 12 498,30 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 34 081,67 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 287 954,47 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 825,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 63 195,66 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 37 626,28 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 15 316,10 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 22 310,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 05 - Západní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **1 076 302,64** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 038 676,36 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 5 642,47 |  |
|  | 1 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 1,971 | 832,00 | 1 639,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132251101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+1,3)\*0,3\*0,9 |  | 0,513 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,9+1,3)\*0,3\*0,9 |  | 0,945 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6)\*0,3\*0,9 |  | 0,513 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,971 |  |  |  |
|  | 2 | K | 139911121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 0,438 | 5 576,00 | 2 442,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139911121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přepoklad - tl. schod ramene do tl 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+1,3)\*0,3\*0,2 |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,9+1,3)\*0,3\*0,2 |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6)\*0,3\*0,2 |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,438 |  |  |  |
|  | 3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 1,971 | 161,60 | 318,51 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+1,3)\*0,3\*0,9 |  | 0,513 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,9+1,3)\*0,3\*0,9 |  | 0,945 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6)\*0,3\*0,9 |  | 0,513 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,971 |  |  |  |
|  | 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3,548 | 350,00 | 1 241,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uložení vytěžené zeminy na řádné skládce - vzdál. do 5 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,971\*1,8 |  | 3,548 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,548 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 7 003,01 |  |
|  | 5 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 0,657 | 1 344,00 | 883,01 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213311113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+1,3)\*0,3\*0,3 |  | 0,171 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,9+1,3)\*0,3\*0,3 |  | 0,315 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6)\*0,3\*0,3 |  | 0,171 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,657 |  |  |  |
|  | 6 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 1,360 | 4 500,00 | 6 120,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základový pás schodišť |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: příčný řez schodištěm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+1,3)\*0,3\*0,6 |  | 0,342 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,9+1,3)\*0,3\*0,6 |  | 0,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6)\*0,3\*0,6 |  | 0,342 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,314 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,314\*3,5/100 |  | 0,046 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,360 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 627 475,78 |  |
|  | 7 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 60,843 | 3 890,00 | 236 679,27 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,4\*0,1 |  | 2,572 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*1,0\*0,15-(1,3\*0,6\*0,15)\*4 |  | 9,177 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (64,3\*0,9\*0,15-1,3\*0,3\*0,175)\*4+64,3\*0,2\*0,1\*4 |  | 39,593 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,6\*0,15+64,3\*0,2\*0,1 |  | 7,073 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 58,415 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3\*0,3\*0,15\*2+1,3\*0,4\*0,175\*4)\*4 |  | 1,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,924 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šikmé plochy u schod. stupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,8\*0,175/2\*4)\*0,45\*4 |  | 0,504 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,504 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 60,843 |  |  |  |
|  | 8 | K | 313351311 | Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení | m2 | 158,410 | 990,00 | 156 825,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*(0,45+0,1) |  | 35,365 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,35\*5 |  | 112,525 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 147,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6\*2)\*0,45\*4 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,3\*2)\*0,35\*4 |  | 2,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění šikmé plochy u schod. stupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,35/2\*4\*6 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 158,410 |  |  |  |
|  | 9 | K | 313351312 | Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění | m2 | 158,410 | 171,20 | 27 119,79 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351312* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*(0,45+0,1) |  | 35,365 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,35\*5 |  | 112,525 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 147,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6\*2)\*0,45\*4 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,3\*2)\*0,35\*4 |  | 2,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění šikmé plochy u schod. stupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,35/2\*4\*6 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 158,410 |  |  |  |
|  | 10 | K | 313351911 | Bednění nadzákladových zdí obkladových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 158,410 | 200,00 | 31 682,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351911* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*(0,45+0,1) |  | 35,365 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,35\*5 |  | 112,525 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 147,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťové stupně - VV: viz příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,6\*2)\*0,45\*4 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,3+0,3\*2)\*0,35\*4 |  | 2,660 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění šikmé plochy u schod. stupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,35/2\*4\*6 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 158,410 |  |  |  |
|  | 11 | K | 313362021 | Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 3,670 | 42 960,00 | 157 663,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313362021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny - VV: příčný řez tribunou |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,55\*4,44\*1,15/1000 |  | 0,181 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*1,0\*4,44\*1,15/1000\*2 |  | 0,657 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,2\*1,15/1000\*5 |  | 0,074 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,9\*4,44\*1,15/1000\*4\*2 |  | 2,364 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,6\*4,44\*1,15/1000\*2 |  | 0,394 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,670 |  |  |  |
|  | 12 | K | 342171111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | m2 | 21,500 | 350,00 | 7 525,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342171111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | opláštění bočního čela západní tribuny VV. řez příčný v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,5+3,5)\*4,3/2 |  | 21,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,500 |  |  |  |
|  | *13* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný + barva RAL modrá* | *m2* | *24,725* | *390,00* | *9 642,75* |  |
|  |  | VV |  | opláštění bočního čela západní tribuny VV. řez příčný v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,5+3,5)\*4,3/2\*1,15 |  | 24,725 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,725 |  |  |  |
|  | *14* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *1,150* | *293,80* | *337,87* |  |
|  |  | VV |  | přichycení trapézových plechů a 150 mm 4,3 m/0,15\*4=115 ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 115/100 |  | 1,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,150 |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 498,30 |  |
|  | 15 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 14,560 | 738,40 | 10 751,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/431351121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podstupňové plochy schodišťových stupňů+ vystupující čela stupňů nad plochy stupňů tribuny (u lavic a u šikmin u schodiště) | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podstupnice" 1,3\*0,15\*2\*4 |  | 1,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stupnice"1,3\*0,3\*2\*4 |  | 3,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podstupnice" 1,3\*0,175\*4\*4 |  | 3,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stupnice"1,3\*0,3\*4\*4 |  | 6,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,560 |  |  |  |
|  | 16 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 14,560 | 120,00 | 1 747,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/431351122* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podstupňové plochy schodišťových stupňů+ vystupující čela stupňů nad plochy stupňů tribuny (u lavic a u šikmin u schodiště) | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podstupnice" 1,3\*0,15\*2\*4 |  | 1,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stupnice"1,3\*0,3\*2\*4 |  | 3,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podstupnice" 1,3\*0,175\*4\*4 |  | 3,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "stupnice"1,3\*0,3\*4\*4 |  | 6,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,560 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 34 081,67 |  |
|  | 17 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | 321,515 | 39,12 | 12 577,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451491* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | příp. potřebná konečná povrchová úprava stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | horní plochy stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,9 |  | 57,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*4\*0,8 |  | 205,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,6 |  | 38,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 302,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | šikminy lemující schodiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,45\*4 |  | 6,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | zadní čelo 6. posledního stupně tribuny pod plechem tribuny - zkrácení o 50 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*0,15 |  | 9,645 |  |  |  |
|  |  | VV |  | svislé boky šikmin lemující schodiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8\*0,35/2\*4\*6 |  | 3,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 19,305 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 321,515 |  |  |  |
|  | 18 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | m | 105,000 | 89,60 | 9 408,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634661111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | předpoklad, provedení odsouhlasit INV+GP- 14x dilatace /celkem dl. tribuny=64,3m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,1+0,45+1,0+5\*0,350+4\*0,9+0,6)\*14 |  | 105,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | 105,000 | 115,20 | 12 096,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634911114* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | předpoklad, provedení odsouhlasit INV+GP- 14x dilatace /celkem dl. tribuny=64,3m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,1+0,45+1,0+5\*0,350+4\*0,9+0,6)\*14 |  | 105,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 105,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 287 954,47 |  |
|  | 20 | K | 936104200.R1 | Montáž sedadla přichycením kotevními šrouby | kus | 150,000 | 350,00 | 52 500,00 |  |
|  |  | VV |  | VV: pozn. v.č. D.2 celkem sedadel 150 míst |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 150,0 |  | 150,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 150,000 |  |  |  |
|  | *21* | *M* | *936 n.c.01* | *sedačka na tribunu, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů* | *ks* | *150,000* | *596,00* | *89 400,00* |  |
|  | 22 | K | 936104212 | Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky | kus | 4,000 | 86,40 | 345,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936104212* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpadkové koše komplet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | *23* | *M* | *74910131.R1* | *venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství* | *kus* | *4,000* | *2 700,00* | *10 800,00* |  |
|  |  | VV |  | kovový odpadkový koš barva RAL modra |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dodávka odp. koše objem (l) 30, průměr 305 mm , vč sloupku" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 24 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 14,400 | 85,00 | 1 224,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | opláštění bočního čela západní tribuny VV. řez příčný v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((6,5+3,5)/2-1,8)\*4,5 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 25 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 72,000 | 2,00 | 144,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111221* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | opláštění bočního čela západní tribuny VV. řez příčný v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,4\*5 |  | 72,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
|  | 26 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 14,400 | 40,64 | 585,22 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111821* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | opláštění bočního čela západní tribuny VV. řez příčný v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((6,5+3,5)/2-1,8)\*4,5 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 27 | K | 953961112 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | kus | 2 560,000 | 39,04 | 99 942,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz v.č. D.2 - spotřeba na 1 mb řezu 40ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,0\*40 |  | 2 560,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2 560,000 |  |  |  |
|  | *28* | *M* | *13021012* | *tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm* | *t* | *0,346* | *40 000,00* | *13 840,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 0,62 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kotvící trny R prům 10 mm v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64\*40\*0,2\*0,62\*1,09/1000 |  | 0,346 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,346 |  |  |  |
|  | 29 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | m2 | 3,120 | 769,60 | 2 401,15 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/967042713* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz příčný řez schodištěm - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2x schodišťové stupně - viz pozn. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,3\*2\*0,3\*4 |  | 3,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 30 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | 42,000 | 100,80 | 4 233,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/977311111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přerušení stávajícího betonového povrchu stupňů tribuny v místech NOVÝCH dilatačních spár |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14\*6\*(0,2+0,3) |  | 42,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 192,900 | 65,00 | 12 538,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající stupně tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*(0,2+0,3)\*6 |  | 192,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 192,900 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 825,00 |  |
|  | 32 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5,116 | 10,96 | 56,07 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | recyklační dvůr do 5 km v souladu s legislat. o odpadech - vč. doklad o uložení odpadu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,279\*4 |  | 5,116 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,116 |  |  |  |
|  | 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,279 | 251,20 | 321,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 1,279 | 350,00 | 447,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013861* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 63 195,66 |  |
|  | 35 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | 159,989 | 395,00 | 63 195,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998014211* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 37 626,28 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 15 316,10 |  |
|  | 36 | K | 767 n.c. 01 | Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování | kg | 82,000 | 55,00 | 4 510,00 |  |
|  |  | VV |  | "profil 60/40 vč. objímky kotvení ke sloupu OK tribuny - hm. celkem viz: profil ocel 60/40/3mm" 82 |  | 82,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 82,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 767 n.c. 02 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439 | kg | 67,200 | 55,00 | 3 696,00 |  |
|  |  | VV |  | výroba vodorovných paždíku pro kotvení do krajních sloupů OK tribuny - pro připevnění bočních trapéz plechů - sever boční čelo opláštění tribuny | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kg do 10 kg - slož.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*4\*4,2 |  | 67,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 67,200 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *14550154* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm* | *t* | *0,082* | *55 000,00* | *4 510,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 4,48 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výroba vodorovných paždíku pro kotvení do krajních sloupů OK tribuny - pro připevnění bočních trapéz plechů - sever boční čelo opláštění tribuny | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kg do 10 kg - slož.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0\*4\*4,2\*1,09/1000 |  | 0,073 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vč. úpravy kotvení paždíku do sloupů tribuny (objímka přechod na uzavřený profil (hm. výr. cca do 2 kg /ks)" 4\*2,0\*1,09/1000 |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,082 |  |  |  |
|  | 39 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 109,027 | 22,56 | 2 459,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767996701* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | krácení stávajícího trapézového plechu odřezání bez demontáže (0,15+0,05 m) předp. 1 mm tl. profil. pl. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,3\*1,08\*0,2\*0,001\*7850 |  | 109,027 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 109,027 |  |  |  |
|  | 40 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,082 | 1 192,00 | 97,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767101* |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,082 | 520,80 | 42,71 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 22 310,18 |  |
|  | 42 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 3,200 | 60,08 | 192,26 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301313* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz, ocelová konstrukce - v.č. D.2 - doplnění opláštění čela tribuny sever |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podélný paždík vodorovný" 4\*(0,06+0,04)\*2\*4,0 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 43 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 6,400 | 150,00 | 960,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz, ocelová konstrukce - v.č. D.2 - doplnění opláštění čela tribuny sever |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podélný paždík vodorovný" 4\*(0,06+0,04)\*2\*4,0 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2. vrstva nátěru" 3,2 |  | 3,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
|  | 44 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 36,000 | 25,00 | 900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601715* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na šikminách stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*4,0 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*5\*1,0 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 45 | K | 783601733 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 90,000 | 55,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601733* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podélné zábradlí u paty tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 64,30-1,9-3,5-1,9 |  | 57,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6\*4\*1,1 |  | 26,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2\*3\*1,1 |  | 6,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 46 | K | 783644651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový | m | 36,000 | 55,00 | 1 980,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644651* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na šikminách stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*4,0 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*5\*1,0 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 47 | K | 783644661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový | m | 90,000 | 55,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644661* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podélné zábradlí u paty tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 90,0 |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 48 | K | 783647611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový | m | 36,000 | 40,32 | 1 451,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na šikminách stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*4,0 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*5\*1,0 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 36,000 |  |  |  |
|  | 49 | K | 783647631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový | m | 90,000 | 76,96 | 6 926,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647631* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podélné zábradlí u paty tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 90,0 |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 06 - Jižní tribuna** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **3 925 211,23** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 3 925 211,23 |  |  | 21,00% | 824 294,36 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **4 749 505,59** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 06 - Jižní tribuna** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **3 925 211,23** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 2 986 195,58 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 467 728,04 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 397 472,90 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 1 225 477,51 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 154 033,04 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 30 290,40 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 513 543,84 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 92 503,90 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 105 145,95 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 939 015,65 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 358 887,77 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 580 127,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 06 - Jižní tribuna** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **3 925 211,23** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 986 195,58 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 467 728,04 |  |
|  | 1 | K | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 81,840 | 157,60 | 12 897,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz příčný řez tribunou - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,8 |  | 77,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,7\*0,8 |  | 4,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 81,840 |  |  |  |
|  | 2 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 74,247 | 350,00 | 25 986,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 47,093 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,7\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 2,779 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 49,872 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 24,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 74,247 |  |  |  |
|  | 3 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 51,051 | 1 200,00 | 61 261,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132212132* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,85\*2 |  | 49,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,85\*2 |  | 1,785 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,051 |  |  |  |
|  | 4 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 45,705 | 290,00 | 13 254,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139001101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podzemní vedení (kabel vn) podél plotové zídky pro ruční provádění prací |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základová rýha plotové zídky navrhovaného oplocení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,6 |  | 30,705 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,6 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 45,705 |  |  |  |
|  | 5 | K | 139951121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | 45,705 | 3 550,00 | 162 252,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139951121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | předpoklad: bourání základů zídky oplocení současného stavu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,6 |  | 30,705 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,6 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 45,705 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 51,051 | 101,60 | 5 186,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,85\*2 |  | 49,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,85\*2 |  | 1,785 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,051 |  |  |  |
|  | 7 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 255,255 | 93,60 | 23 891,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211319* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku (celkem prům. 60 m) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,85\*2\*5 |  | 246,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,85\*2\*5 |  | 8,925 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 255,255 |  |  |  |
|  | 8 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 146,628 | 161,60 | 23 695,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základová rýha plotové zídky navrhovaného oplocení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,6 |  | 30,705 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,6 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 45,705 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 47,093 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,7\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 2,779 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 49,872 |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,85\*2 |  | 49,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,85\*2 |  | 1,785 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 51,051 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 146,628 |  |  |  |
|  | 9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 51,051 | 131,20 | 6 697,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podél plochy hřiště na meziskládku nebo kontejner k odvozu na skládku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,85\*2 |  | 49,266 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,85\*2 |  | 1,785 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 51,051 |  |  |  |
|  | 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 263,930 | 250,00 | 65 982,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uložení vytěžené zeminy na řádné skládce - vzdál. do 5 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 146,628\*1,8 |  | 263,930 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 263,930 |  |  |  |
|  | 11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 71,468 | 118,40 | 8 461,81 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/174151101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odkopávka / úprava - pro provedení bednění plotové zídky nad terénem/ sousedící pozemek MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz příčný řez tribunou - navrhovaný stav - v.č. D.3 - odkaz značení štěrk strojne ze strany MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 47,093 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 47,093 |  |  |  |
|  |  | VV |  | část od hlavní brány vpravo - vytěžená zemina zpět k pohledové plotové zídce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*(0,8+0,5)\*(0,9-0,15)/2 |  | 24,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 24,375 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 71,468 |  |  |  |
|  | *12* | *M* | *58344197* | *štěrkodrť frakce 0/63* | *t* | *94,186* | *480,00* | *45 209,28* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 13 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 90,000 | 55,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | část od hlavní brány vpravo - vytěžená zemina zpět k pohledové plotové zídce |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*0,9\*2 |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100,000 | 80,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403153* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KTU v části za oplocením od brány vpravo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | s vyhrabáním a naložením odvezením přebytečné zeminy a nevhodného materiálu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*2,0 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 397 472,90 |  |
|  | 15 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 15,235 | 1 100,00 | 16 758,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213311113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základová spára rýhy plotové zídky navrhovaného oplocení - viz příčný řez - v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,2 |  | 10,235 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,2 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,235 |  |  |  |
|  | 16 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 12,012 | 1 100,00 | 13 213,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/271532212* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podsyp pod základové pasy tl. 200 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,2\*2 |  | 11,592 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,2\*2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,012 |  |  |  |
|  | 17 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 70,958 | 3 300,00 | 234 161,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základový pás plotové zídky navrhovaného oplocení - viz příčný řez - v.č. D.3 (+3,5% betonáž přímo do zemní rýhy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,9\*1,035 |  | 47,670 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,9\*1,035 |  | 23,288 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 70,958 |  |  |  |
|  | 18 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 40,406 | 3 300,00 | 133 339,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy VV: viz příčný řez tribunou navrhovaný stav- v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základové pasy stupně v tribuně hl. 650 mm, betonáž z přilehlé MK (?!), přípl. do výkopu 3,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,3\*0,65\*2\*1,035 |  | 38,993 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,5\*0,3\*0,65\*2\*1,035 |  | 1,413 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,406 |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1 225 477,51 |  |
|  | 19 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 42,825 | 3 900,00 | 167 017,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová podezdívka podél MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*0,3\*0,9 |  | 27,621 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*0,3\*0,9 |  | 13,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 41,121 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5\*0,3\*(0,6+0,2) |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,6\*0,3\*(0,6+0,2) |  | 0,624 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,825 |  |  |  |
|  | 20 | K | 312351121 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 285,500 | 490,00 | 139 895,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová podezdívka podél MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*0,9\*2 |  | 184,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*0,9\*2 |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 274,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5\*(0,6+0,2)\*2 |  | 7,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,6\*(0,6+0,2)\*2 |  | 4,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 11,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 285,500 |  |  |  |
|  | 21 | K | 312351122 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 285,500 | 115,20 | 32 889,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351122* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění bednění - plocha zřízení" 285,50 |  | 285,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 285,500 |  |  |  |
|  | 22 | K | 312351311 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení | m2 | 72,060 | 990,00 | 71 339,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*0,15\*2+(96,6+3,2)\*0,3 |  | 59,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 59,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění kolem sloupů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,3\*2\*13 |  | 7,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění schodišťových tupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*0,15 |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*0,15\*24 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3\*0,15\*24 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,060 |  |  |  |
|  | 23 | K | 312351312 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění | m2 | 72,060 | 171,20 | 12 336,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351312* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "viz zřízení jednostranné bednění" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 72,06 |  | 72,060 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,060 |  |  |  |
|  | 24 | K | 312351911 | Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 97,750 | 200,00 | 19 550,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351911* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová podezdívka podél MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*0,9 |  | 92,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 92,070 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5\*(0,6+0,2) |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,6\*(0,6+0,2) |  | 2,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 97,750 |  |  |  |
|  | 25 | K | 312351911 | Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 72,060 | 200,00 | 14 412,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351911* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*0,15\*2+(96,6+3,2)\*0,3 |  | 59,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 59,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění kolem sloupů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,3\*2\*13 |  | 7,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 7,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | bednění schodišťových tupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*0,15 |  | 0,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*0,15\*24 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3\*0,15\*24 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 5,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,060 |  |  |  |
|  | 26 | K | 312362021 | Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1,465 | 42 960,00 | 62 936,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312362021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová podezdívka podél MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*0,9\*4,44\*2\*1,15/1000 |  | 0,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0\*0,9\*4,44\*2\*1,15/1000 |  | 0,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | obvodová zeď rampy - viz řez zábradlí kolem rampy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5\*0,9\*4,44\*2\*1,15/1000 |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,6\*0,9\*4,44\*2\*1,15/1000 |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,065 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,465 |  |  |  |
|  | 27 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 46,743 | 3 900,00 | 182 297,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(1,0+1,2+0,6)\*0,15 |  | 41,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 41,916 |  |  |  |
|  |  | VV |  | podstupnice 2. stupně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*0,1\*0,15 |  | 1,497 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kolem sloupů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,6\*0,9\*0,3\*13 |  | 2,106 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 3,603 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťové tupňě |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*0,3\*0,15 |  | 0,144 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0\*0,3\*0,15\*24 |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,224 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 46,743 |  |  |  |
|  | 28 | K | 313362021 | Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 3,159 | 42 960,00 | 135 710,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313362021* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupně tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*0,6\*2\*4,44\*1,15/1000 |  | 0,611 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(1,2+0,15)\*2\*4,44\*1,15/1000 |  | 1,376 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(1,0+0,15)\*2\*4,44\*1,15/1000 |  | 1,172 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,159 |  |  |  |
|  | 29 | K | 338171115 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu | kus | 78,000 | 250,00 | 19 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/338171115* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Sloupek" 78 |  | 78,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 78,000 |  |  |  |
|  | *30* | *M* | *14550266* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm* | *t* | *1,176* | *42 000,00* | *49 392,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,28 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Sloupek" 78\*1,9\*7,28\*1,09/1000 |  | 1,176 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,176 |  |  |  |
|  | *31* | *M* | *13011049* | *tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm* | *t* | *0,090* | *42 000,00* | *3 780,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,06 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz legenda oplocení v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotevní plotny 150/150/6 mm" 78\*1,06\*1,09/1000 |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 32 | K | 342171111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | m2 | 112,473 | 350,00 | 39 365,55 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342171111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,0 |  | 96,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,45+1,2)\*4,5/2 |  | 3,713 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,6+3,8)\*3,8/2 |  | 12,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 112,473 |  |  |  |
|  | *33* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný* | *m2* | *112,473* | *390,00* | *43 864,47* |  |
|  |  | VV |  | montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,0 |  | 96,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,45+1,2)\*4,5/2 |  | 3,713 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,6+3,8)\*3,8/2 |  | 12,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 112,473 |  |  |  |
|  | *34* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *15,000* | *293,80* | *4 407,00* |  |
|  |  | VV |  | návrh - přichycení trapézových plechů a 150 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž plochy nově navrhovaného čela tribuny výška v.=1,0 m - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6/0,15\*2/100 |  | 12,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5/0,15\*4/100 |  | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | montáž části štítového opláštění - západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,8/0,15\*2/100 |  | 0,507 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "(r)" 0,413 |  | 0,413 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 35 | K | 348171310 | Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg | m | 167,350 | 128,00 | 21 420,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348171310* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 - vodorovné paždíky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" (96,6+5,75) |  | 102,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 152,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotvení sloupku oplocení do sloupu tribuny" 25\*0,6 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 167,350 |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *14550154* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm* | *t* | *1,529* | *35 840,00* | *54 799,36* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 4,48 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 - vodorovné paždíky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" (96,6+5,75)\*2\*4,48\*1,09/1000 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*2\*4,48\*1,09/1000 |  | 0,488 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,488 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotvení sloupku oplocení do sloupu tribuny" 25\*0,6\*2,48\*1,09/1000 |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,041 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,529 |  |  |  |
|  | 37 | K | 348171510 | Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg | m | 152,350 | 159,20 | 24 254,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348171510* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 96,6+5,75 |  | 102,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 152,350 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný* | *m2* | *308,050* | *390,00* | *120 139,50* |  |
|  |  | VV |  | oplocení tribuny .... |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 152,5\*2,0\*1,01 |  | 308,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 308,050 |  |  |  |
|  | *39* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *21,000* | *293,80* | *6 169,80* |  |
|  |  | VV |  | přichycení trapézových plechů a 150 mm 152,35 m/0,15\*2=2031 ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 154 033,04 |  |
|  | 40 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 199,310 | 70,16 | 13 983,59 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564710011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*1,9 |  | 194,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rampa z +/- 0,00m" 2,6\*1,9 |  | 4,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 199,310 |  |  |  |
|  | 41 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 199,310 | 350,00 | 69 758,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*1,9 |  | 194,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rampa z +/- 0,00m" 2,6\*1,9 |  | 4,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 199,310 |  |  |  |
|  | *42* | *M* | *59245021* | *dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní* | *m2* | *205,289* | *342,40* | *70 290,95* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | zámková dlažba - návrh vel 200x200x60 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+5,7)\*1,9 |  | 194,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rampa z +/- 0,00m" 2,6\*1,9 |  | 4,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 199,310 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 199,31\*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 205,289 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 205,289 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 30 290,40 |  |
|  | 43 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | 334,540 | 39,12 | 13 087,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451491* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | příp. potřebná konečná povrchová úprava stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stupňů tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(0,6+1,1+0,9) |  | 259,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(0,15+0,15)+(96,6+3,2-0,6\*13)\*0,3 |  | 57,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 317,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kolem sloupů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,6+0,9\*2)\*0,3\*13 |  | 9,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 9,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | schodišťových stupňů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,2\*0,3+1,0\*0,3\*24 |  | 8,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 8,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 334,540 |  |  |  |
|  | 44 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | m | 84,000 | 89,60 | 7 526,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634661111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24\*(4,8-1,9+0,15+0,3+0,15) |  | 84,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 84,000 |  |  |  |
|  | 45 | K | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | 84,000 | 115,20 | 9 676,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634911114* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | úprava dilatační páry (var. GP odsouhlasit: (!) prořezání horní výztuže KARI sítě) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24\*(4,8-1,9+0,15+0,3+0,15) |  | 84,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 84,000 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 513 543,84 |  |
|  | 46 | K | 936104200.R2 | Montáž 4-sedadla na ocel. konstrukci přichycením kotevními šrouby na pevný betonový podklad | kus | 48,000 | 1 100,00 | 52 800,00 |  |
|  |  | VV |  | VV: v.č. D.3 - popis celkem sedadel 48 x 4sedák |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 48 |  | 48,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,000 |  |  |  |
|  | *47* | *M* | *936 n.c.02* | *4-sedačka PH na tribunu, ocelová zár. zink. oc. konstrukce, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů* | *kpl* | *48,000* | *2 384,00* | *114 432,00* |  |
|  |  | VV |  | "4 sedák celkem kompletů - dle typ. schnváleného výrobku pro sport. tribuny" 48 |  | 48,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 48 | K | 936104212 | Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky | kus | 6,000 | 108,00 | 648,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936104212* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpadkové koše komplet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | *49* | *M* | *74910131.R1* | *venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství* | *kus* | *6,000* | *2 700,00* | *16 200,00* |  |
|  |  | VV |  | kovový odpadkový koš barva RAL modra |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dodávka odp. koše objem (l) 30, průměr 305 mm , vč sloupku" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | *50* | *M* | *592 n.c. 01* | *plotová patka betonová pro osazení sloupku odpadkového koše cel. 250x250x350 mm, vč. jamky pro sazení* | *ks* | *6,000* | *495,00* | *2 970,00* |  |
|  | 51 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 193,200 | 50,88 | 9 830,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro povrchové úpravy uvnitř tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,0\*2 |  | 193,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 193,200 |  |  |  |
|  | 52 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 373,400 | 67,84 | 25 331,46 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro montáž čela podélné strany |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,0 |  | 96,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | boční strany tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,0+4,2)\*4,5/2\*2 |  | 27,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro povrchové úpravy uvnitř tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,0 |  | 96,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | pro montáž oplocení ze strany MK |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6+5,7 |  | 102,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,0 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 373,400 |  |  |  |
|  | 53 | K | 953331112 | Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované | m2 | 13,920 | 116,80 | 1 625,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953331112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dilatační celky po 4,0 m VV: v.č. D.3" 24\*(4,8-1,9)\*0,2 |  | 13,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 13,920 |  |  |  |
|  | 54 | K | 953961111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm | kus | 368,000 | 32,88 | 12 099,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - kotvení na chemii 4x 8 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Sloupek" 78\*4 |  | 312,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí rampy vstupu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupek" 14\*4 |  | 56,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 368,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 953961112 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | kus | 1 530,000 | 39,04 | 59 731,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz v.č. D.3 - spotřeba na 1 mb řezu 15ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 102\*15 |  | 1 530,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 530,000 |  |  |  |
|  | *56* | *M* | *13021012* | *tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm* | *t* | *0,207* | *42 000,00* | *8 694,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 0,62 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kotvící trny R prům 10 mm v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 102\*15\*0,2\*0,62\*1,09/1000 |  | 0,207 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,207 |  |  |  |
|  | 57 | K | 953965111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm | kus | 368,000 | 37,76 | 13 895,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953965111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - kotvení na chemii 4x 8 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Sloupek" 78\*4 |  | 312,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí rampy vstupu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupek" 14\*4 |  | 56,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 368,000 |  |  |  |
|  | 58 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 45,705 | 2 456,00 | 112 251,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/962042321* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bourání plotové zídky oplocení současného stavu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*0,5\*0,6 |  | 30,705 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*0,5\*0,6 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 45,705 |  |  |  |
|  | 59 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 4,833 | 2 456,00 | 11 869,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/962042321* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odbourání stupňů pro budoucí rampu - viz řez zábradlí kolem rampy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,7\*0,7\*0,2\*2 |  | 1,596 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "horní plocha nezastřešená" 5,7\*2,4\*0,2 |  | 2,736 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "boční zídka původního venkovního schodiště" 0,35\*0,35\*(0,6+0,2)+1,0\*0,35\*(0,45+0,2)+1,0\*0,35\*(0,3+0,2) |  | 0,501 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,833 |  |  |  |
|  | 60 | K | 966071721 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním | kus | 53,000 | 91,20 | 4 833,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966071721* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstranění oplocení z vlnitého plechu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 36 |  | 36,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 17 |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 53,000 |  |  |  |
|  | 61 | K | 966072121 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m | m2 | 131,793 | 216,80 | 28 572,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966072121* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | demontáž plochy šikmého čela tribuny - pozn. úprava čela přístřešku - v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*1,2 |  | 115,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | demontáž části štítového opláštění - východ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,45+1,2)\*4,5/2 |  | 3,713 |  |  |  |
|  |  | VV |  | demontáž části štítového opláštění - západ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,6+3,8)\*3,8/2 |  | 12,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 131,793 |  |  |  |
|  | 62 | K | 966072820 | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg | m | 152,350 | 57,92 | 8 824,11 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966072820* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | plotová část mezi sl. 1-25 v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 96,6+5,75 |  | 102,350 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 152,350 |  |  |  |
|  | 63 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | m2 | 20,460 | 769,60 | 15 746,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/967042713* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz příčný řez tribunou - popis odkaz - navrhovaný stav v.č. D.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*0,2 |  | 19,320 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,7\*0,2 |  | 1,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,460 |  |  |  |
|  | 64 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | 14,400 | 100,80 | 1 451,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/977311111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přerušení stávajícího betonového povrchu stupňů tribuny v místech NOVÝCH dilatačních spár |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24\*3\*0,2 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 65 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 104,790 | 112,00 | 11 736,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | stávající stupně tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (96,6+3,2)\*(0,2+0,15)\*3 |  | 104,790 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 104,790 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 92 503,90 |  |
|  | 66 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 143,408 | 251,20 | 36 024,09 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 573,632 | 10,96 | 6 287,01 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | řádná skládka do 5 km (recyklační) - jinak dle investora v souladu s legislat. o odpadech - vč. doklad o uložení odpadu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 143,408\*4 |  | 573,632 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 573,632 |  |  |  |
|  | 68 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 143,408 | 350,00 | 50 192,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013861* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 105 145,95 |  |
|  | 69 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | 700,973 | 150,00 | 105 145,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998014211* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 939 015,65 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 358 887,77 |  |
|  | 70 | K | 767 n.c. 01 | Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování | kg | 3 097,300 | 55,00 | 170 351,50 |  |
|  |  | VV |  | "profil 80/80" 1176,0 |  | 1 176,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "profil 60/40" 1529,0 |  | 1 529,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pás 150/150" 83,0 |  | 83,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 2 788,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zábradlí na šikmé rampě u vstupu na tribunu" 309,3 |  | 309,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3 097,300 |  |  |  |
|  | 71 | K | 767 n.c. 02 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439 | kg | 1 266,000 | 55,00 | 69 630,00 |  |
|  |  | VV |  | výroba plotového sloupku s patkou úprava pro přichycení vodorovných paždíku a propojení se sloupy OK tribuny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplňky stavební ostatní atypické, hmotnost dokončeného výrobku před 5,5 kd do 10 kg - slož.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1176+90 |  | 1 266,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 266,000 |  |  |  |
|  | 72 | K | 767 n.c. 03 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 423 | kg | 309,302 | 65,00 | 20 104,63 |  |
|  |  | VV |  | výroba zábradlí rovného z trubek na šikmou vstupní rampu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí rovné z trubek |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14\*1,1\*5,23 |  | 80,542 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14\*1,06 |  | 14,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,0\*5,23 |  | 73,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,0\*3\*3,35 |  | 140,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 309,302 |  |  |  |
|  | 73 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767161111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí kolem rampy - ocelová konstrukce VV: výpis GP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,0 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
|  | *74* | *M* | *14011033.R1* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x4,0 mm* | *m* | *29,400* | *435,00* | *12 789,00* |  |
|  |  | VV |  | sloupek průměr 57/4 dl 1,1 (5,23kg/m), 14 ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14\*1,1 |  | 15,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | madlo průměr 57/4 dl 1,1 (5,23kg/m) 14 m celkem dl. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,0 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,400 |  |  |  |
|  | *75* | *M* | *55283901* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm* | *m* | *42,000* | *255,00* | *10 710,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | VV |  | madlo průměr 38/4 dl. 14,0 m (3,35kg/m) celkem dl.42,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14,0\*3 |  | 42,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
|  | *76* | *M* | *13011049* | *tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm* | *t* | *0,016* | *42 000,00* | *672,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,06 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | VV: viz legenda zábradlí kolem rampy - ocelová konstrukce - pod sloupky zábradlí celkem 14 ks |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotevní plotny 150/150/6 mm" 14\*1,06\*1,09/1000 |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 77 | K | 767996700.1 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 636,000 | 35,00 | 22 260,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767996700.1* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odřezání podpěrné konstrukce stávajících lavic tribuny a demontáž dř. lavic, vč. odvozu a likvidace odpadu/separace dřevěných fošen pro další použit | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | předpoklad L 60/60/6 mm dl. 1,2m = 5,42\*1,2= 6,5 kg 1 stojina |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24\*4\*6,5 |  | 624,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | dtto ale demontáž zábradlí na konstrukci vstupu východ na tribunu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5\*2,4 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 636,000 |  |  |  |
|  | 78 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 1 316,304 | 35,00 | 46 070,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767996701* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odřezání vodorovných paždíků Uč.80 mm přivařených na sloupcích (hm. pole paždíku = 3,0x8,64=25,92 kg/pole mezi sloupky) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část tribuna" 102,35\*8,64 |  | 884,304 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "část oplocení vpravo od brány " 50,0\*8,64 |  | 432,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 316,304 |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 580 127,88 |  |
|  | 79 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 462,966 | 50,80 | 23 518,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301303* |  |  |  |  |  |
|  | 80 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 462,966 | 135,20 | 62 593,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783306809* |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 462,966 | 120,00 | 55 555,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783344201* |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 232,150 | 130,00 | 30 179,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz rozpis dílů OPLOCENÍ , ocelová konstrukce - v.č. D.3 - nátěrová hmota - 2x VRCHNÍ POLYURETANOVÝ POLOMAT MODRÝ | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "sloupek" 78\*(0,08+0,08)\*2\*1,9 |  | 47,424 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotevní plotna 150x150 mm" 0,16\*0,16\*2\*78 |  | 3,994 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotvení sloupku do sloupu tribuny" 25\*(0,06+0,04)\*2\*0,6 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podélný paždík vodorovný" 2\*(0,06+0,04)\*2\*152,35 |  | 60,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 115,358 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2. vrstva nátěru" 115,358 |  | 115,358 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 115,358 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kotevní plotna 150x150 mm zábradlí šikmé rampy" 0,16\*0,16\*2\*14\*2 |  | 1,434 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1,434 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 232,150 |  |  |  |
|  | 83 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 925,932 | 130,00 | 120 371,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  | 84 | K | 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 560,280 | 77,92 | 43 657,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783401311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odmaštění stávajícho podhledu zastřešení tribuny před provedením nového nátěru - plech AL (KOB) trapéz |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*5,8 |  | 560,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 560,280 |  |  |  |
|  | 85 | K | 783444201 | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 560,280 | 130,00 | 72 836,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783444201* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nátěr stávajícího podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*5,8 |  | 560,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 560,280 |  |  |  |
|  | 86 | K | 783447101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 1 120,560 | 130,00 | 145 672,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783447101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nátěr stávajícího podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*5,8 |  | 560,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "druhá krycí vrstva" 560,280 |  | 560,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 120,560 |  |  |  |
|  | 87 | K | 783491011 | Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30° | m2 | 560,280 | 17,60 | 9 860,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783491011* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | nátěr stávajícho podhledu zastřešení tribuny - plech AL (KOB) trapéz |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6\*5,8 |  | 560,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 560,280 |  |  |  |
|  | 88 | K | 783601733 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | 129,000 | 9,84 | 1 269,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601733* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na tribuně - stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6-12\*0,6 |  | 89,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12\*1,1\*3 |  | 39,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 129,000 |  |  |  |
|  | 89 | K | 783644661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový | m | 129,000 | 36,32 | 4 685,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644661* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na tribuně - stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6-12\*0,6 |  | 89,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12\*1,1\*3 |  | 39,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 129,000 |  |  |  |
|  | 90 | K | 783647631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový | m | 129,000 | 76,96 | 9 927,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647631* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zábradlí na tribuně - stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 96,6-12\*0,6 |  | 89,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12\*1,1\*3 |  | 39,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 129,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 26876574 |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | |  |  | DIČ: | CZ26876574 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **124 461,76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 124 461,76 |  |  | 21,00% | 26 136,97 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **150 598,73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **124 461,76** |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 124 461,76 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 45 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 24 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 20 461,76 |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady | | |  |  |  | 30 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 02.05.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: | |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **124 461,76** |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 124 461,76 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 45 000,00 |  |
|  | 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012103000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SO 06 - vytýčení inženýrských sítí"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012203000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SO 06 - vytýčení stavby na hranici pozemku"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012303000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Geodetické zaměření a vyhotovení geometrického plánu SO 06 včetně schválení příslušným Katastrálním úřadem" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 4 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013294000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Dílenská (výrobní) dokumentace zámečnických konstrukcí" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/013254000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 24 000,00 |  |
|  | 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034103000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "náklady zhotovitele na zřízení, provozování a demontáže - oplocení staveniště v. min 1,8 m ,předp. dl. 200 m - po celou dobu" výstavby | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle požadavku legislativa BOZP, ochrana před vstupem cizích osob, ochrana venkovních skládek mat. apod." 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034303000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "SO 06 - organizačně technická opatření zhotovitele na značení překážek silničního provozu - po celou dobu výstavby" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "na přilehlé MK, dopravní značení svislé dopr. značky,výstražná ohraničení apod. + vyřízení omezení provozu" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 20 461,76 |  |
|  | 9 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 | 20 461,76 | 20 461,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/045002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 30 000,00 |  |
|  | 10 | K | 051303000 | Pojištění odpovědnosti | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/051303000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění - viz SoD" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 11 | K | 052203010R | Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 12 | K | 052203020R | Bankovní záruka za kvalitu díla | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 13 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/071002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vedlejší tribuny SO 05 a SO 06" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "provoz uživatele areálu, silniční provoz"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |