**Příloha č.1**

**k výzvě k podání nabídek zakázku malého rozsahu**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název výzvy: | **Postřikovač** |
| Název společnosti (uchazeče): | AKP spol. s r.o. |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): | Štolcova 31  618 00 Brno |
| Právní forma uchazeče: | Společnost s ručením omezeným |
| IČ: | 44013833 |
| DIČ: | CZ44013833 |
| Jméno statutárního zástupce: | Hana Trtílková |
| Telefonní číslo nebo e-mail kontaktního pracovníka: | XXXXXX, [obchod@akp.cz](mailto:obchod@akp.cz), Rostislav Hájek |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč bez DPH** | **859.000,-** |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč vč. DPH** | **1.039.390,-** |

Přehled požadovaných parametrů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | skutečnost | Splněno A/N |
| **Parametry:**   * Objem nádrže min. 2500 litrů * Zapojení do horního závěsu traktoru * Oko prům. 40 mm * Mechanicky stavitelný rozchod 150 – 180 cm. * Šířka kol 340 – 380 mm * Vzduchové brzdy * Osvětlení pro provoz po pozemní komunikaci * Pístomembránové čerpadlo poháněné kloubovou hřídelí (kardanem) * Homokinetická kloubová hřídel (kardan) * Min. 1 sací filtr * Min. 1 tlakový filtr * Záběr ramen 18 metrů * Minimálně 4 záběrové (postřikovací) sekce * Vzduchové (pneumatické) ovládání sekčních ventilů nebo trysek * Cirkulace namíchané postřikové kapaliny * Držáky trysek minimálně 3 trysky * 1 sada trysek injektorových * 1 sada trysek na kapalná hnojiva * Ovládací terminál (počítač) do kabiny traktoru * Technické osvědčení + návod v češtině |  | Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano  Ano |

Podpis statutárního zástupce …xxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Karel |
| Příjmení: | Tribula |
| E-mail: | [tribula@szes-la.cz](mailto:tribula@szes-la.cz) |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx |