|  |
| --- |
| **TABULKA PRVKŮ** |
| **prvek** | **název** | **rozměry** | **materiál** | **počet kusů** | **popis** |
| **1** | **závěsná** | šířka | 1200 | korpus-Kronospan 1715 Bříza, dvířka - Kronospan 8685 Snow white, police - lamino 18mm - dekor bříza, ABS hrany, záda bílý sololak, jednotné nábytkové úchytky dle výběru | 1 | 1 police, 2 otevírací dvířka (viz. pohledy A) |
| **skříň**  | hloubka | 350 |
|  | výška | 600 |
| **2** | **police** | š. | 1145 | police - Kronospan 1715 Bříza, lamino 18mm - dekor bříza, ABS hrany | 1 | dvojité lamino (viz. pohledy A) |
| **dvojitá** | h. | 350 |
|  | v. |   |
| **3** | **pracovní**  | š. | 2345 | Pracovní deska Kronospan Bříza | 1 | horní deska + levý bok (viz. pohledy A) |
| **deska** | h. | 600 |
|  | v. boku | 900 |
| **4** | **zásuvky** | š. | 600 | pracovní deska - Kronospan 1715 Bříza dvojité lamino, přední díl zásuvek - Kronospan 0191 Cool grey, jednotné nábytkové úchytky dle výběru | 1 | 3 šuplíky (viz. pohledy A) |
| **pod prac. deskou** | h. | 600 |
|  | v. | 864 výška zásuvek + 36 tloušťka pracovní desky |
| **5** | **regál/skříň** | š. | 1400 | korpus a police- Kronospan 1715 Bříza, dvířka - Kronospan 0191 Cool grey, ABS hrany, záda bílý sololak, zapuštěné úchytky  | 2 | do výšky 618 mm skříňka a zbytek regál, skříň bez polic a v regálu 3 police, 4 posuvná dvířka (viz. pohledy B) |
|  | h. | 350 |
|  | v. | 2200 |
| **6** | **šatní skříň** | š. | 1200 | korpus - Kronospan 1715 Bříza, dveře skříně - Kronospan 8685 Snow white, otevírací, police, ABS hrany, záda bílý sololak, jednotné nábytkové úchytky dle výběru  | 2 | celkem 2 skříně, uprostřed předělené, se 4 uzamykatelnými dveřmi, v každé skříni 1 police ve spodní části a 1 závěsná tyč, 2 nástavce s otevíracími dvířky (viz. pohledy C) |
| **s nástavcem** | h. | 600 |
|  | v. | 2653 |
| **7** | **regál/skříň** | š. | 2080 | korpus a police - Kronospan 1715 Bříza, dveře skříňěk Kronospan 0191 Cool grey, police, ABS hrany, záda bílý sololak, jednotné nábytkové úchytky dle výběru  | 1 | do výšky 618 mm skříňka s jednou policí a otevíracími dvířky o hloubce 600 mm a zbytek regál s 5 policemi s hloubkou 350 mm (viz. pohledy C) |
|  | h. | 350/600 |
|  | v. | 2653 |
| **8** | **horní skříňka** | š. | 2240 | korpus - Kronospan 1715 Bříza, dvířka - Kronospan 0191 Gool grey, zapuštěné úchytky, kolejnice pro posuvný žebřík, žebřík, deštění - Kronospan 8685 Snow white | 2 | posuvná dvířka, závěsný regálový žebřík (viz. pohledy C) |
| **s deštěním** | h. | 600 |
| **a žebřík** | v. | 628 |
| **9** | **stůl** | š. | 1500 | nohy stolu- Kronospan dvojité lamino 1715 Bříza, deska stolu - dvojité lamino Kronospan 8685 Snow white, ABS hrany, zadní čelo (440x1500), zásuvkový box výklopný se 3 zásuvkami | 1 | (viz. pohledy D) |
|  | h. | 750 |
|  | v. | 750 |
| **10** | **stůl** | š. | 2150 | deska stolu - Kronospan dvojité lamino 8685 Snow white, ABS hrany, kovové nohy (10x), zásuvkový box výklopný se 3 zásuvkami | 2 | otvor pro kabeláž (viz. pohledy D) |
|  | h. | 750 |
|  | v. | 750 |
| **11** | **kancelářský** | š. | 400 | korpus - Kronospan 0191 Cool grey, ABS hrany, jednotné nábytkové úchytky dle výběru | 5 | 4 šuplíky, kontejner pojízdný, 2 kontejnery plně uzamykatelné, 3 kontejnery bez zamykání (viz. pohledy D) |
| **kontejner** | h. | 500 |
|  | v. | 660 |
| **12** | **podstavec na stůl** | š. | 500 | korpus - Kronospan 1715 Bříza, ABS hrany  | 1 | (viz. pohledy D) |
| **pod** | h. | 400 |
| **tiskárnu** | v. | 145 |
| **bez**  | **pdstavec na stůl** | š. | 550 | korpus - Kronospan 1715 Bříza, ABS hrany  | 2 | v zadní části dole uprostřed otvor o ø 50 mm na kabel od klávesnice |
| **označení** | **pod** | h. | 220 |
|   | **monitor** | v. | 100 |