**Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla**

**Dílo**

Předmětem plnění je úprava dopravního značení komunikace Vídeňská, v úseku od komunikace U Krčského nádraží po Budějovická a návazný nájezd / sjezd Jižní spojky, Praha 4.

Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální schválenou „Metodikou navrhování orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy“ a Technickými podmínkami TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ vydanými Ministerstvem dopravy.

Součástí je úprava dopravního značení přilehlých křižovatek. Rozsah úprav je zřejmý ze situací. Modernizace dopravního značení sjednotí orientační dopravní značení v řešeném prostoru. Stávající dopravní značení bylo v průběhu let pozměňováno a upravováno, a tak v mnoha místech nemá potřebnou návaznost. Modernizací dojde k jeho sjednocení a uvedení do souladu s platnými právními a technickými předpisy.

Součástí předmětu plnění je:

* dodávka dopravního značení a provedení potřebných souvisejících stavebních prací
* zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby,
* zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS)
* dokumentace skutečného provedení PDPS, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR Praha),
* zpracování podrobné pasportizace a následné repasportizace po skončení stavby,
* zajištění všech podkladů pro aktivaci stavby dle pokynů Objednatele
* zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
* týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Objednatele na www.tsk-praha.cz,
* zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese:

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/1402513\_262479\_Praha\_info\_panely\_staveb\_manual\_03\_2012\_n3.pdf?MOD=AJPERES

doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz

* dopracování DIO včetně etapizace díla, žádosti a vydání DIR od příslušného správního úřadu
* zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru; který tvoří přílohu Zadávací dokumentace