CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

změna č. 1 VÝMĚNA OKEN - SŠO Husova 9, Č.Budějovice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Č.Budějovice |  |  |  | Datum: | 23.06.2023 |
| Objednavatel: |  |  |  | IČ: | 510874 |
| SŠO Husova 9, Č.Budějovice |  |  |  | DIČ: | CZ00510874 |
| Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 28078756 |
| ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek |  |  |  | DIČ: | CZ28078756 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 166 657,50 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 166 657,50 |  |  | 21,00% | 34 998,08 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 201 655,58 |

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Popis MJ Množství Jícena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 657,5**0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K |  | vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel | m2 | 11,88 | 500,00 | 5 940,00 |
|  | K |  | odvoz a likvidace vybouraných oken | m2 | 11,88 | 300,00 | 3 564,00 |
|  | K |  | zednické začištění kolem oken | m | 67,27 | 200,00 | 13 454,00 |
| — | K |  | montáž plastových oken | m | 67,27 | 250,00 | 16 817,50 |
| K |  | přechodový plech pozink | m | 9,20 | 300,00 | 2 760,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo 555 x 1290 mm | ks | 2,00 | 7 658,00 | 15 316,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo 860 x 1290 mm | ks | 2,00 | 9 433,00 | 18 866,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo (kůra) 560 x 1290 mm | ks | 8,00 | 7 923,00 | 63 384,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo 460 x 1350 mm | ks | 1,00 | 7 613,00 | 7 613,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo (kůra) 850 x 1350 mm | ks | 1,00 | 9 991,00 | 9 991,00 |
|  | M |  | okno plastové otevíravé/sklopné, bílé, dvojsklo (kůra) 1020 x 670 mm | ks | 1,00 | 6 952,00 | 6 952,00 |
|  | K |  | doprava oken | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Strana 1 z 1