*Příloha č. 4/1*

**Požadované technické parametry a úrovně výbavy**

**BSK měřící přístroj pro analýzy org. znečištěné vody pro 12 měřících míst**

 **(technická specifikace zakázky – č.j. SRS 244/2023)**

**Účastník:** Fisher Scientific, spol. s r.o.

**Sídlo:** Holandská 584, Pardubice, 533 01

**IČ:** 45539928
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1920

Požadované technické parametry na pořízení **BSK měřící přístroj pro analýzy org. znečištěné vody pro 12 měřících míst** . Na uvedený technický parametr uveďte **ANO/NE** a nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou poptávkou:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry a úrovně výbavy**  **BSK měřící přístroj pro analýzy org. znečištěné vody pro 12 měřících míst** | **ANO/NE** | **Nabízená hodnota parametru** |
|  |  |  |
| * BSK měřicí přístroj pro max. 12 měřicích míst
 | **ANO** | **12** |
| * s přímým zobrazením hodnoty BSK naměřicí hlavici,
 | **ANO** | **ANO** |
| * míchací plato pro max. 12 míst
 | **ANO** | **1 ks pro 12 míst** |
| * univerzání síťový napáječ 100 až 240VAC, 50/60 Hz
 | **ANO** | **100 až 240 VAC, 50/60 Hz** |
| * Rozsah tlaku (hPa) min. 500 až 1250
 | **ANO** | **500 - 1250 hPa** |
| * Volitelná doba trvání (dny) min. 1 až 7
 | **ANO** | **1 - 7 dnů** |
| * Rozsah měření BSK min. 0 až 4000 mg/l
 | **ANO** | **0 - 4000 mg/l** |
| * Displej LCD grafický, podsvícený
 | **ANO** | **ANO** |
| * Ovládací tlačítka přímo na hlavici
 | **ANO** | **ANO** |
| * Možnost předvolby objemu
 | **ANO** | **22.7; 43.5; 97.0; 164; 250; 365; 432 (ml)** |
| * 6 x hlavice modrá
 | **ANO** | **6** |
| * 6 x hlavice šedá
 | **ANO** | **6** |
| * Ovládání pomocí menu přímo na hlavici
 | **ANO** | **ANO** |
| * 12 vzorkových lahví (max 510 ml) včetně těsnicích zátkových vložek
 | **ANO** | **12** |
| * 12 míchacích tyčinek
 | **ANO** | **12** |
| * vytahovač tyčinek
 | **ANO** | **1** |
| * absorbér CO2 (pecičkový NaOH),
 | **ANO** | **1** |
| * denitrifikátor
 | **ANO** | **1** |
| * přelivné odměrné baňky kompatibilní k 12 měřícím lahvím
 | **ANO** | **ANO** |
| * vzájemná kompatibilita s termostatický boxem na 12 lahví
 | **ANO** | **ANO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 ks** | **106 976** |
| **DPH v Kč** |  | 22464,96 |
| **Celková cena včetně DPH v Kč** |  | 129 440,96 |

Místo a datum vyhotovení: v Pardubicích dne 10.8.2023

Jméno, příjmení, funkce, razítko

Ing. Jiří Koleček, jednatel

v zastoupení na základě plné moci Ing. Ivana Eisnerová