*Příloha č. 4/2*

**Požadované technické parametry a úrovně výbavy BSK termostatický box pro 12 lahví**

**(technická specifikace zakázky – č.j. SRS 244/2023)**

**Účastník:** Fisher Scientific, spol. s r.o.

**Sídlo:** Holandská 584, Pardubice, 533 01

**IČ:** 45539928  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1920

Požadované technické parametry na pořízení **BSK termostatický box pro 12 lahví**. Na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE a nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou poptávkou:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry a úrovně výbavy BSK termostatický box pro 12 lahví** | **ANO/NE** | **Nabízená hodnota parametru** |
| * termostatový box s cirkulací vzduchu, pro max. 12 měřicích míst | **ANO** | **ANO, pro 12 míst** |
| * 230 VAC, 50/60 hz. | **ANO** | **230 VAC, 50/60 Hz** |
| * stolní termostat s odklopným průhledným víkem, osaditelný maximálně 12 vzorkovými lahvemi s hlavicemi nebo maximálně 20 kyslíkovými lahvemi | **ANO** | **ANO** |
| * Ve vnitřním prostoru je síťové napájení pro míchací plato max . 12 míst | **ANO** | **ANO** |
| * vzájemné kompatibilita s BSK měřící přístroj pro analýzy org. značištěné vody pro 12 měřících míst | **ANO** | **ANO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 ks** | **67 536** |
| **DPH v Kč** |  | 14182,56 |
| **Celková cena včetně DPH v Kč** |  | 81718,56 |

Místo a datum vyhotovení: v Pardubicích dne 10.8.2023

Jméno, příjmení, funkce, razítko

Ing. Jiří Koleček, jednatel

v zastoupení na základě plné moci Ing. Ivana Eisnerová