IGORSCO
OROZOVIC
OBČERSTVENÍ
10x 0,5l neperlivé a nachlazené vody
5x 0,5l chlazená Coca-Cola
12x Pilsner Urquell
1x Red Bull
6x teplý pokrm (2x VEGETARIÁNSKÉ)
Káva, čaj
Obložená mísa
Občerstvení musí být připraveno při příjezdu kapely.
BACKSTAGE
Zamykatelná šatna
5x čistý ručník
1x velké zrcadlo
Pokud není možné zajistit zamykatelnou šatnu, zajistí pořadatel takové zabezpečení šatny, kam bude zamezen přístup nepovolaných lidí.
Za veškerou škodu způsobenou nedostatečným zabezpečením odpovídá pořadatel.
GUEST LIST
Pořadatel je povinen zajistit guestlist o max. 10 místech. Tento seznam bude pořadateli předán max. 1 hodinu před vystoupením.
ií

POMOCNÍCI
Při příjezdu a odjezdu musí být na místě k dispozici 2 pomocníci určení pouze pro pomoc kapele a jejím technikům.
Tyto osoby nesmí být pod nepřiměřeným vlivem návykových látek a musí být poučeny o správném zacházení
s vybavením.

Booking: xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxx, xxxxxxx.xxxxxxx@supraphon.cz
Management: xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx, xxxxx.xxxxxxxx@supraphon.cz

MERCHANDISE
V místě vystoupení je potřeba místo pro prodej merchandisingu. Zde je potřeba stůl, světlo a přívod elekřiny.
KONTAKT
Zvuk: xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxx, mplink@me.com
STAGE PLAŇ / INPUT LIST

CHANNEL	INSTRUMENT	MIC / LINE	STAND	
1	Bass drum	Beta 52	malý	
2	Snare top	Beta 57, SM 57	malý	
3	Hi hat	C 451, SM 81	střední	
4	Floor tom	E 604	clip	
5	Overhead L	C 451, SM 81	vysoký	
6	Overhead R	C 451, SM 81	vysoký	
7	Bass	XLR		
8	Electric Guitar	E 606, SM 57	střední	
9	Acoustic Guitar	D.l.box		
10	VOX Igor	Beta58	vysoký	
11	Sax	SM 57	vysoký	
12	Clarinet	SM 57	vysoký	
13	Keyboard L	D.l.box		
14	Keyboard R	D.l.box		

TECHNICKÉ PODMÍNKY

PÓDIUM
Minimální velikost pódia 8x6m
Praktikábl pod bicí 3x2m - 40cm
Praktikábl pro dechy 3x2m - 20cm
Praktikábl pod mix pult 2x1m - 80cm

MIXÁŽNÍ PULT
Mixážní pult využívá kapela místní.
Pro připojení potřebujeme místní CAT5 kabel, vedoucí ze stageboxu na pódiu (ideálně na pravé straně pódia) k FOH pultu.
Pult musí být umístěn ve středu sálu, NE na balkoně nebo pod ním!
U pultu 4x230V

MONITORING
Potřebujeme 4x full range kvalitní monitor zavedených značek (4 cest).

PA SYSTÉM
Minimální výkon na 1 osobu (celkový výkon podle kapacity sálu) musí být 10W.
3 - 4 pásmový PA systém odpovídající kvality s crossover oddělením pásem pomocí procesoru.
Preferujeme značky L'Acoustics, Meyer sound, Martin audio, KV2 audio atd.
V žádném případě NEsestavovaný z více různých aparatur, popřípadě domácí výroby.
OSTATNÍ
Zajistit klavírní stoličku k pianu, barovou židli pro kytaristu a hazer / mlhovač.
Kapela si nevozí své mikrofony, prosíme o jejich obstarání.
V PŘÍPADĚ NEMOŽOSTI SPLNĚNÍ PODMÍNEK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:
Zvuk: Michal Pekárek
111 629 350, mplink@me.com
Booking: Kateřina Fialová
605 377 021, katerina.fialova@supraphon.cz
Management: David Landštof
111 157 949, david.landstof@supraphon.cz