**krycí list soupisu prací**

Stavba:

změna 5.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace Objekt:

AS (1) - Architektonicko-sta...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:** | **CC-CZ:** |  |
| **Místo:** | **Datum:** | **28. 7. 2023** |
| **Zadavatel:** | **IČ:** | **00510874** |
| **SŠO Husova 9, Husova tř. 1846/9, 370 01 ČB** | **DIČ:** | **CZ00510874** |
| **Zhotovitel:** | **IČ:** | **28078756** |
| **ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511,397 01 Písek** | **DIČ:** | **CZ28078756** |
| **Projektant:** | **IČ:** | **29029210** |
| **Energy Benefit Centre a.s.,Křenova438/3,16200 Pra** | **DIČ:** | **CZ29029210** |
| **Zpracovatel:** | **IČ:** | **07822138** |
| **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka:** | **DIČ:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **0,06** |
|  | **Základ daně** |  |  | **Sazba daně** | **Výše daně** |
| **dph základní** | **0,06** |  |  | **21,00%** | **0,01** |
| **snížená** | **0,00** |  |  | **15,00%** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **0,07** |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

**Datum a podpis:**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

|  |  |
| --- | --- |
| **AS (1) - Archřtektonicko-sta...** |  |
| **Místo:** | **Datum: 28. 7. 2023** |
| **Zadavatel: SŠO Husova 9, Husova tř. 1846/9, 370 01 ČB** | **Energy Benefit**  **Projektant: Centre**  **a.s.,Krenova438/3,16 200 Pra** |
| **Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511,397 01 Písek** | **Ing. Petr Jiráček,**  **Zpracovatel: Polní 947/2, 37372 Líšov** |
| **Kód dílu - Popis** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady ze soupisu prací** | **0,06** |

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna 6.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace

Objekt:

AS (1) - Architektonicko-sta...

Misto:

Zadavatel: SŠO Husova 9, Husova tf. 1846/9, 370 01 ČB

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511,397 01 Písek

Datum: 28. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit Centre

a.s.,Křenova438/3,16 200 Pra Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem o,06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 17,000 | 140,00 | 2 380,00 |  |
| 0 | K | 978023411 | Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového | m2 | 17,000 | 93,60 | 1 591,20 |  |
| 0 | K | 611125100 | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel | m2 | 17,000 | 340,00 | 5 780,00 |  |
| 50 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,088 | 300,00 | 326,40 |  |
| 51 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9,792 | 15,00 | 146,88 |  |
| 52 | K | 997013631 | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,088 | 500,00 | 544,00 |  |
| 53 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | -8,600 | 1 000,00 | -8 600,00 |  |
| 54 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | -8,600 | 100,00 | -860,00 |  |
| 58 | K | 763135201 | Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový systém) | m2 | -7,580 | 1 000,00 | -7 580,00 |  |
| 60 | M | 59030. R1 | lamela stropní minerální bez děrováni 10x300x1200mm, z minerálního vlákna o vysoké hustotě | m2 | -7,959 | 1 000,00 | -7 959,00 |  |
| 65 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  | -0,130 | 1 000,00 | -130,00 |  |
| 0 | K | Poli | Okartáčováni a oprášení kleneb před provedením nátěru | m2 | 17,000 | 115,00 | 1 955,00 |  |
| 0 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m | m2 | 17,000 | 19,90 | 338,30 |  |
| 0 | K | Pol2 | nástřik kleneb RAL | m2 | 17,000 | 709,84 | 12 067,28 |  |

Strana 3 z 3