KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemí - oprava podlah Objekt:

02-1 - VNITŘNÍ ROZVODY - skutečně realizovaný rozsah prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSO:****Místo: S$0 Husova 9, České Budějovice** | **CC-CZ:****Datum:** | **10.8.2023** |
| **Zadavatel:** | **IČ:** | **00510874** |
| **třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9** | **DIČ:** | **CZ00510874** |
| **Zhotovitel:** | **IČ:** | **28078756** |
| **ŠAFINVEST, s.r.o.** | **DIČ:** | **CZ280 78 756** |
| **Projektant:** | **IČ:** | **29029210** |
| **Energy Benefit Centre a.s.** | **DIČ:** | **CZ29029210** |
| **Zpracovatel:** | **IČ:** | **07822138** |
| **Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka:** | **DIČ:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  | **-126 029,00** |
|  | **Základ daně** | **Sazba daně** | **Výše daně** |
| **dph základní** | **-126 029,00** | **21,00%** | **-26 466,09** |
| **snížená** | **0,00** | **15,00%** | **0,00** |

Cena s DPH v CZK -152 495,09

Projektant

Zpracovatel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemí - oprava podlah

Objekt:

02-1 - VNITŘNÍ ROZVODY - skutečně realizovaný rozsah prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Místo: SSO Husova 9, České Budějovice** | **Datum:** | **10. 8. 2023** |
| **Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.** | **Projektant:****Zpracovatel:** | **Energy Benefit Centre a.s.****Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov** |
| **Kód dílu - Popis** |  | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **-126 029,00** |
| 722 - VNITŘNÍ VODOVOD |  | -990,00 |
| 725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  | -102 951,00 |
| 726 - PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE |  | -21 678,00 |
| 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE |  | -410,00 |

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

změna 6.4 - ZL ČB SŠO Stavební úpravy přízemí - oprava podlah

Objekt:

02-1 - VNITŘNÍ ROZVODY - skutečně realizovaný rozsah prací

Místo: SSO Husova 9, České Budějovice

Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o.

Datum: 10.8.2023

r, ■ ,, . Energy Benefit

Projektant: „ ,

Centre a.s.

Ing. Petr Jiráček,

Zpracovatel: Polní 947/2, 37372

Lišov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -126 029,00

p 722 VNITŘNÍ VODOVOD -990,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 722 17-4002 | Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy | m | -1,000 | 400,00 | -400,00 |  |
| 6 | ' K | 722 18-1251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže | m | -1,000 | 150,00 | -150,00 |  |
| 8 | K | 722 19-0401 | Zřizováni přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | ks | -2,000 | 200,00 | -400,00 |  |
| 18 | K | 722 29-0215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100 | m | -1,000 | 20,00 | -20,00 |  |
| 19 | K | 722 29-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | -1,000 | 20,00 | -20,00 |  |

d 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -102 951,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 725 11-2022 | Klozet závěsný s délkou 510 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3I - 4,5 I, h. hrana sedátka ve výšce 400 mm nad podlahou, vč. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávky a montáže | soubor | -3,000 | 4 700,00 | -14 100,00 |  |
| 24 | K | 725 21-1651 | Keramické umyvadlo pravoúhlé š. 550 mm, včetně bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 0 32 mm, zavěšené na stěnu šrouby , bílé včetně krytu na sifon, včetně dodávky a montáže | soubor | -1,000 | 3 700,00 | -3 700,00 |  |
| 26 | K | 725 21-1705.1 | Keramické asymetrické umývátko š. 450 mm, hl. 235 mm bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 0 32 mm v chromovém provedení, připevněné na stěnu šrouby, bílé bez sloupu nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže | soubor | -2,000 | 2 300,00 | -4 600,00 |  |
| 28 | K | 725 29-1531 | Zásobník na papírové ručníky v roli v plastovém provedení, včetně dodávky a montáže | soubor | -11,000 | 950,00 | -10 450,00 |  |
| 29 | K | dodávka stavby (cení | Držák na toaletní papír s krytem v chromovém provedení, včetně dodávky a montáže | soubor | -14,000 | 650,00 | -9 100,00 |  |
| 30 | K | dodávka stavby (ce.1 | WC souprava na stěnu, včetně kartáče v chromovém provedení, do ceny zahrnuta dodávka a montáž | soubor | -14,000 | 1 350,00 | -18 900,00 |  |
| 31 | K | dodávka stavby (ce.2 | Odpadkový koš z leštěné neřeži o obejmu 5,0 litrů, včetně dodávkv | soubor | -10,000 | 780,00 | -7 800,00 |  |
| 32 | K | 725 81-31x01 | Rohový ventil, 1/2" X 3/8”, materiál chromovaná mosaz, včetně dodávkv bez montáže | soubor | -2,000 | 130,00 | -260,00 |  |
| 34 | K | 725 81-9401 | Montáž rohových ventilů s připojovací trubičkou 1/2"x3/8" | soubor | -2,000 | 200,00 | -400,00 |  |
| 36 | K | 725 82-2612 | Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpustí, včetně dodávkv a monzáže | soubor | -1,000 | 1 790,00 | -1 790,00 |  |
| 37 | K | 725 82-2654 | Senzorová stojánková baterie k umyvadlům, včetně umyvadlové výpusti bez napájecího zdroje (rozpočet elektroinstalace), do ceny zahrnuta dodávka a montáž | soubor | -4,000 | 5 120,00 | -20 480,00 |  |
| 38 | K | 725 84-1332 | Podomítková sprchová baterie, páková v chromovém provedení s připojením G1/2" v kombinaci s bidetovu sprškou obsahující ruční spršku se stop ventilem, kovovou sprch, hadici dl. 1,2 m a pevný držák ruční sprchy, včetně dodávky a montáže | soubor | -4,000 | 5 600,00 | -22 400,00 |  |
| 0 | K | Poli | Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpustí, s bidetovou sprškou, včetně dodávky a montáže | soubor | 2,000 | 5 600,00 | 11 200,00 |  |
| 42 | K | 998 72-5101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,114 | 1 000,00 | -114,00 |  |
| 43 | K | 998 72-5181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  | -0,114 | 500,00 | -57,00 |  |

d 726 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE -21 678,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Montážní prvek pro závěsné WC, stavební výška 108 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 726 11-1031 | cm, se splachovací nádržkou pod omítku pro zazdění (mokrý proces), včetně dodávky a montáže | soubor | -3,000 | 7 240,00 | -21 720,00 |  |

Strana 3 z 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 45 | K | 998 72-6112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  | 0,028 | 000,00 | 28,00 |  |
| 46 | K | 998 72-6181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku obiektu | t | 0,028 | 500,00 | 14,00 |  |
|  | D | 721 | VNITŘNÍ KANALIZACE |  |  |  | -410,00 |
| '50 | K | 721 17-4042 | Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, dodávky a montáže | m | -0,500 | 400,00 | -200,00 |  |
| 53 | K | 721 19-4104 | Vyměřeni přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a montáže | kus | -1,000 | 200,00 | -200,00 |  |
| 61 | K | 721 27-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 | m | -0,500 | 20,00 | -10,00 |  |

Strana 4 z 4