|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Statutární město Pardubice |
|  | Městský obvod Pardubice V |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Statutární město Pardubice | ARBO-Linné, s.r.o. |
| Městský obvod Pardubice V | Luční 174/3 |
| Češkova 22 | 50003 Hradec Králové |
| 53002 Pardubice | IČO: 26021854 |
| IČO: 00274046 | DIČ: CZ26021854 |
| Číslo účtu: 181568024/0300 ČSOB Pardubice |  |
|  |

**OBJEDNÁVKA č: OBJ\_UMO5/000134/23**

|  |
| --- |
|  |
| **Objednáváme u vás:** |
|  |

**VÝSADBU DLE ROZHODNUTÍ SP. ČJ.: 6734/2022 A DLE CP 4/NV/2023/OIS**

**Quercus x warei ´Long ´REGAL PRINCE ®; 3 ks -** výsadbová velikost 14+; pozemek p.č. 2165/18; k.ú. Pardubice

## Tilia cordata ´Rancho´ - 1 ks - výsadbová velikost 14+; na pozemek p.č. 2412/4, k.ú. Pardubice

## Acer freemanii ´Marmo´nebo ´Celebration Celzam´ – 1 ks - výsadbová velikost 14+; na pozemek p.č. 2155/3, k.ú. Pardubice

## Malus ´Rudolph´nebo ´Nipissing´ – 1 ks - výsadbová velikost 14+; na pozemek p.č. 2423/5 k.ú. Pardubice

*Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů.*

* *Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; vysokokmeny u komunikací budou mít korunu zapěstovanou v podchodné výšce min. 2,2 m; tj. koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání, kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu - dřeviny*
* *Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu  se 100% výměnou půdy (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému;  kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem k snížení termických škod (Arboflex)*
* *Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými kůly a uvázané pružnými úvazky, kmínky budou opatřeny pevnou chráničkou na ochranu dřevin proti poškození při sečích*
* *Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom)*
* *Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat*
* ***Náhradní výsadba bude provedena v podzimním období roku 2023 – dle vhodných klimatických podmínek a na základě domluvy se zadavatelem***
* *U výsadby bude prováděna zhotovitelem* ***následná péče****, tj. pletí a údržba mís dřevin pro zálivku min. 2x do roka –* ***celkově po dobu pěti let****; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově pěti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče (nebo dle potřeby i v průběhu) bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů;*
* ***V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen, a to nejpozději do roka po úhynu této dřeviny***
* *Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním. Protokolárně budou výsadby s dodavatelem zkontrolovány vždy po uplynutí jednoho roku následné péče.*

*Mapové podklady budou dodavateli před zakázkou poskytnuty; místa výsadeb budou zároveň s dodavatelem zakázky určena v terénu.*

Rozpis ceny:



**Cena za výsadbu bez DPH dle výše uvedených podmínek: 34 887,- Kč**

**Cena za následnou péči 5ti let celkově bez DPH: 16 000,- Kč**

**Cena celkem za celou zakázku bez DPH: 50 887,- Kč**

**Cena celkem za celou zakázku včetně DPH: 61 573,27 Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodání: | Podzimní období 2023 dle klimatických podmínek dle dohody |
| Poznámka: | Akceptací této objednávky dodavatel souhlasí s tím, že když v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění bude o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozd. předpisu, bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci dani dodavatele.Nakládání se vzniklými odpady:Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jejich likvidaci je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech v platném znění. |
|  |
|  |
| V Pardubicích dne: | 28.8.2023 |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Správce rozpočtu Ing. Kotyková | Příkazce operace Bc. Klátilová |

|  |
| --- |
| Vyřizuje: Klátilová Monika Bc. |
| Telefon: 466301275 | Email: monika.klatilova@umo5.mmp.cz  |

|  |
| --- |
| Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně výše uvedených podmínek. |