|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | Statutární město Pardubice | |
|  | | Městský obvod Pardubice V | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Statutární město Pardubice | David Hurt |
| Městský obvod Pardubice V | Jiránkova 2294 |
| Češkova 22 | 53002 Pardubice |
| 53002 Pardubice | IČO: 69126216 |
| IČO: 00274046 | DIČ: CZ7610283318 |
| Číslo účtu: 181568024/0300 ČSOB Pardubice |  |
|  | |

**OBJEDNÁVKA č: OBJ\_UMO5/000138/23**

**Objednáváme u vás:**  **VÝSADBU DLE ROZHODNUTÍ – NA ÚZEMÍ MĚSTSKSÉJO OBVODU Pardubice V:**

Tj.dle rozhodnutí č. sp. 3612+3664/2022/ŽP

* **1 ks Tilia platyphyllos ;** výsadbová velikost 14+; pozemek p.č. 2303/1; k.ú. Pardubice
* **1 ks** **Prunus Armeniaca** – např. ´Harcot´ - výsadbová velikost 175+; p. p. č. 2292/7 k.ú. Pardubice,
* **4 ks Sorbus Aria ´Magnifica´** výsadbová velikost 14+; na pozemek p.č. 2252/10 k.ú. Pardubice

Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů.

* Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; vysokokmeny u komunikací budou mít korunu zapěstovanou v podchodné výšce min. 2,2 m; tj. koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání, kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu - dřeviny
* Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu  se 100% výměnou půdy (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému;  kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem k snížení termických škod (Arboflex)
* Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými kůly a uvázané pružnými úvazky, kmínky budou opatřeny pevnou chráničkou na ochranu dřevin proti poškození při sečích
* Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom)
* Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat
* Náhradní výsadba bude provedena v podzimním období roku 2023 – dle vhodných klimatických podmínek a na základě domluvy se zadavatelem
* U výsadby bude prováděna zhotovitelem **následná péče**, tj. pletí a údržba mís dřevin pro zálivku min. 2x do roka – **celkově po dobu pěti let**; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově pěti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče (nebo dle potřeby i v průběhu) bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů;
* **V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen, a to nejpozději do roka po úhynu této dřeviny**
* Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním. Protokolárně budou výsadby s dodavatelem zkontrolovány vždy po uplynutí jednoho roku následné péče.

Mapové podklady budou dodavateli před zakázkou poskytnuty; místa výsadeb budou zároveň s dodavatelem zakázky určena v terénu

cena celkem za výsadbu *(výsadbový materiál, práce, mulč. a další materiál, práce, tj. veškeré práce související s výsadbou dřevin) bez DPH 36  500,- Kč*

*cena za následnou péči po dobu 5-ti let – 15 000,- Kč bez DPH (tj. 3000,- Kč/1 rok bez DPH)*

Cena celkem bez DPH ……………………………………. 51 500,- Kč

**Cena celková vč. DPH ……..………………….. 62 315,- Kč**

Termín plnění: **PODZIMNÍ OBDOBÍ ROKU 2023 DLE VHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akceptací této objednávky dodavatel souhlasí s tím, že když v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění bude o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozd. předpisu, bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci dani dodavatele. Nakládání se vzniklými odpady: Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jejich likvidaci je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech v platném znění. | | | |
| V Pardubicích | | 28.8.2023 | |
|  | | | |
| Správce rozpočtu Ing. Kotyková | | | Příkazce operace Bc. Klátilová |

|  |
| --- |
| Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně výše uvedených podmínek. |