|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Méněpráce |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
| DS háje-rozšíření denního stacionáře-1pp budovy | A1+A2 |  |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |  |
| Místo: |  |  | Datum: |  | 25. 10. 2022 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |  |
| Domov pro seniory Háje,K Milíčovu 734,Praha4 |  |  | DIČ: |  |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: |  | 45310815 |
| FITAZ spot, s r.o., Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany |  |  | DIČ: |  | CZ45310815 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |  |
| AIP projektová kancelář,Pískařská 7,Praha 4 |  |  | DIČ: |  |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |  |
| xxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 138 038,53 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 138 038,53 |  |  | 15,00% | 20 705,78 |
| I |  |  |  |  |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 158 744,31 |

Projektant

Datum a podpis

Razítko

 Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 Zpracovatel

 FITAZ spol. s r.o.

 Pancířová

 143 00 Praha 4 - Modřany

 Krafta,jednatel

Datum a podpis: 1.8. 2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS háje-rozšíření denního stacionáře-1pp budovy A1+A2

Místo: Datum: 25.10.2022

AIP projektová

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Domov pro seniory Háje.K Milíčovu 734,Praha4Uchazeč: FITAZ spol. s r.o., Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany | Projektant:Zpracovatel: | kancelář, Pískařská7,Praha 4 xxxxxxxx |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu pracíHSV - Práce a dodávky HSV |  | 138 038,53124 638,02 |
| 1 - Zemní práce |  | 28 507,02 |
| 2 - Zakládání | 138 038,53 | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 91 131,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | 5 000,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 13 400,51 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 0,00 |
| 712 - Povlakové krytiny |  | 0,00 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika |  | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 0,00 |
| 731 - Topení |  | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 8 458,11 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná |  | 4 942,40 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 0,00 |
| 775 - Podlahy skládané |  | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 0,00 |
| M- Práce a dodávky M |  | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže |  | 0,00 |
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 0,00 |

VRN6 - Územní vlivy 0,00

|  |  |
| --- | --- |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 0,00 |

|  |
| --- |
|  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DS háje-rozšíření denního stacionáře-1pp budovy A1+A2 |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 10. 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | AIP projektová |
| Zadavatel: | Domov pro seniory Háje.K Milíčovu 734,Praha4 |  |  | Projektant: | kancelář,Pískařská |
|  |  |  |  |  |  |  | 7,Praha 4 |
| Uchazeč |  | FITAZ spol, s r.o,, Pancířová 9, 143 00 Praha 4 - Modřany |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxx |
| PČ | Typ | Kód | Popis | IVU | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 138 038,53 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 124 638,02 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 28 507,02 |
| 2 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 5,400 | 320,00 | 1 728,00 |
|  | w |  | 1,8\*3,0 |  | 5,400 |  |  |
|  | w | omice | Mezisoučet |  | 5,400 |  |  |
| 5 | K | 132312331 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 5,942 | 2 582,00 | 15 342,24 |
|  | w |  | (1,0+1,75)\*0,5\*(2,53+9,07)\*1,55 |  | 24,723 |  |  |
|  | w | rýtia200 | Mezisoučet |  | 24,723 |  |  |
| 6 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 3,992 | 487,00 | 1 944,10 |
|  | w |  | zásyp\*2 |  | 32,184 |  |  |
| 13 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 5,400 | 428,00 | 2 311,20 |
|  | w |  | ornice |  | 5,400 |  |  |
| 14 | K | 184401111 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s bálem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2,000 | 2 610,00 | 5 220,00 |
| 15 | K | 184502111 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s bálem D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2,000 | 907,00 | 1 814,00 |
| 16 | K | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 0,970 | 60,00 | 58,20 |
|  | w |  | p4+0,1\*2\*(1,54+0,4) |  | 0,970 |  |  |
|  | w | plevel | Mezisoučet |  | 0,970 |  |  |
| 17 | M | 2431555 | folie proti prorůstání kořínků | m2 | 1,116 | 80,00 | 89,28 |
|  | w |  | pleveH,15 |  | 1,116 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  | 0,000 |  | 91 131,00 |
| 43 | K | 5501000 | komunikace | soubor | 1,000 | 91 131,00 | 91 131,00 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 5 000,00 |
|  | 0 | PSV | Práce a dodávky PSV |  | 0,000 |  | 13 400,51 |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 8 458,11 |
| 202 | K | 763131822 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité | m2 | 54,054 | 125,00 | 6 756,75 |
|  | w |  | "014"63,44-5,5\*6-(4+2,5)\*0,5\*1,5+(5,25+6)\*(3,55-2,695) |  | 35,184 |  |  |
|  | w |  | "017"8,0 |  | 8,000 |  |  |
|  | w |  | "018"10,87 |  | 10,870 |  |  |
|  | w | bpodhled | Mezisoučet |  | 54,054 |  |  |
| 209 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 243,052 | 7,00 | 1 701,36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D 765 Krytina skládaná | 0,000 | 4 942,40 |
| 246 | K | ,765115403 | Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu | m | 9,080 | 280,00 | 2 542,40 |
| W 7,68+1,4VV sníh Mezisoučet | 9,080 |  |
| 9,080 |
| 247 | M | 59660033 | komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mřiž d 3000mm, 2x spojka mříže) tmavě šedý | sada | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |

|  |
| --- |
| ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚRStavba: Rozšíření denního stacionáře-1.PP budovy A1 a A2Objekt: KomunikaceObjednatel: Domov pro seniory HájeZhotovitel: Zpracoval: xxxxxxxxxMísto: Praha 4 - Háje, K Milíčovu 734/1 Datum: 26.10.2022 |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| HSV Práce a dodávky HSV 91131,001 Zemní práce 76 536,00 |
| 15 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 4,500 | 220,00 | 990,00 |
| 14 | 221 | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15,000 | 382,00 | 5 730,00 |
| 1 | 001 | 116951213 | Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy | m3 | 9,000 | 620,00 | 5 580,00 |
| 30\*0,3 9,000 | 0,00 |
| 2 | 001 | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 9,000 | 2 800,00 | 25 200,00 |
| 3 | 001 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 18,000 | 487,00 | 8 766,00 |
| 8 | 001 | 171152501 | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy | m2 | 15,000 | 360,00 | 5 400,00 |
| 6 | 001 | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 9,000 | 380,00 | 3 420,00 |
| 7 | 001 | 0011000054 | dodávka ornice (nákup,naložení, dovoz) | m3 | 1,350 | 1 200,00 | 1 620,00 |
| 9\*0,15 1,350 | 0,00 |
| 9 | 231 | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 9,000 | 150,00 | 1 350,00 |
| 10 | 005 | 00570010 | koberec travní | m2 | 9,450 | 800,00 | 7 560,00 |
| 9\*1,05 9,450 | 0,00 |
| 4 | 001 | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 9,000 | 280,00 | 2 520,00 |
| 5 | 001 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 30,000 | 280,00 | 8 400,00 |
| 5 Komunikace pozemní | 8 640,00 |
| 11 | 221 | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 4,500 | 1 470,00 | 6 615,00 |
| 12 | 221 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 | m2 | 4,500 | 450,00 | 2 025,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 955,00 |
| 13 | 221 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 11,000 | 480,00 | 5 280,00 |
| 20 | 221 | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 4,500 | 150,00 | 675,00 |
| Celkem 91 131,00 |