/2023

**Práce nad rámec rozpočtu**

FITAZ spol. s r. o.

Pancířová 9

143 00 Praha 4 - Modřany

**IČ 45310815** DIČ: CZ45310815 provozovna:

Náměstí prezidenta Masaryka 92 148 00 Praha 4 - Kunratice

tel.: xxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxx](mailto:fitaz@volny.cz)

**Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734,149 00 Praha 4**

**Rozšíření prostor denního stacionáře**

**Objednávka číslo: QBJ/0030/2023**

**Číslo akce: 2003 02 01**

**SESTAVENI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební práce | 128 975,00 |  |  |  |
| Celkem | 128 975,00 |  |  |  |
| DPH 15% | 19 346,25 |  |  |  |
| **Cena celkem** | **148 321,25** |  |  |  |
|  | m.j. | počet | jednot.c. | celkem Kč |
| **Stavební práce** |  |  |  | **128 975,00** |
| bourání betonové mazaniny | m3 | 2,40 | 3 830,00 | 9 192,00 |
| Jekl 160 | m | 1,40 | 1 164,00 | 1 629,60 |
| penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 17,20 | 42,00 | 722,40 |
| potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem |  |  |  |  |
| vtlačením do tenkovrstvé hmoty | m2 | 17,20 | 240,00 | 4 128,00 |
| tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm |  |  |  |  |
| vnějších stěn | m2 | 17,20 | 450,00 | 7 740,00 |
| montáž kontralatě | m | 33,30 | 120,00 | 3 996,00 |
| řezivo jehličnaté lať | m3 | 0,07 | 8 000,00 | 560,00 |
| systémová plechová střešní krytina RUUKKI-Classix Design | m2 | 19,70 | 650,00 | 12 805,00 |
| montáž okapového lemování | m | 10,00 | 350,00 | 3 500,00 |
| RUUKKI okapové lemování dlouhé | m | 10,00 | 195,00 | 1 950,00 |
| montáž hřebenu | m | 8,00 | 380,00 | 3 040,00 |
| RUUKKI hřebenáč hladký | m | 8,00 | 290,00 | 2 320,00 |
| RUUKKI boční napojení Classic | m | 14,00 | 273,00 | 3 822,00 |
| montáž větrací lišty | m | 18,00 | 280,00 | 5 040,00 |
| RUUKKI větrací lišta Classic | m | 18,00 | 294,00 | 5 292,00 |
| montáž sněhové zábrany | m | 10,00 | 250,00 | 2 500,00 |
| RUUKKI montážní sada sněhová lávka Classic | m | 10,00 | 2 395,00 | 23 950,00 |
| žlab podokapní z CU plechu tl. 0,6 mm rš. 330 mm | m | 13,00 | 1 430,00 | 18 590,00 |
| montáž žlabu podokapního půlkulatého | m | 13,00 | 350,00 | 4 550,00 |
| omytí podkladu v pístnostech v do 3,8 m | m2 | 84,35 | 20,00 | 1 687,00 |
| trojnásobná síla malby ze směsí za mokra | m2 | 84,35 | 60,00 | 5 061,00 |
| plastové potrubí pro kondenzát 0 32 | m | 6,00 | 380,00 | 2 280,00 |
| SDK podhled římsa | m | 11,00 | 420,00 | 4 620,00 |
| nátěr ocelové zárubně | ks | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Práce byly předány a převzaty. |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |
| Vypracoval: Jiří Krafta, jednatel | - |  |  |  |
| V Praze dne: 26.7.2023 |  | | |  |
|  |  |  | |  |