*Příloha č. 4/3*

**Požadované technické parametry a úrovně výbavy Tukoměr na ryby**

**(technická specifikace zakázky – č.j. SRS 243/2023)**

**Účastník: Pražské rybářství, spol.s r.o.**

**Sídlo: K Dubu 857/28, 149 00 Praha 4**

**IČ: 25713434**

Požadované technické parametry na pořízení **Tukoměru na ryby**. Na uvedený technický parametr uveďte **ANO/NE** a nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou poptávkou:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry a úrovně výbavy Tukoměru na ryby** | **ANO/NE** | **Nabízená hodnota parametru** |
|  |  |  |
| hmotnost přístroje min 300g max 500g | Ano | 400 g |
| možnost propojení s počítačem | Ano | lze propojit s PC |
| USB kabel | Ano | USB kabel |
| zdrojový kabel | Ano | zdroj.kabel |
| kalibrační jednotka | Ano | kalibrační jednotka |
| kufřík k uložení přístroje | Ano | kufřík |
| požadujeme min. návod , informace k obsluze a zaškolení -  dokumentace: CD ROM (návod uživatele) informace k obsluze, průvodce nastavení kalibrace, tabulky měření,  certifikace kalibrací, certifikát záruky, úvodní příručka, test stahování dat | Ano | návod,  dokumentace a informace na CD ROM  certifikace, test |
| min. krytí IP 65 | Ano | IP 65 |
| min. rozsah měření 1% max. 80% | Ano | 1 – 80% |
| Rozsah přesnosti měření: 0,5% - 33% | Ano | 0,5 – 4% |
| Min. možnosti měření - 4 kalibrace  na kapra s kůží, bez kůže a na pstruha duhového také s kůží a bez kůže | Ano | 4 kalibrace  pstruh a kapr s kůží a bez kůže |
| digitální display | Ano | digit.display |
| dostatečné kapacita k ukládání dat | Ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 ks** | **194 900,00** |
| **DPH v Kč** |  | **40 929,00** |
| **Celková cena včetně DPH v Kč** |  | **235 829,00** |

Místo a datum vyhotovení v Praze dne 09. 08. 2023

Jméno, příjmení, funkce, razítko ing. Milan Dražďák

jednatel