Prodávající: Kupující:

**Kovové profily, spol. s r.o.**

**Česká republika**

**27201**

 **Kladno**

**nám. Edvarda Beneše 2353**

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno,**

**náměstí Edvarda Beneše 2353**

Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice jednající Ing. Zbyňkem Vitoškem, jednatelem

Tel : +420 267 090 211

Fax: +420 281 932 300

E-mail: servis@kovprof.cz

Web: www.kovprof.cz

|  |  |
| --- | --- |
| Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11611 |  |
| IČ: 45797064, DIČ: CZ45797064 | IČ: 00473634, DIČ: CZ00473634 |

 Sídlo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, nám. Edvarda Beneše 2353 , 27201 Kladno

 Vaše objednávka: 181/473634/2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za Vaší výše uvedenou objednávku.

**1. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je dodávka zboží uvedeného níže v tomto bodě.

# Zboží

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sklad. pol. 190**Výrobek z kompozitního panelu** |  1,00 ks 92.372,40 CZK/ks |  92.372,40 |
| Hliníková kompozitní deska - 0,5/0,5/3,0 mm.- 54,9 m2PVDF 25my - cca RAL 7016/PVDF 25my - cca RAL 9006  Příprava výrobní dokumentace, formátování, manipulace a balení.Panely ohnuté do finálního stavu dle výkresů doměrů zaslaných dne 17.8.2023 (5 prvSazba DPH: 21% | ků) a dle odsouhlasené VD.Cena celkem: |  92.372,40 |
| **50 Služby** |  |  |  |  |
| Sklad. pol. **Doprava - malé auto** |  |  1,00 ks |  6.000,00 CZK/ks |  6.000,00 |
| Odhad počtu, fakturace dle skutečnosti. | Sazba DPH: 21% |  | Cena celkem: |  6.000,00 |
|  |  |  **Celkem bez DPH** CZK |  **98.372,40** |
|  |  |  Celkem DPH CZK |  **20.658,20** |
|  |  |  Celkem CZK |  **119.030,60** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Shrnutí DPH** | **Základ** | **DPH** | **Měna** |
| Osvobozená plnění |  0,00 |  0,00 | CZK |
| Snížená sazba ( 15% ) |  0,00 |  0,00 | CZK |
| Základní sazba ( 21% ) |  98 372,40 |  20 658,20 | CZK |
| Celkem |  98 372,40 |  20 658,20 | CZK |

V případě, že se v rámci tohoto kontraktu bude obchodovat se zbožím podléhajícímu systému přenesené daňové povinnosti dle zákonu o DPH, např. zatříděným podle nomenklatury celního sazebníku do kapitoly 72 a kapitoly 73 v rozmezí 7301-7314

(veškeré námi dodávané ocelové tenkostěnné profily, včetně trapézů, kazet, sendvičových panelů ...), kapitoly76 v rozmezí 7601,7603-7610 (profily hliníkové včetně Al kompozitních desek), dohodly se obě smluvní strany, že toto zboží bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92f) zákona o DPH, pokud základ DPH přesáhne 100 tis. Kč.

**Ceny jsou platné při odběru z výrobního závodu do 29.9.2023.**

1. **Platební a cenové podmínky:**

* 1. Kupující uhradí prodávajícímu zálohovou fakturu ve výši 100% do 11.9.2023. Číslo účtu pro úhradu v CZK je

115-9636260247/0100, číslo účtu pro úhradu v EUR je 115-9636330217/0100. Výpis o provedené zálohové platbě bude zaslán prodávajícímu emailem, je to podklad pro expedici vyrobeného zboží na místo určení.

* 1. Fakturace bude probíhat etapově, vždy na základě předání zboží a podepsaného dodacího listu.

* 1. Prodávající je oprávněn v případě prodlení kupujícího s placením faktur vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

* 1. Změny a dodatky v projektových podkladech při zpracování VD budou zpoplatněny sazbou 500,- Kč/h pro práci projektanta a 700,- Kč/h práce statika.

1. **Termín dodání:**

* 1. **Výroba v 37./38. týdnu 2023 je podmíněna včasnou úhradou zálohové faktury. Dodání v 38./39. týdnu 2023 - bude upřesněno.**

* + 1. Termín dodání je fixní, avšak za předpokladu, že nedojde k pozastavení výroby či jejímu omezení na základě stávající situace s koronavirem nebo vývojem situace na Ukrajině. Pokud dojde k opoždění výroby za okolností, že bude dočasně pozastavena výroba základních svitků, jejich povlékání či výroba předmětných tenkostěnných profilů (jejich profilace), nebo bude znemožněno zboží dopravovat, použijí se ustanovení o vyšší moci.

* + 1. Výslovně se sjednává, že za okolností uvedených v bodu 3.1.1. zde výše prodávající omezuje svou odpovědnost za termín dodání i připadnou smluvní pokutu a obě strany sjednají nové dodací lhůty.

* 1. **Výše uvedené termíny jsou platné za předpokladu potvrzení této kupní smlouvy písemně, faxem či emailem do**

**5.9.2023.**

* + 1. Bez řádného potvrzení této kupní smlouvy nemůžeme zaručit zařazení zboží do výroby a termíny dodání a ceny výše uvedené pak nemůžeme garantovat.

* 1. **Předpoklady dodání předmětu smlouvy, bez jejichž splnění nemusí být dodávka uskutečněna v určených termínech, aniž by se prodávající nacházel v prodlení: Úhrada zálohové faktury č. 3231000088 ve výši 119.030,60 Kč do**

**11.9.2023.**

1. **Místo dodání: SOŠ a SOU Amálská, Kladno**

1. **Osoba oprávněná k převzetí zboží:**

* 1. Kupující zplnomocňuje k převzetí zboží tyto osoby:

 (doplní kupující nejpozději do 6.9.2023)

 Jméno\* Kontakt\* Datum narození či R.Č. nebo č.OP\*\*

 .............................................. .............................................. .....................................

 .............................................. .............................................. .....................................

 .............................................. .............................................. .....................................

\* Tento údaj je nutné vyplnit vždy

\*\* Tento údaj je nutné vyplnit v případě, že osoba oprávněná k převzetí zboží není zaměstnancem Vaší firmy.

5.2. V případě, že na stavbě nebude přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží, zavazuje se kupující písemně či e-mailem oznámit prodávajícímu 1 den před plánovanou dodávkou zboží náhradní osobu určenou k převzetí zboží. V případě, že toto nebude učiněno, nebude zboží z dopravního prostředku vyloženo a kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu vzniklé náklady na čekání dopravního prostředku se zbožím až do doby jeho vyložení, které bude provedeno po sdělení jména oprávněné osoby k převzetí zboží.

**6.Závěrečná ustanovení:**

6.1.a) Nestandardní provedení svitků: Upozorňujeme, že množství v rámcové objednávce na nestandardní provedení svitků (lakování na zakázku z důvodu odstínu, typu povrchové úpravy nebo tloušťky povlaku), je nutno odhadnout co nejpřesněji. V případě délkové specifikace v menší výměře, než je rámcově objednáno, je nutno zbylý materiál odebrat. V případě délkové specifikace ve větší výměře, než bylo rámcově objednáno, není vždy možné dodatečně zajistit totožný materiál.

6.1.b) Pozice uvedené v kupní smlouvě, jako sendvičové panely, trapézové profily, rovné plechy a lemovací prvky, tak jako i jejich doobjednávky, jsou vyráběny z různých svitků. Proto jsou prodávající i kupující ve shodě v tom, že případné barevné odchylky dodaného zboží nemohou být předmětem reklamace, jsou-li v rámci jednoho barevného odstínu. Směrnou normou pro určení výše uvedeného rámce jednoho barevného odstínu (velikosti přípustné barevné odchylky) jsou normy ČSN EN 10169-1 a ČSN EN 13523-22. Stejný barevný odstín nelze zejména zaručit u eventuelních doobjednávek, neboť různé barevné šarže laku vykazují mírné barevné odlišnosti. Toto platí v největší míře pro lesklé a metalické odstíny. U metalických odstínů je nutno zachovat i směr pokládání profilu ve směru válcování, neboť při pohledu z různých úhlů se jeví i shodný odstín mírně odlišný. U profilů povlékaných duroplastem v tloušťce menší než 25 micronů není zaručen přesný odstín výsledné barvy z důvodu malé tl. laku. Dodávaný odstín je pouze přibližný, tj. podobný objednanému barevnému odstínu.

6.1.c) U povlaků ZN (zinek) nebo ZM (zinek/hořčík) může při přímém styku s vlhkostí dojít k rychlé povrchové oxidaci, projevující se jako tzv. bílá koroze. Tento jev nemá vliv na mechanické vlastnosti a klasickou protikorozní ochranu výrobku. Tyto povrchové úpravy díky tomuto jevu nejsou primárně určeny pro použití se zvýšenými estetickými požadavky.

6.2 Profily, zejména sendvičové panely a některé další tenkostěnné profily a rovné plechy jsou z důvodu ochrany těchto prvků v některých případech opatřeny ochrannou fólií. Tato ochranná folie musí být pro dodání zboží co nejdříve ze zboží odstraněna, neboť vlivem slunečního záření a tepla může dojít k přilnutí ochranné fólie na povrch profilů a fólii je pak možno odstranit jen obtížně. Prodávající nezodpovídá za vady či vícepráce vzniklé z důvodu obtížného odstraňování ochranné fólie.

6.3.V případě dodávky obloukových profilů upozorňuje prodávající kupujícího, že oblouk je z výrobních důvodů definován poměrem výšky vzepětí (na spodním okraji plechu) k délce tětivy v jejím středu. Zakružený profil nemá zcela konstantní poloměr R po celé délce.

1. 4.Prodávající upozorňuje kupujícího, že u trapézových profilů v tloušťce 0,63 mm a menších a fasádních lamel ve všech tloušťkách v délkách nad 6000 mm se může objevit viditelné příčné napěťové vlnění. Tento jev je vyloučen z reklamace. (Tento jev lze minimalizovat dokonalou rovinatostí vnitřní nosné konstrukce a použitím takové konstrukce, která umožní délkovou roztažnost fasádních profilů.)

* 1. Z důvodů dilatací je doporučená délka u prosvětlovacích prvků maximálně 6000 mm, u delších prvků nepřebírá prodávající záruku za jakost a ani odpovědnost za vady z důvodu přirozené dilatace těchto prvků.

* 1. U tenkostěnných fasádních lamel, fasádních kazet KP FORM či obdobných kazet z plechu a fasádních kompozitních desek (bondů), zejména, jsou-li vyrobeny z hliníku, upozorňuje prodávající kupujícího tímto na nutnost řádně zhotovené spodní nosné konstrukce, na kterou musí být tyto prvky montovány tak, aby spodní podkladní konstrukce byla dokonale namontována v rovině, vyhovovala staticky a dále aby umožňovala dilataci těchto prvků (i vlastní konstrukce) ve všech osách. V opačném případě nebude moci být akceptována reklamace z důvodu vlnění či existence boulení na těchto prvcích, vzniklé z důvodu přirozené dilatace těchto prvků.

6.7.a) Tolerance platné pro kazetu KP FORM do délky 3000 mm: Délková a šířková tolerance:

+/- 2,00 mm). Platí i pro ev.zkosení. Rovinnost povrchu: tolerance +/- 1,0 mm. Podmínky pro montáž: Pro připevnění kazety do nosného roštu nutno předvrtat v kazetě otvor větší než "D" šroubu na hodnotu min. D+3 mm či montovat do podélných děr.

* 1. U sendvičových panelů je nutno dbát na jejich správné uchycení ke spodní konstrukci, a to zejména na pružné uchycení k betonové konstrukci u mrazírenských sendvičových panelů osazených současně jako vnější fasáda. Obdobně pak na řádné šroubování sendvičových panelů tak, aby v místě spoje nedošlo k deformaci vnějšího plechu sendvičových panelů.

* 1. Pro suroviny a výrobu předmětu smlouvy platí příslušné harmonizované normy a nejsou-li tyto, pak výrobní normy jednotlivých výrobních závodů a „Prohlášení o vlastnostech“ s tolerancemi uvedenými v těchto dokumentech. Kupující výslovně prohlašuje, že jsou mu příslušné harmonizované normy a výrobní normy jednotlivých závodů známy a že hodnoty a tolerance v nich uvedené bere na vědomí a zohlední je při projektování a montáži. Předmět plnění a jeho soulad s výše uvedenými tolerancemi a normami se posuzuje ve stavu, v jakém byl dodán, nikoliv ve stavu jak byl namontován či následně upraven, použije se však ustanovení §2100 OZ.

* 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s „Doporučeními pro použití a montáž materiálů dodávaných firmou Kovové profily, spol. s r.o. a s Montážními pokyny“ pro jednotlivé typy pláště (sendvičové panely, tenkostěnné kazety, fasádní lamely, kompositní desky, prosvětlovací profily, profily s andikondenzační úpravou VLIES atd. ...), dle kterých musí být postupováno při užívání tohoto materiálu, zejména skladování a montáži. Tyto materiály jsou dostupné jednak na internetových stránkách prodávajícího www.kovprof.cz v sekci „Montážní pokyny“ a jednak poskytovány písemně na vyžádání. Při nedodržení těchto montážních pokynů zaniká nárok na reklamace vzniklé z vad zboží z důvodu nedodržení těchto Doporučení pro montáž“ a „Montážních pokynů“ .

* 1. Prodávající tímto výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávajícím dodané materiály je nutné skladovat odborným způsobem tzn., že v případě, že materiály nebudou v průběhu 3 týdnů zpracovány, je nutné chránit balíky materiálu proti povětrnostním vlivům a sice uložením v suchém prostoru a nebo zakrytím prodyšnou avšak nepromokavou plachtou. Balíky materiálu musí být řádně podloženy, tak aby byly uloženy v podélném směru ve spádu, a tím tak mohl vzniklý kondenzát odtékat. Proniklá vlhkost či vzniklý kondenzát, nacházející se mezi jednotlivými materiály v průběhu delšího skladování (přesahujícího 3 - 4 týdny), může nevratně poškodit protikorozní ochranu materiálů. Obě strany jsou ve shodě v tom, že toto poškození profilů nemůže být předmětem reklamace.

* 1. Upozorňujeme na to, že při skládání dodaného zboží v tabulích je nutno použít vahadla či pásů (při menších délkách i vysokozdvižný vozík) a že je nutno ochránit povrch a hrany dodaného zboží proti poškození.

* 1. Kupující a prodávající jsou ve shodě, že neoddělitelnou součástí této kupní smlouvy jsou "Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího" (dále jen VOP) platné od 17.4.2014, volně dostupné na www. kovprof.cz v oddílu "VOP a ceník".

* 1. Kupující podpisem smlouvy prohlašuje, že se s VOP prodávajícího seznámil, zejména, ale ne jen, s jejich ustanoveními

Všeobecné povinnosti smluvních stran (1.), Nabídka, uzavření smlouvy a předmět dodávky (2.), Kladečské plány a projekty (2.5.), Cena (3.), Platby (4.), Odstoupení od smlouvy a vyšší moc (5.), Dodávka (6.), Výhrada vlastnického plnění a přechod vlastnického práva (7.) Záruky za jakost a vadné plnění (8.), Závěrečné ustanovení (9.), ŽE JIM ROZUMÍ, A ŽE S NIMI VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ. VOP viz příloha č. 1 této kupní smlouvy.

* 1. Kupující bere na vědomí, že zboží bylo vyrobeno na základě **technického řešení, které je předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a je chráněno prostředky průmyslověprávní ochrany (užitným vzorem).** Kupující není oprávněn zboží či jeho části jakkoliv napodobovat či kopírovat, sám vyrábět, prodávat či jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do práv prodávajícího jako vlastníka předmětu duševního vlastnictví.

* 1. V případě, že bude zapotřebí dodat zboží na paletě, bude vyúčtovaná paleta, vyrobená dle velikosti zboží, v ceně 500,- Kč/bm.

* 1. Reklamace dodávky z hlediska zjevného poškození a množství (zejména počtu balíků v dodávce) bude považována za řádně oznámenou při nahlášení ev. nesrovnalostí max. do 2 pracovních dní po dodání či odběru zboží! (Pro úspěšné uplatnění reklamace je však optimální reklamovat alespoň telefonicky okamžitě při jejich zjištění, nejlépe ještě před vyložením zboží z kamionu!) Reklamace vad skrytých je nutno oznámit a budou považovány za řádně oznámené do 5ti dní od jejich zjištění. Obě strany se dohodly, že při řešení práv z vadného plnění bude postupováno dle §2106 až §2112 OZ č. 89/2012Sb, přičemž ustanovení §2108 se může uplatnit maximálně do výše neuhrazení 10% z hodnoty dodaného zboží, nebylo-li oběma stranami písemně odsouhlaseno jinak.

* 1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou s oboustranným souhlasem smluvních stran.

1. 19.Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00150505 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.
	1. Výše dopravních nákladů je platná za předpokladu návozu ve smlouvě dohodnutého zboží bez dělení na dílčí dodávky, nebylo-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

* 1. Dopravní náklady uvedené v kupní smlouvě, které nejsou celovozové, platí za předpokladu přílože. S ohledem na snížené dopravní náklady u přílože je nutno akceptovat termín dodávky v rámci plánovaného předmětného týdne dodávky dle možností prodávajícího, nebylo-li dohodnuto v kupní smlouvě výslovně jinak. V Případě posunutí termínu odběru vyrobené zakázky z výrobního závodu kupujícím je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 250€/týden/1 kamion.

* 1. UPOZORNĚNÍ

Spojovací, těsnící materiály a zakázky do celkové váhy 1t uvedené v tomto potvrzení budou k odebrání ve skladu Praha 9, Podnikatelská 545, bývalý areál Výzkumného ústavu (kontaktní osoba - p. Bedřich Bezděčný, tel. 267 090 206) výdejní doba:

Po - Čt 7:30 - 16:00 a Pá 7:30 - 15:00

Přejete-li si dodání i těchto materiálů na Vámi specifikované místo určení, informujte nás prosím.

* 1. V případě dodávky spojovacího a těsnícího materiálu je tento expedován zásilkovou službou do sídla odběratele a na jeho náklady. Objednávky spojovacího materiálu v hodnotě nad 5.000,- Kč netto částky jsou v rámci ČR zasílány zdarma.

* 1. ŽÁDÁME VÁS TÍMTO O ZASLÁNÍ POTVRZENÉ KUPNÍ SMLOUVY V POŽADOVANÉM TERMÍNU, NEBOŤ JINAK NEMŮŽEME GARANTOVAT TERMÍN DODÁNÍ UVEDENÝ V KUPNÍ SMLOUVĚ.

Příloha č. 1 kupní smlouvy: Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 2 kupní smlouvy: Zálohová faktura č. 3231000088

Za kupujícího: Za prodávajícího:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Ed** Kovové profily, spol. s r.o.

 Mgr. Paták Petr, DiS., MBA Ing. Zbyněk Vitošek jednatel

ředitel školy Vyřizuje: xx xxxxxx

 Zpracoval:

 xxxxx xxxxxxxxxx +420 xxx xxx xxx

 xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx