Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Pořadové číslo ZBV:

Přístaviště na Labi – I. fáze Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006

Název stavebníhIO0305.

IO 01 – Přístavní molo II - dřevěné k-ce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >> skryté sloupce <<  |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** Stavba: Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL Objekt: **IO 01 - Přístavní molo** KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ:  DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant: IČ:  | 5. 11. 2020  |  |  |
| 00014915  |
| CZ00014915  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** Stavba:  |  |  |  |  |  |
| Objekt:  | Přístaviště Roudnice nad Labem\_SL **IO 01 - Přístavní molo**  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rozdíl vůči smlouvě  |
| **Náklady soupisu celkem** D 08 Dodávka a montáž dřevěné konstrukce lávek  | **1 623 282,38** 1 383 230,72  |  | **2 039 653,26416 370,88** 6785 108,76-10 162,24 00,00-38 509,76 00,00-664 224,23 00,00-64 152,73 15,574 115 010,72 115 010,72  |
| 15  | K  | 42355R00  | dubový oděrný trámec 100x100 mm - dodávka a  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | montáž včetně nátěru  | M  | 75,0001 270,2895 271,00  |  |
|  | PP dubový oděrný trámec 73x100 mm - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A16 75 VV B16 "Celkem: "A16  | 75,000 75,000  |  |
| 17  | K  | 42355R02  | dubový oděrný trámec 150x100 mm - dodávka a  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | montáž včetně nátěru  | M3  | 0,72053 485,7838 509,76  |  |
|  | PP boční obkladové fošny z dubového dřeva - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A18 0.3\*0.05\*48 VV B18 "Celkem: "A18  | 0,720 0,720  |  |
| 18  | K  | 42355R01  | dubový oděrný trámec 60x100 mm - dodávka a  |  |  |  |
|  |  |  | dubový oděrný trámec 73x100 mm - dodávka a montáž *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený*  |  |  |  |
| 19  | K  | 42356R51  | pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž včetně nátěru  | M2  | 161,250 4 119,22664 224,23  |  |
|  | PP pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A19 2.15\*75 VV B19 "Celkem: "A19  | 161,250 161,250  |  |
| 19  | K  | 42356R51  |  |  |  |  |
|  | PP pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A19 2.15\*75 VV B19 "Celkem: "A19  | 161,250 161,250  |  |
| 20  | K  | 42356R52  | pochozí plocha lávek z tropického dřeva (p včetně nátěrurkna 145x25 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž  | M2  | 15,574 4 119,2264 152,73  |  |
|  | PP pochozí plocha lávek z tropického dřeva (prkna 145x25 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A20 (5.0\*1.85)+(3.4\*1.86) VV B20 "Celkem: "A20  | 15,574 15,574  |  |
| 20  | K  | 42356R52  | pochozí plocha lávek z kompozitních roštů , vč.  |  |  | položka převzata ze stejné konstrukce přístaviště Štětí SO 01.2 pol. Č. 3  |
|  | PP pochozí plocha lávek z tropického dřeva (prkna 145x25 mm) , vč. kotvení - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A20 (5.0\*1.85)+(3.4\*1.86) VV B20 "Celkem: "A20  | 15,574 15,574  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 09 Dodávka a montáž konstrukce výložníku  |  | 240 051,66  |  |
| 23  | K  | 42365R52  |  |  |  |  |
|  | PP pochůzí lávka výložníků z tropického dřeva tl. 25 mm vč. podkladového roštu - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A23 8.57\*0.85\*8 VV B23 "Celkem: "A23  | 58,276 58,276  |
| 23a  | K  | 42365R52  |  |  |  |  |
|  | PP pochůzí lávka výložníků z tropického dřeva tl. 25 mm vč. podkladového roštu - dodávka a montáž P *Poznámka k položce:* *Typ kontraktu: měřený* VV A23 8.57\*0.85\*8 VV B23 "Celkem: "A23  | 58,276 58,276  |  |

**Celkem 416 370,88**