KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE Objekt:

02 - PROFESE Soupis:

02-1 - VNITŘNÍ ROZVODY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  | Datum: | 16.08.2023 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: | 29029210 |
| Energy Benefit Centre a.s. |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: lacko ondrej |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 183 915,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 183 915,00 |  | 21,00% | 38 622,15 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 222 537,15 |

Strana 1 z 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - PROFESE

Soupis:

|  |  |
| --- | --- |
| 02-1 - VNITŘNÍ ROZVODYMísto: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: | 16.08.2023Energy Benefit Centre a.s. , lacko ondrej |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 183 915,00 |
| 722 - VNITŘNÍ VODOVOD | 42 805,00 |
| 725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | 88 820,00 |
| 726 - PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE | 36 260,00 |
| 721 - VNITŘNÍ KANALIZACE | 6 230,00 |
| 96 - DEMONTÁŽE | 9 800,00 |

Strana 2 z 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace v budově SŠO Husova 9, Č.Budějovice, 1NP - VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - PROFESE

Soupis:

02-1 - VNITŘNÍ ROZVODY

Místo:

Datum: 16.08.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Energy Benefit Centre a.s.

Lacko Ondrej

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j |
| Náklady soupisu celkem >183 915,00 d 722 VNITŘNÍ VODOVOD 42 805,00 |
| 1 | K | 722 17-4002 | Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy | m | 40,000 | 400,00 | Ií16 000,00 |
| Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně PP dodávky, montáže a příplatku za členitý rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnicí a rovněž tvarové kusy p Poznámka k položce:D 20x2,8 |
| 2 | K | 722 17-4003 | DTTO | m | 12,000 | 420,00 | 5 040,00 |
| PP DTTO p Poznámka k položce: D 25x3,5 |
| 3 | K | 722 18-1251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže | m | 40,000 | 150,00 | 6 000,00 |
| pp Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, ti. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže p Poznámka k položce:DN do 22 mm |
| 4 | K | 722 18-1252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže | m | 12,000 | 180,00 | 2 160,00 |
| pp Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže p Poznámka k položce:DN přes 22 do 45 mm |
| 5 | K | 722 19-0401 | Zřizováni přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | ks | 22,000 | 200,00 | 4 400,00 |
| PP Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek do DN 25p Poznámka k položce: do DN 25 |
| 6 | K | 722 22-0111 | Armatura s jedním závitem - nástěnky pro výtokový ventil G1/2", včetně dodávky a montáže | ks | 8,000 | 260,00 | 2 080,00 |
| pp Armatura s jedním závitem - nástěnky pro výtokový ventil G1/2", včetně dodávky a montážep Poznámka k položce:D 20x1/2" |
| 7 | K | 722 22-0121 | Armatura s jedním závitem - nástěnky pro vodovodní baterií G1/2" - průchozí nástěnka 20x1/2", včetně dodávky a montáže | pár | 7,000 | 500,00 | 3 500,00 |
| pp Armatura s jedním závitem - nástěnky pro vodovodní baterii Gl/2" - průchozí nástěnka 20x1/2", včetně dodávky a montáže p Poznámka k položce:D 20x1/2" |
| 8 | K | 722 23-2122 | Armatury se dvěma závity - kulové kohouty plnoprůtokové, včetně dodávky a montáže | ks | 4,000 | 330,00 | 1 320,00 |
| pp Armatury se dvěma závity - kulové kohouty plnoprůtokové, včetně dodávky a montážep Poznámka k položce:G 1/2" |
| 9 | K | 722 29-0215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100 | m | 52,000 | 20,00 | 1 040,00 |
| PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100 |
| 10 | K | 722 29-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 52,000 | 20,00 | 1 040,00 |
| PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |
| 11 | K | 998 72-2101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech do 6m výšky | t | 0,150 | 1 000,00 | 150,00 |

Strana 3 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| PP | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech do 6m vvškv |  |  |  |  |
| 12 j^K | 998 72-2181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace oro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,150 | 500,00 | 75,00 |
| PP | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |
|  | D | 725 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  | 88 820,00 |
| l13 | K | 725 11-2022 | Klozet závěsný s délkou 510 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3I - 4,5 I, h. hrana sedátka ve výšce 400 mm nad podlahou, vč. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávky a montáže | soubor | 5,000 | 4 700,00 | 23 500,00 |
|  | PP |  | Klozet závěsný s délkou 510 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3I - 4,51, h. hrana sedátka ve výšce 400 mm nad podlahou, vč. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 14 | K | 725 12-1529 | Keramická pisoárová misa s termickým splachováním, h. hrana ve výšce 650 mm nad podlahou, odpad průměru 50 mm 400 mm nad podlahou, přívod vody R 1/2" 355 mm nad podlahou, vč. dodávky a montáže, Dodávka obsahuje: keramický pisoár a radarovou elektroniku na | soubor | 2,000 | 7 000,00 | 14 000,00 |
|  | PP |  | Keramická pisoárová mísa s termickým splachováním, h. hrana ve výšce 650 mm nad podlahou, odpad průměru 50 mm 400 mm nad podlahou, přívod vody R 1/2" 355 mm nad podlahou, vč. dodávky a montáže, Dodávka obsahuje: keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní liště - napájení 24 V, elektromagnetický ventil, připojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, sifon a upevňovací |  |  |  |  |
| ■■15 | K | 725 21-1651 | Keramické umyvadlo pravoúhlé š. 550 mm, včetně bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 0 32 mm, zavěšené na stěnu šrouby , bílé včetně krytu na sifon, včetně dodávky a montáže | soubor | 4,000 | 3 700,00 | 14 800,00 |
|  | PPP |  | Keramické umyvadlo pravoúhlé š. 550 mm, včetně bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou 0 32 mm, zavěšené na stěnu šrouby , bílé včetně kr/tu na sifon, včetně dodávkv a montáže Poznámka k položce: š.550mm |  |  |  |  |
| 16 | K | dodávka stavby | Keramická samostatně stojící výlevka - Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou, vč. napojovací soupravy DN 110, dodávky a montáže | soubor | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP |  | Keramická samostatně stojící výlevka - Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou, vč. napojovací soupravy DN 110. dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 17 | K | 725 29-1511 | Automatický bezdotykový dávkovač tekutého mýdla o kapacitě 800 ml v plastovém provedení zajištěný servisním klíčem k neoprávněné manipulaci, napájení dávkovače 4ks tužkových baterií AA nebo adaptéru DC6V, včetně dodávky a montáže | soubor | 4,000 |  | 0,00 |
|  | pp |  | Automatický bezdotykový dávkovač tekutého mýdla o kapacitě 800 ml v plastovém provedení zajištěný servisním klíčem k neoprávněné manipulaci, napájení dávkovače 4ks tužkových baterií AA nebo adaptéru DC6V. včetně dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 18 | K | 725 29-1531 | Zásobník na papírové ručníky v roli v plastovém provedení, včetně dodávky a montáže | soubor | 3,000 |  | 0,00 |
|  | PP |  | Zásobník na papírové ručníky v roli v plastovém provedení, včetně dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 19 | K | dodávka stavby (cení | Držák na toaletní papír s krytem v chromovém provedení, včetně dodávky a montáže | soubor | 5,000 |  | 0,00 |
|  | PP |  | Držák na toaletní papír s krytem v chromovém provedení, včetně dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 20 | K | dodávka stavby (ce.1 | WC souprava na stěnu, včetně kartáče v chromovém provedení, do ceny zahrnuta dodávka a montáž | soubor | 6,000 |  | 0,00 |
|  | pp |  | WC souprava na stěnu, včetně kartáče v chromovém provedení, do ceny zahrnuta dodávka a montáž |  |  |  |  |
| 21 | K | dodávka stavby (ce.2 | Odpadkový koš z leštěné neřeži o obejmu 5,0 litrů, včetně dodávky | soubor | 5,000 |  | 0,00 |
|  | pp |  | Odpadkový koš z leštěné neřeži o obejmu 5,0 litrů, včetně dodávky |  |  |  |  |
| 22 | K | 725 81-31x02 | Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávkv bez montáže | soubor | 16,000 | 130,00 | 2 080,00 |
|  | PPP |  | Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávkv bez montáže Poznámka k položce:1/2"x3/8" |  |  |  |  |
| 23 | K | 725 81-9401 | Montáž rohových ventilů s připojovací trubičkou 1/2"x3/8" | soubor | 16,000 | 200,00 | 3 200,00 |
|  | PP |  | Montáž rohových ventilu s připojovací trubičkou 1/2"x3/8" |  |  |  |  |

Poznámka k položce: 1/2"x3/8"

Strana 4 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 24 | K | dodávka stavby | Nástěnná páková baterie s otáčivým ústím a délkou ramínka min. 265 mm,včetně dodávky a montáže | soubor | 1,000 | 2 510,00 | 2 510,00 |
|  | PP |  | Nástěnná páková baterie s otáčivým ústím a délkou ramínka min. 265 mm,včetně dodávky a montáže |  |  |  |  |
| 25 | K | dodávka stavby | Senzorová stojánková baterie k umyvadlům, včetně umyvadlové výpusti včetně napájecího zdroje, do ceny zahrnuta dodávka a montáž | soubor | 4,000 | 5 120,00 | 20 480,00 |
|  | PP |  | Senzorová stojánková baterie k umyvadlům, včetně umyvadlové výpusti včetně napájecího zdroje, do ceny zahrnuta dodávka a montáž |  |  |  |  |
| 26 | K | 725 98-0123 | Přístupová plastová dvířka v plastovém provední k čistící tvarovce, včetně dodávky a montáže | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
|  | PP |  | Přístupová plastová dvířka v plastovém provední k čistící tvarovce, včetně dodávky a montáže |  |  |  |  |
| 27 | K | 998 72-5101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 000,00 | 200,00i |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zaňzovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
| 28 | K | 998 72-5181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,200 | 500,00 | ”T100,00 |
|  | PP |  | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |
|  | D | 726 | PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE |  |  |  | 36 260,00 |
| 29 | K | 726 11-1031 | Montážní prvek pro závěsné WC, stavební výška 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku pro zazdění (mokrý proces), včetně dodávky a montáže | soubor | 5,000 | 7 240,00 | 36 200,00 |
|  | PP |  | Montážní prvek pro závěsné WC, stavební výška 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku pro zazdění (mokrý proces), včetně dodávkv a montáže |  |  |  |  |
| 30 | K | 998 72-6112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,040 | 1 000,00 | 40,00 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m |  |  |  |  |
| 31 | K | 998 72-6181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,040 | 500,00 | 20,00 |
|  | PP |  | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |
|  | D | 721 | VNITŘNÍ KANALIZACE |  |  |  | 6 230,00 |
| 32 | K | dodávka stavby | Dopojení stávajících zařizovacích předmětů na rozvody kanalizace | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Dopojení stávajících zařizovacích předmětů na rozvody kanalizace (nepředpokládá se výměna rozvodů kanalizace) |  |  |  |  |
| 33 | K | 721 27-0111 | Zkouška těsností kanalizace do DN 125 | m | 60,000 | 20,00 | 1 200,00 |
|  | PPP |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 Poznámka k položce: do DN 125 |  |  |  |  |
| 34 | K | 998 72-1103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,020 | 1 000,00 | 20,00 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  |  |  |  |
| 35 | K | 998 72-1181 | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,020 | 500,00 | 10,00 |
|  | PP |  | Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |
|  | D | 96 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 9 800,00 |
| 36 | K | 722 13-0801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 52,000 | 50,00 | 2 600,00 |
|  | PP |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 |  |  |  |  |
| 37 | K | 722 22-0851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4", tj. nástěnky k vodovodní bateri či k výtokovým ventilům | kus | 20,000 | 100,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3(4", tj. nástěnky k vodovodní bateri či k výtokovým ventilům |  |  |  |  |
| 38 | K | 722 22-0861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4" | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
|  | PP |  | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4” |  |  |  |  |

Strana 5 z 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 139 | K | 722 29-0822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřního vodovodu vodorovně do 100 m v objektech do výšky přes 6m do 12m | t | 0,150 | 1 000,00 | 150,00 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřního vodovodu vodorovně do 100 m v objektech do výšky přes 6m do 12m |  |  |  |  |
| 40 | K | 725 11-0814 | Demontáž záchodových mís, včetně napojovacího kolene, bez rohových ventilů | soubor | 6,000 | 400,00 | 2 400,00 |
|  | PP |  | Demontáž záchodových mís, včetně napojovacího kolene, bez rohových ventilů |  |  |  |  |
| ,4l! K | 725 12-2813 | Demontáž pisoárových mís, bez zápachové uzávěrky | soubor | 2,000 | 200,00 | 400,00 |
|  | PP |  | Demontáž pisoárových mís, bez zápachové uzávěrky |  |  |  |  |
| 42 | K | 725 21-0821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur, bez zápachové uzávěrky | soubor | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
|  | PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur, bez zápachové uzávěrky |  |  |  |  |
| í '43 | K | 725 59-0812 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech do výšky přes 6m do 12m | t | 0,200 | 1 000,00 | 200,00 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zaňzovacich předmětů vodorovně do 100 m v objektech do výšky přes 6m do 12m |  |  |  |  |
| 44 | K | 725 81-0801 | Demontáž nástěnných výtokových ventilů v podobě rohových ventilů ke kombiklozetům | soubor | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
|  | PP |  | Demontáž nástěnných výtokových ventilů v podobě rohových ventilů ke kombiklozetům |  |  |  |  |
| 45 | K | 725 82-0801 | Demontáž baterií, nástěnných do G 3/4" | soubor | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
|  | PP |  | Demontáž baterií, nástěnných do G 3/4” |  |  |  |  |
| r46 | K | 725 86-0811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty | soubor | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
|  | PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty |  |  |  |  |
| i47i | K | 721 29-0822 | Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6m do 12m | t | 0,150 | 1 000,00 | 150,00 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6m do 12m |  |  |  |  |

Strana 6 z 6