**soupis základních prací a úkonů**

**při kontrolách a Údržbě umělých povrchů venkovních sportovišť**

1. Intenzita údržby závisí na frekvenci používání, počtu hráčů, druhu a stupni znečištění (např. padání květů, listí a jehličí) a stavu přilehlých ploch. Veškeré činnosti související s údržbou je třeba provádět efektivně, důkladně a pravidelně.
2. Po každých 6 hracích hodinách je nutné provést kartáčování povrchů. K tomuto účelu musí být k dispozici speciální náčiní, tj. kartáče na údržbu umělých povrchů tenisových kurtů.
3. Kartáčování je důležité ve **všech směrech.** (Vlákna mají vždy tendenci polehávat v určitém směru) proto kartáčovat všemi směry. Při kartáčování plochy pouze jedním směrem dochází ke sjednocení orientace vláken s následným narušením herních vlastností. Cílem kartáčování je vyrovnat zásyp a zajistit jednotnost povrchu.
4. **1x za 14 dní** se provádí vizuální kontrola na přítomnost mechu, řas a náletového plevele. Včasné manuální odstranění rostlin zabrání jejich zakořenění a rozmnožení. Odstranění rostlin se provádí ručně, bez použití ostrých nástrojů tak, aby nedošlo k poškození primární podkladové tkaniny nebo vlasu.
5. **2x ročně** provádí specializovaný dodavatel dosypávání písku, a to vždy před letní a zimní sezonou. Drobnou a průběžnou údržbu může provádět i proškolený zaměstnanec provozovatele nebo správce hřiště, který byl smluvním partnerem k tomuto účelu prokazatelně proškolen.
6. **2x ročně** se provádí komplexní údržba. Před zahájením letní sezóny a po jejím ukončení se doporučuje provést komplexní údržbu, která zahrnuje strojové čištění, dopískování a sezónní přípravu umělých povrchů.
7. Odborná údržba, komplexní údržba a kvalifikované servisní zásahy musí být prováděny výhradně specializovaným dodavatelem, který disponuje technickou a profesní kvalifikací na údržbu sportovních povrchů.