|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | |
| Kód: | 1 | |  |  |  |
| **Stavba:** | | **Oprava krovu a výměna krytiny - Horšovský Týn** | | |  |
| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Horšovský Týn |  | Datum: | 5. 1. 2023 |
| Zadavatel: | |  |  | IČ: |  |
| SOŠ a SOU Horšovský Týn | | |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  | IČ: |  |
| Ing. Petr Kesl | |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  | IČ: |  |
| Bc. Michal Boháč | | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | | |
| Náklady z rozpočtů | |  |  |  | 2 218 405,21 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | |  |  | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  | **2 218 405,21** |
|  |  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% |  | **2 218 405,21** | **465 865,09** |
|  | snížená | 15,00% |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** |  | **2 684 270,30** |
|  | |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  |  | **Zpracovatel** |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | | Datum a podpis: | Razítko |
|  | |  | |  |  |
| **Objednavatel** | |  |  | **Zhotovitel** |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | | Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | |
| Kód: | 1 |  |  |  |
| **Stavba:** | **Oprava krovu a výměna krytiny - Horšovský Týn** | |  |  |
| Místo: | **Horšovský Týn** | Datum: | 5. 1. 2023 | |
| Zadavatel: | SOŠ a SOU Horšovský Týn | Projektant: | Ing. Petr Kesl | |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: | Bc. Michal Boháč | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | | Cena s DPH [CZK] |
| **1) Náklady z rozpočtů** | |  | **2 218 405,21** | **2 684 270,30** |
| **1.1** | **Zateplení fasády - 1. etapa** |  | 2 218 405,21 | 2 684 270,30 |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | |  | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | |  | **2 218 405,21** | **2 684 270,30** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | |
| Stavba: | | | | | |
| Oprava krovu a výměna krytiny - Horšovský Týn | | | | | |
| Objekt: | | | | | |
| **1.1 - Zateplení fasády - 1. etapa** | | | | | |
| KSO: | |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Horšovský Týn |  | Datum: | 5. 1. 2023 |
| Zadavatel: | |  |  | IČ: |  |
|  | SOŠ a SOU Horšovský Týn | |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: | |  |  | IČ: |  |
|  | Ing. Petr Kesl |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  |  | IČ: |  |
|  | Bc. Michal Boháč |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | | |
| Náklady z rozpočtu | |  |  |  | 2 203 405,21 |
| Ostatní náklady | |  |  |  | 15 000,00 |
| **Cena bez DPH** | |  |  |  | **2 218 405,21** |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 218 405,21 |  | 21,00% | 465 865,09 |
|  | snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** | **2 684 270,30** |
|  | |  |  |  |  |
| **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | | Razítko |
|  | |  |  | |  |
| **Objednavatel** | |  | **Zhotovitel** | |  |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | | Razítko |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |
| Stavba: |  |  |  |
| Oprava krovu a výměna krytiny - Horšovský Týn | | | |
| Objekt: |  |  |  |
| **1.1 - Zateplení fasády - 1. etapa** | | | |
| Místo: | Horšovský Týn | Datum: | 5. 1. 2023 |
| Zadavatel: | SOŠ a SOU Horšovský Týn | Projektant: | Ing. Petr Kesl |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: | Bc. Michal Boháč |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| **1) Náklady ze soupisu prací** | |  | **2 203 405,21** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | |  | 1 518 868,03 |
| 1 - Zemní práce |  |  | 9 037,50 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | |  | 100 152,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | 878 639,45 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | 515 927,86 |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 15 110,87 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | |  | 684 537,18 |
| 713 - Izolace tepelné | |  | 44 392,80 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | |  | 6 510,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | |  | 54 122,64 |
| 764 - Konstrukce klempířské | |  | 63 038,06 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | |  | 253 182,24 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | |  | 263 291,44 |
| **2) Ostatní náklady** |  |  | **15 000,00** |
| Zařízení staveniště |  |  | 5 000,00 |
| Mimostav. Doprava |  |  | 5 000,00 |
| Ostatní |  |  | 5 000,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | |  | **2 218 405,21** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Oprava krovu a výměna krytiny - Horšovský Týn

**1.1 - Zateplení fasády - 1. etapa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Horšovský Týn | Datum: | 5. 1. 2023 |
| Zadavatel: Zhotovitel: | SOŠ a SOU Horšovský Týn | Projektant: Zpracovatel: | Ing. Petr Kesl  Bc. Michal Boháč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 2 203 405,21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 518 868,03 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9 037,50 |
| 1 | K | 113106171R | Rozebrání a zpětná pokládka dlažeb vozovek ze  zámkové dlažby se srovnáním lože z kameniva ručně | m2 | 15,000 | 602,50 | 9 037,50 |
|  | VV |  | "Oprava pod vraty v průjezdu" 3,75\*4 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 100 152,35 |
| 2 | K | 317121102R | Montáž překladu z profilované ocely délky do 2200 mm | kus | 0,989 | 1 105,00 | 1 092,85 |
| *3* | *M* | *13010740* | *ocel profilová I 180 jakost 11 375* | *t* | *0,042* | *66 000,00* | *2 772,00* |
|  | VV |  | "21,9kg/m" (1,9\*21,9)/1000 |  | 0,042 |  |  |
| 4 | K | 319202114R | Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí vnitřního zdiva (300- 550mm) | m | 17,490 | 2 480,00 | 43 375,20 |
|  | VV |  | 17,49 |  | 17,490 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,490 |  |  |
| 5 | K | 319202115R | Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí vnějšího obvodového zdiva | m | 16,100 | 3 215,00 | 51 761,50 |
|  | VV |  | 16,1 |  | 16,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,100 |  |  |
| 6 | K | 342272225.XLA | Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu  tl 100 mm | m2 | 1,400 | 822,00 | 1 150,80 |
|  | VV |  | "nadsvětlík" 1,4\*1 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,400 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 878 639,45 |
| 7 | K | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm | m2 | 53,056 | 620,00 | 32 894,72 |
|  | VV |  | "Klenba průjezdu" 15,29\*3,47 |  | 53,056 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 53,056 |  |  |
| *8* | *M* | *1440402711* | *Tepelná izolace z minerální vlny tl. 120 mm (1,8*  *m2/bal.), λD = 0,035 (W·m-1·K-1)* | *m2* | *55,709* | *639,00* | *35 598,05* |
|  | VV |  | 53,0563\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55,709 |  |  |
| 9 | K | 621531001 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně  penetrace vnějších podhledů | m2 | 53,056 | 615,50 | 32 655,97 |
| 10 | K | 622212061 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm | m | 164,963 | 438,00 | 72 253,79 |
| *11* | *M* | *28376361* | *deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero*  *drážka a hladký povrch λD=0,034, tl 30mm* | *m2* | *9,667* | *130,00* | *1 256,71* |
|  | VV |  | 30,21\*0,32 |  | 9,667 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,667 |  |  |
| *12* | *M* | *ISV.8591057300 301* | *Tepelná izolace z minerální vlny tl. 30mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1)* | *m2* | *47,433* | *250,00* | *11 858,25* |
|  | VV |  | 43,1208921071687\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,433 |  |  |
| 13 | K | 622212071R | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm | m | 104,700 | 485,00 | 50 779,50 |
|  | VV |  | "Střešní římsa" 34,9 |  | 34,900 |  |  |
|  | VV |  | 2\*34,9 |  | 69,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 104,700 |  |  |
| 14 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 319,202 | 650,00 | 207 481,30 |
|  | VV |  | "Fasáda ulice"  (34,9\*9,08)+(2\*(0,9\*8,49))+(1,2\*16,1+(1,2\*15,35)+(2\*(3,71\*1, |  | 387,461 |  |  |
|  | VV |  | 5))+(1,86\*3,45))  "odečet otvory" -((8\*(1,2\*2,1))+(3,45\*3,76)+(9\*(2,17\*2,17))) |  | -75,512 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | VV |  | "Odečet vata" - ((2\*(0,9\*8,49))+(1,2\*16,1+(1,2\*15,35)+(2\*(3,71\*1,5))+(1,86\*3,  45))) |  | -70,569 |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 241,380 |  |  |
|  | VV |  | "Průjezd" 21,86\*3,56 |  | 77,822 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 319,202 |  |  |
| *15* | *M* | *1440402613* | *Tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm (1,2*  *m2/bal.), λD = 0,035 (W·m-1·K-1)* | *m2* | *253,449* | *780,00* | *197 690,22* |
|  | VV |  | 241,38\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253,449 |  |  |
| *16* | *M* | *1440402611* | *Tepelná izolace z minerální vlny tl. 140 mm (1,2*  *m2/bal.),λD = 0,035 (W·m-1·K-1)* | *m2* | *81,713* | *680,00* | *55 564,84* |
|  | VV |  | 77,8217902244745\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81,713 |  |  |
| 17 | K | 622511101 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka  včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 6,558 | 876,50 | 5 748,09 |
|  | VV |  | "Sokl průjezd" 21,86\*0,3 |  | 6,558 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,558 |  |  |
| 18 | K | 622531001 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně  penetrace vnějších stěn | m2 | 355,764 | 491,50 | 174 858,01 |
|  | VV |  | 170,811+(134,750\*0,32)+148,391-6,558 |  | 355,764 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 355,764 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 515 927,86 |
| 19 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s  podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 257,153 | 67,70 | 17 409,26 |
|  | VV |  | 244,908\*1,05 |  | 257,153 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 257,153 |  |  |
| 20 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 257,153 | 15,00 | 3 857,30 |
| 21 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s  podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 257,153 | 53,80 | 13 834,83 |
| 22 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 91,200 | 156,00 | 14 227,20 |
|  | VV |  | (15,2\*3)\*2 |  | 91,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 91,200 |  |  |
| 23 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 1,400 | 220,00 | 308,00 |
|  | VV |  | "Nadpraží vstupních dveří" 1,4\*1 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,400 |  |  |
| 24 | K | 966031313 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl  do 300 mm | m | 69,800 | 112,50 | 7 852,50 |
|  | VV |  | 2\*34,9 |  | 69,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,800 |  |  |
| 25 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných dveří dvoukřídlích | kus | 3,000 | 400,00 | 1 200,00 |
|  | VV |  | 1\*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,000 |  |  |
| 26 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou  vodou | m2 | 389,544 | 82,50 | 32 137,38 |
|  | VV |  | "Fasáda" 362,322 |  | 362,322 |  |  |
|  | VV |  | "Sokl"34,9\*0,78 |  | 27,222 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 389,544 |  |  |
| 27 | K | 985131111R | Očištění ploch stěn kameného patníku | kpl | 4,000 | 690,00 | 2 760,00 |
| 28 | K | 985311113R | Reprofilace vnějšího obvodového zdiva a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm (napojení na stáv. izolaci, repŕofilační a sanační omítka) | m2 | 319,202 | 1 109,00 | 353 995,02 |
|  | VV |  | "fasáda" 241,38 |  | 241,380 |  |  |
|  | VV |  | "průjezd" 77,822 |  | 77,822 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 319,202 |  |  |
| 29 | K | 985311114R | Reprofilace vnitřního zdiva a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm (napojení na stáv. izolaci, reprofilační a sanační omítka) | m2 | 40,308 | 1 109,00 | 44 701,57 |
|  | VV |  | (33,59\*0,6)\*2 |  | 40,308 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 40,308 |  |  |
| 30 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150  mm | m | 9,600 | 179,00 | 1 718,40 |
| 31 | K | 985421121 | Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů | m | 9,600 | 1 084,00 | 10 406,40 |
| 32 | K | 985441122R | Stehování trhlin výztuží 4 táhla D 6 mm délka 0,6 m v  drážce v cihelném zdivu | m | 9,600 | 1 200,00 | 11 520,00 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 15 110,87 |
| 33 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 32,392 | 466,50 | 15 110,87 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 684 537,18 |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 44 392,80 |
| 34 | K | 713151111R | Dozateplení podkroví podél pozednice | m3 | 16,752 | 2 650,00 | 44 392,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | VV |  | 2\*(34,9\*1\*0,24) |  | 16,752 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 16,752 |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 6 510,00 |
| 35 | K | 741420901R | Demontáž, zpětná montáž a repase stávajících  hromosvodů | m | 18,600 | 350,00 | 6 510,00 |
|  | VV |  | 2\*9,3 |  | 18,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,600 |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 54 122,64 |
| 36 | K | 762430016.CDC | Obložení stěn z cementotřískových desek s finální  povrchovou úpravou 2x tl 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 27,222 | 1 950,00 | 53 082,90 |
|  | VV |  | "Sokl"34,9\*0,78 |  | 27,222 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 27,222 |  |  |
| 37 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do  12 m | t | 0,806 | 1 290,00 | 1 039,74 |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 63 038,06 |
| 38 | K | 764004863R | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 18,600 | 150,00 | 2 790,00 |
|  | VV |  | 9,3\*2 |  | 18,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,600 |  |  |
| 39 | K | 764218655R | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm | m | 69,800 | 665,00 | 46 417,00 |
|  | VV |  | 2\*34,9 |  | 69,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,800 |  |  |
| 40 | K | 764226445 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al  plechu rš 400 mm | m | 10,000 | 1 286,00 | 12 860,00 |
|  | VV |  | 8\*1,25 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| 41 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v  objektech v do 12 m | t | 0,273 | 3 557,00 | 971,06 |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 253 182,24 |
| 42 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez  nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 1 927,00 | 1 927,00 |
| *43* | *M* | *61110025* | *dveře dřevěné vchodové dvoukřídlové trojsklo dle CN* | *m2* | *1,000* | *72 831,00* | *72 831,00* |
| 44 | K | 766660421 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových s  nadsvětlíkem do zdiva | kus | 2,000 | 1 927,00 | 3 854,00 |
| *45* | *M* | *61110027R* | *dveře dřevěné vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem*  *trojsklo dle CN* | *kus* | *2,000* | *85 664,00* | *171 328,00* |
| 46 | K | 766660712R | Doplňky dveřních křídel dle CN | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 47 | K | 766691915R | Demontáž dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 3,000 | 88,00 | 264,00 |
| 48 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v  objektech v do 12 m | t | 0,122 | 3 920,00 | 478,24 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 263 291,44 |
| 49 | K | 767651113 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop  plochy do 13 m2 | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| *50* | *M* | *55341910R* | *vrata ocelová dvoukřídlá dle CN* | *kus* | *1,000* | *195 000,00* | *195 000,00* |
| 51 | K | 767651823R | Demontáž vrat garážových otvíravých plochy do 13 m2  dle CN | kus | 1,000 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| 52 | K | 767995112R | Osazení a dodávka nových fasádních prvků - 5x dvířka el. + 1x dvířka nivelační bod, provětrávací mřížky, prodloužení chrániček, nátěr dvířek HUP, posun kabelu NN včetně prodloužení konzol, úpravy potrubí na stěně průjezdu, posuny spínačů a osvětlení | kpl | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 53 | K | 767996701R | Demontáž fasádních zámečnických prvků - držáky,  tabulky, držáky vedení NN, dvířka | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 54 | K | 767995111R | Zpětná montáž fasádních zámečnických prvků - držáky,  tabulky, držáky vedení NN, dvířka | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 55 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v  objektech v do 12 m | t | 0,089 | 5 151,00 | 458,44 |