**ROZPOČET**

**Doplnění oplocení v areálu MŠ Slovenská, Karviná-Ráj**

(drátěné PVC oplocení, 3D sloupky, podhrabové desky, ZN + RAL 6005, výška 2000 cm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PČ** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J. cena (CZK)** | **Cena celkem (CZK)** |
| 1. | Pletivo drátěné PVC, výšky 1800mm, oko 55x55/3 mm | 26 | m | 204 | 5304 |
| 2. | Sloupek hranatý 3D, 60/40/ x 2600 mm, ZN + RAL 6005, tl. stěny 1,5 mm | 11 | ks | 750 | 8250 |
| 3. | Branka atypická, dle původního oplocení, 900x1700mm, ZN + odstíny RAL , včetně sloupků, napojení, kování a zámku s přípravou na instalaci elektronického zámku | 1 | ks | 48890 | 48890 |
| 4. | Hladká podhrabová deska 2450x200x50mm | 10 | ks | 880 | 8800 |
| 5. | Hladká podhrabová deska 500x200x50mm | 1 | ks | 320 | 320 |
| 6. | Stabilizační držák podhrabové desky koncový, výška 200mm, ZN | 22 | ks | 129 | 2838 |
| 7. | Spojovací materiál a příslušenství pro montáž PVC pletiva a oplocení (úchytky, koncovky, čepice, montážní šrouby atd.) | 1 | soub. | 11960 | 11960 |
| 8. | Vrtání základových patek 300 x 300 x 800 mm, betonáž a osazení sloupků a branky | 26 | m | 1587 | 41262 |
| 9. | Demontáž stávajícího oplocení | 1 | soub. | 16350 | 16350 |
| 10. | Přesun, odvoz a likvidace hmot | 1 | soub. | 12620 | 12620 |
| 11. | Dokončovací práce a úpravy terénu | 1 | soub. | 5860 | 5860 |
|  | **Dodávka materiálu a montáže celkem:** | | | 162454 | |
|  | **DPH 21 %** | | | 34115 | |
|  | **CENA CELKEM** | | | **196569** | |