Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

**Položkový rozpočet**

Přeizolování rovné střechy na garážích v areálu TSMNJ.

Materiál je modifikovaný asfaltový pás o síle 4,2 mm s břidlicovým posypem, který se plamenem nataví na stávající vrstvu.

Rozloha střechy: 720 m2.

Rozpočet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **množství** | **jednotka** | **cena za jednotku** | **celkem bez DPH** |
| Lepenka | 865 | m2 | 152 | 131 480,00 |
| Práce | 720 | m2 | 120 | 86 400,00 |
| Ostatní náklady (jeřáb, doprava, plyn) |  |  |  | 7 800,00 |
| **Celkem** | | | | **225 680,00** |