SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
1.1. OBJEDNATEL :	Město Humpolec
Zastoupené: Jiřím Kučerou, starostou města
a Květoslavem Namyslem, místostarostou města 
IČO: 00248266
Sídlo: MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec Bankovní spojení: xxxxx

Zastoupení ve věcech technických:
Milan Šarovec, xxxxx
1.2. ZHOTOVITEL :	Technické služby Humpolec s.r.o.
zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
Zastoupený : Jaroslav Viktora - jednatel společnosti 
Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec

IČO	: 63906929
DIČ	: CZ63906929

Bank.spoj.	: xxxxx
Zastoupení ve věcech technických: Jaroslav Viktora a Milan Štěrba,xxxxx 
2.	Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo - část stavby a objednatel se zavazuje od zhotovitele provedené dílo převzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou cenu. To vše za podmínek stanovených touto smlouvou.
3.	Předmět díla a místo plnění
Předmětem díla podle této smlouvy je provedení - Oprava chodníku ul. Družstevní v Humpolci
4.	Doba provedení díla
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést sjednané dílo do 15. října 2017.
5.	Cena za dílo
5.1.	Cena za dílo podle čl. 2 této smlouvy je stanovena položkovým rozpočtem a činí:
441 098 Kč bez DPH
5.2.	Cena s DPH činí 533 728 Kč.
5.3.	Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Případné změny a ev. vícepráce, které se vyskytnou v průběhu výstavby či dle změn vyvolaných objednavatelem, se budou řešit při předání díla.

6.	Placení ceny díla
6.1.	Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli po jeho řádném provedení respektive po jeho převzetí, na základě vystavené faktury.
Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený a potvrzený předávací protokol. Drobné vady a nedodělky nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla, pokud se smluvní strany písemně dohodnou v rámci předávacího protokolu na způsobu a době jejich odstranění.
6.2.	Splatnost faktur se sjednává na dobu 14 dní ode dne doručení objednavateli.
6.3.	Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
6.4.	Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném ve smlouvě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každý započatý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díl. Za každý další započatý kalendářní den bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč.
7.	Závěrečná ujednání
7.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (znění tohoto článku může být i částečně pozměněno).
Tato smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dní.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

7.7,

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictví jiné osoby, žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

V Humpolci dne  8.6.2017

V Humpolci dne

8.6.2017

/

Jiří Kučera, starosta města
Květoslav Namyslo, místostarosta města

ZHOTOVITEL        
Jaroslav Viktora   
    ředitel společnosti

Nabídkový rozpočet
Název:	Oprava chodníku ul. Družstevní v Humpolci
Zakázka: Rozpočet SKP:	82229
Zúčastněné firmy
Dodavatel:	Technické služby Humpolec s.r.o. Okružní 637, 396 01 Hu
Projektant:	Martin Liška Nad Žlábkem 3757, 580 01 Havl. Brod
Investor:            Město Humpolec Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Údaje o akci
Název: 20170504 Založeno:	20.5.2017
Aktualizace:	21.5.2017
Stav:	Nabídka
Údaje o zpracovateli
Zpracovatel:Viktora
Datum: 23.5.2017
Nabídkový rozpočet
REKAPITULACE:
Kód	Text	Celková cena	Hmotnost [T]	
001	Zemní práce	24 077	-	
005	Komunikace , zpevněné plochy	214 749	172,005	
009	Ostatní konstrukce a práce	175 622	0,006	
065	Vedlejší rozpočtové náklady	26 650	-	
Oddíly prací HSV celkem	441 098	172,011	
CELKEM	441 098	172,011	

Rozpis DPH:
Sazba	Základ	DPH
21 %	441 098	92	631
441 098	92	631
Celková cena s DPH:	533	728
Výkaz výměr
Objekt: Oprava chodníku ul. Družstevní v Humpolci
Strana:	3
Datum: 6.6.2017
001	Zemní práce
Ev. číslo	P Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celk. cena	
1. 162 60-1102	C 001	m3	3,99	123,20	492	
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -4km				
1. 19,95*0,20		3,99			
2. 162 70-1105	C 001	m3	23,93	193,80	4 638	
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -7km				
1. 17,73+6,2			23,93			
3. 167 10-1101	C 001	m3	3,99	113,10	451	
Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3				
1. 19,95*0,20		3,99			
4. 171 20-1201	C 001	m3	23,93	29,20	699	
Uložení sypaniny na skládku					
1. 17,73+6,2			23,93			
5. 180 40-2111	C 001	m2	19,95	34,90	696	
Založ trávníku parkového -1:5 výsev				
1. (2,8+5+13+40+19)*0,25		19,95			
6. 181 30-1102	C 001	m2	19,95	38,30	764	
Rozprost ornice v pruhu-500m2 -1:5 tl -15cm				
1. (2,8+5+13+40+19)*0,25		19,95			
7. 182 00-1113	C 001	m2	218,60	25,60	5 596	
Úprava pláně v hornině tř.1-4 se zhutněním				
1. 177,30+41,30		218,60			
8. 122 30-2201	C 001	m3	17,73	302,80	5 369	
Odkopávky silnic horn 4 -100m3				
1. 87,5*1,9*0,10		16,63			
2. 3,3*0,6*0,10		0,20			
3. 2,3*1,2*0,10		0,28			
4. 4,2*1,5*0,10		0,63			
9. 122 30-2201	C 001	m3	6,20	302,80	1 877	
Odkopávky silnic horn 4 -100m3				
1. 5,3*5*0,15			3,97			
2. 5,3*2,8*0,15		2,23			
I0. 180 01-1111	X 001	kg	0,50	390,00	195	
Osivo směs travní parková					
1. 19,95*0,025		0,50			
11. 182 01-1111	X 001	Kpl	1,00	3 300,00	3 300	
Statické zkoušky pláně					
1. 1			1,00			
005	Komunikace , zpevněné plochy				
Ev. číslo	P Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	
1. 564 77-2111	C 005	m2	43,20	232,20	10 031	
Podklad štěrk ŠV tl 250mm					
1. 5,4*5			27,00			
2. 5,4*3			16,20			
2. 564 86-1111	C 005	m2	186,04	180,90	33 655	
Podklad štěrkodrt’ ŠD zhut tl 200mm				
1. 87,5*2			175,00			
2. 3,3*0,6			1,98			
3. 2,3*1,2			2,76			
4. 4,2*1,5			6,30			

Ev. číslo	P	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celk. cena	
3. 596 21-1132	C	005	m2	151,04	207,80	31 386	
Klad zámkové dlaž tl 60 sk C -300m2				
1. 87,5*1,6				140,00			
2. 3,3*0,6				1,98			
3. 2,3*1,2				2,76			
4. 4,2*1,5				6,30			
4. 596 21-1231	c	005	m2	35,50	226,30	8 034	
Klad zámkové dlaž tl 80 sk C	-100m2				
1. 5*4,6				23,00			
2. 5*2,5				12,50			
5. 599 14-2111	c	005	m	97,80	193,50	18 924	
Doplnění asf betonem ACO 11 u obrub				
1. 47+5*2+4,8+36			97,80			
6. 916 56-1111	c	005	m	98,50	150,90	14 864	
Osaz obrub záhon betonových s opěrou				
1. 2,5+7+5+18,3+0,6+1,2*2		35,80			
2. 40,5+1,5*2+19,2		62,70			
7. 917 86-2111	c	005	m	97,80	206,70	20 215	
Osaz obrub beton stoj s opěrou bet				
1. 47+5*2+4,8+36			97,80			
8. 998 22-3011	z	005	t	172,00	125,80	21 638	
Silnice krytdlážd přesun hmot				
9. 596 01-1111	X	005	m2	152,93	170,00	25 998	
Betonová zámková dlažba 20/10/6cm , přírodní šedá				
1. 151,04*1,03			155,57			
2. -1,6*0,4*1,03			-0,66			
3. -4,8*0,4*1,03			-1,98			
I0. 596 02-1111	X	005	m2	2,64	525,00	1 386	
Betonová zámková dlažba 20/10/6cm , červená pro invalidy				
1. 1,6*0,4*1,03			0,66			
2. 4,8*0,4*1,03			1,98			
11. 596 03-1111	X	005	m2	36,56	230,00	8 409	
Betonová zámková dlažba 20/10/8cm , přírodní šedá				
1. 35,5*1,03				36,56			
12. 91601-1111	X	005	m	99,48	84,00	8 356	
Betonové záhonové obrubníky 100/25/5cm , přírodní šedé				
1. 98,5*1,01				99,48			
I3. 91701-1111	X	005	m	98,78	120,00	11 854	
Betonové silniční obrubníky 100/15/25cm , přírodní šedé				
1. 97,80*1,01				98,78			
009	Ostatní konstrukce a práce				
Ev. číslo	p	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	
1. 113 10-6121	c	009	m2	144,94	30,30	4 392	
Rozebr chodn dlaždic tvarovek beton				
1. (3+9+51 )*1,75			110,25			
2. 3,3*0,5				1,65			
3. 2,3*1,25				2,88			
4. 5,1*4,65				23,71			
5. 4,3*1,5				6,45			
2. 113 10-7122	c	009	m2	205,75	179,20	36 870	
Odstr podkl -200m2 kam drcené -20cm				

	
	
3.113 10-7131 C 009	m2
Odstr podkl -200m2 bet prostý -10cm	55,81	298,10	16 637	
1.	(7+7,75+10)*1,75
2.	2,5*5	43,31
12,50			
4.113 10-7143 C 009	m2
Odstr podkl -200m2 živičných -15cm	19,56	193,40	3 783	
1. 97,8*0,20	19,56			
5. 11320-1111 C 009	m
Vytrhání obrub chodníkových	97,80	64,30	6 289	
1. 47+5*2+4,8+36	97,80			
6. 113 20-4111 C 009	m
Vytrhání obrub záhonových	85,00	22,70	1 930	
1. 20,5+1,0*3+40,5+1*2+19	85,00			
7.919 73-5113 C 009	m
Řezání živičného krytu hi -15cm	88,00	284,80	25 062	
1. 37+5,1*2+4,8+36	88,00			
8.979 08-1111 C 009	t
Odvoz suti na skládku do 1km	113,00	237,00	26 781	
1. 113	113,00			
9.979 08-2119 C 009	t
Vodor doprava suti každý další 1km	678,00	21,70	14713	
1.113*6	678,00			
10.979 08-8212 C 009	t
Nákládání suti a vybouraných hmot	112,40	66,60	7 486	
1. 112,40	112,40			
11.979 01-1111 X 009	t
Poplatek za skládku betonového odpadu	57,90	300,00	17 370	
1. 20+12+3,4+22,5	57,90			
12.979 02-1111 X 009	t
Poplatek za skládku z kameniva	48,30	200,00	9 660	
1. 48,3	48,30			
13.979 03-1111 X 009	t
Poplatek za skládku z asfaltových povrchů	6,20	750,00	4 650	
1. 6,2	6,20			
065	Vedlejší rozpočtové náklady
Ev. číslo	P Spec. kód	M J	Výměra	Jedn.cena	Celk. cena	
1.065 01-1111 X 065	Kpl
Dopravní značení na staveništi	1,00	3 750,00	3 750	
1. 1	1,00			
2.065 02-1111 X 065	Kpl
Náklady na vytýčení podzemních inženýrských sítí	1,00	5 600,00	5 600	
1. 1	1,00			
3.065 03-1111 X 065	Kpl
Náklady na uložení sítí elektro a Cetin do chrániček	1,00	9 800,00	9 800	
1. 1	1,00			
4.065 04-1111 X 065	Kpl
Náklady na geodetické práce	1,00	7 500,00	7 500	
1. 1	1,00