**Technická specifikace – VR 10-23: Laboratorní vibrační mlýn**

**Název položky**

|  |
| --- |
| Laboratorní vibrační mlýn |

**Měrná jednotka**

|  |
| --- |
| ks |

**Požadovaný počet kusů**

|  |
| --- |
| 1 |

**Předpokládaná cena**

zjištěná na základě průzkumu trhu

|  |
| --- |
|  200 000 Kč (s DPH)  |

**Dodací lhůta**

případně požadovaný termín či období dodání

|  |
| --- |
|  2 měsíce |

**Technická specifikace dodávky či služby**

|  |
| --- |
| Přístroj určený pro mletí stavebních materiálů především betonu.Možnost mletí materiálu o velikosti zrna do 15 mm.Upnutí nádoby pro mletí pomocí tlakového rozvodu vzduchu (bez přídavného kompresoru).Možnost nastavení doby mletí.Maximální velikost pomletého vzorku méně než 0,05 mm.Odhlučněný mlecí prostor.Zapojení třífázové.Balné, doprava a zaškolení v ceně. |

**Požadavky na hodnocení nabídek**

|  |
| --- |
| Nejnižší cenová nabídka |