**Technická specifikace – VR 10-23: Laboratorní vibrační mlýn**

**Název položky**

|  |
| --- |
| Laboratorní vibrační mlýn |

**Měrná jednotka**

|  |
| --- |
| ks |

**Požadovaný počet kusů**

|  |
| --- |
| 1 |

**Předpokládaná cena**

zjištěná na základě průzkumu trhu

|  |
| --- |
| 200 000 Kč (s DPH) |

**Dodací lhůta**

případně požadovaný termín či období dodání

|  |
| --- |
| 2 měsíce |

**Technická specifikace dodávky či služby**

|  |
| --- |
| Přístroj určený pro mletí stavebních materiálů především betonu.  Možnost mletí materiálu o velikosti zrna do 15 mm.  Upnutí nádoby pro mletí pomocí tlakového rozvodu vzduchu (bez přídavného kompresoru).  Možnost nastavení doby mletí.  Maximální velikost pomletého vzorku méně než 0,05 mm.  Odhlučněný mlecí prostor.  Zapojení třífázové.  Balné, doprava a zaškolení v ceně. |

**Požadavky na hodnocení nabídek**

|  |
| --- |
| Nejnižší cenová nabídka |