|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | 012023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Oprava střechy MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná - Ráj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | KSO: | | |  |  |  |  | 801 31 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  | | 12631 | |  | |  | |  |
|  |  | Místo: | | |  |  |  |  | Karviná | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | | 22. 5. 2023 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | | 48004529 | |  | |  | |  |
|  |  |  | ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p.o. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | | CZ48004529 | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | Petr Vaňhara, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | | 15485145 | |  | |  | |  |
|  |  |  | Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 986 687,19** | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | | | | |  | |  |
|  |  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **1 986 687,19** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **417 204,31** | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 403 891,50** | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 012023 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Oprava střechy MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná - Ráj** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **Karviná** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 22. 5. 2023 | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p.o. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  | Petr Vaňhara, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | | | | Typ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 986 687,19** | | | | | | | **2 403 891,50** | | | | | |  | |
|  |  | **012023** | | | | |  | **Rekonstrukce střechy MŠ Olbrachtova** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 986 687,19 | | | | | | | 2 403 891,50 | | | | | | **STA** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava střechy MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná - Ráj | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **012023 - Rekonstrukce střechy MŠ Olbrachtova** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | | 801 31 |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: | | Karviná |  |  | Datum: | 22. 5. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 48004529 |  |
|  |  | ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p.o. | |  |  | DIČ: | CZ48004529 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Petr Vaňhara, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: | 15485145 |  |
|  |  | Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 986 687,19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 986 687,19 |  |  | 21,00% | 417 204,31 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **2 403 891,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava střechy MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná - Ráj | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **012023 - Rekonstrukce střechy MŠ Olbrachtova** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Karviná |  |  | Datum: | 22. 5. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p.o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio |  |
| Zhotovitel: | | | Petr Vaňhara, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 34 - Stěny a příčky | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 94 - Lešení a stavební výtahy | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 712 - Povlakové krytiny | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava střechy MŠ Olbrachtova, Horova 655/2, 734 01 Karviná - Ráj | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **012023 - Rekonstrukce střechy MŠ Olbrachtova** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Karviná |  |  | Datum: | 22. 5. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, p.o. |  |  | Projektant: | Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio |  |
| Zhotovitel: | | | Petr Vaňhara, Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **0,00** |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | K | 971052551.1 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 2 | K | 342279113 | Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, tloušťka příčky 115 mm | m | 41,200 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342279113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342279113) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,3\*4 |  | 41,200 |  |  |  |
| 3 | K | 342279114 | Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, tloušťka příčky 150 mm | m | 20,600 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342279114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342279114) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10,3\*2 |  | 20,600 |  |  |  |
| 4 | K | 342.1 | D+M Deska cementovláknitá H2O tl. 12,5mm - zakrytí komínových hlavic | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | K | 952902501 | Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov | m2 | 365,032 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/952902501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902501) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,44\*10,3 |  | 365,032 |  |  |  |
| 6 | K | R.001 | Manipulace s kabely a anténou v ploše střechy s přenesením | ks | 2,000 |  | 0,00 |  |
|  | D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 36,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*12 |  | 36,000 |  |  |  |
| 8 | K | 941111232 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 | m2 | 2 160,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*12\*60 |  | 2 160,000 |  |  |  |
| 9 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 36,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111832*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3\*12 |  | 36,000 |  |  |  |
| 10 | K | 943111311 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 30 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého | kus | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/943111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943111311) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 10,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/945412112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945412112) |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0,00 |  |
| 12 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 2,477 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997002611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "PUR izolace" (35,44\*10,3+10,3\*6\*0,1)\*0,08\*0,06 |  | 1,782 |  |  |  |
|  | VV |  | "klempířské prvky" (91,48+9,15+44+10,4)\*0,003 |  | 0,465 |  |  |  |
|  | VV |  | "Střešní výlez" 1\*0,01 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | VV |  | "Hromosvod" 220\*0,001 |  | 0,220 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,477 |  |  |  |
| 13 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 2,477 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213) |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 12,385 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,477\*5 |  | 12,385 |  |  |  |
| 15 | K | 997013312 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 12,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312) |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 997013322 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | m | 180,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013322*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12\*15 |  | 180,000 |  |  |  |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,477 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501) |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 61,925 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,477\*25 |  | 61,925 |  |  |  |
| 19 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,695 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631) |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 1,782 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013814*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814) |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |
| 21 | K | 998017003.1 | Přesun hmot pomocí mechanizace v do 24 m - jeřáb | hod | 24,000 |  | 0,00 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0,00 |  |
| 22 | K | 712192001.1 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | 365,032 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | 35,44\*10,3 |  | 365,032 |  |  |  |
| 23 | K | 712300951.1 | Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením z 20% | m2 | 73,006 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | (35,44\*10,3)\*0,2 |  | 73,006 |  |  |  |
| 24 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 356,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712311101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *25* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | *0,114* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 356,895\*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,114 |  |  |  |
| 26 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 356,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712341559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *27* | *M* | *62853005* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *415,961* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 356,895\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 415,961 |  |  |  |
| 28 | K | 712361703.2 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou v ploše, včetně všech detailů, systémových prvků | m2 | 356,895 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *29* | *M* | *28329020.1.1* | *fólie hydroizolační střešní TPO, mechanicky kotvená tl 1,5mm* | *m2* | *415,961* |  | *0,00* |  |
|  | VV |  | 356,895\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 415,961 |  |  |  |
| *30* | *M* | *283.1* | *Kotvy hydroizolační střešní fólie TPO do betonového podkladu* | *ks* | *2 141,370* |  | *0,00* |  |
|  | VV |  | "počet kotev krytiny" (6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3)\*6 |  | 2 141,370 |  |  |  |
| 31 | K | 712363116 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm | kus | 5,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712363116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363116) |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Poznámka k položce: Prostupy VZT* |  |  |  |  |  |
| *32* | *M* | *28329017* | *fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevyztužená určená na detaily tl 1,5mm* | *m2* | *4,400* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 5\*0,88 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,400 |  |  |  |
| 33 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | m2 | 37,080 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712811101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vytažení na atiky parozábrana" 10,3\*6\*0,6 |  | 37,080 |  |  |  |
| *34* | *M* | *11163150* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | *0,013* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 37,08\*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,013 |  |  |  |
| 35 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | m2 | 37,080 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712841559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vytažení na atiky parozábrana" 10,3\*6\*0,6 |  | 37,080 |  |  |  |
| *36* | *M* | *62853004* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | *m2* | *44,496* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 37,08\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44,496 |  |  |  |
| 37 | K | 712861703 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše | m2 | 28,770 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/712861703*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861703) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "vytažení na atiky krytina" 10,3\*6\*0,4 |  | 24,720 |  |  |  |
|  | VV |  | "vytažení na komínové stěny" (1,425\*2+0,525\*2)\*0,3+(0,75\*2+0,45\*2)\*1,2 |  | 4,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,770 |  |  |  |
| *38* | *M* | *28329016.1* | *fólie hydroizolační střešní TPO, lepená tl 1,5mm* | *m2* | *34,524* |  | *0,00* |  |
|  | VV |  | 28,77\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,524 |  |  |  |
| *39* | *M* | *283.2* | *Lepidlo hydroizolační střešní fólie TPO* | *m2* | *24,720* |  | *0,00* |  |
|  | VV |  | "vytažení na atiky krytina" 10,3\*6\*0,4 |  | 24,720 |  |  |  |
| 40 | K | 712363352.1 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt plechu TPO délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 70,950 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "střešní výlez" 1\*2+0,8\*2 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "atiky" 10,3\*6 |  | 61,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "komíny" 0,75+0,45\*2+1,425\*2+0,525\*2 |  | 5,550 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 70,950 |  |  |  |
| 41 | K | 712363353.1 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt plechu TPO délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 61,800 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "atiky" 10,3\*6 |  | 61,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 61,800 |  |  |  |
| 42 | K | 712363354.1 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt TPO délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 10,400 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "6/K" 10,4 |  | 10,400 |  |  |  |
| 43 | K | 712363357.1 | Okapnice z plechu TPO, rš do 330 mm | m | 85,200 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "5/K" 85,2 |  | 85,200 |  |  |  |
| 44 | K | 998712202 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998712202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0,00 |  |
| 45 | K | 713140861.1 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z PUR pěny, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 371,212 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | 35,44\*10,3+10,3\*6\*0,1 |  | 371,212 |  |  |  |
| 46 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 356,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141136*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *47* | *M* | *28375914* | *deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm* | *m2* | *374,740* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 356,895\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 374,740 |  |  |  |
| 48 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 356,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141136*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *49* | *M* | *28375991* | *deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm* | *m2* | *374,740* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | 356,895\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 374,740 |  |  |  |
| 50 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 356,895 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/713141336*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "půdorysná plocha střech" 6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3 |  | 356,895 |  |  |  |
| *51* | *M* | *28376142* | *klín izolační EPS 150 spád do 5%* | *m3* | *55,836* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Tato výměra bude účtována dle skutečného zaměření spádové izolace po odstranění staré izolace z PUR pěny.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,425\*10,3+21,8\*10,3+6,425\*10,3)\*(0,278+0,02)/2 |  | 53,177 |  |  |  |
|  | VV |  | 53,177\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55,836 |  |  |  |
| 52 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998713202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0,00 |  |
| 53 | K | 721210822.1 | Demontáž odvětrávacích komínků | kus | 5,000 |  | 0,00 |  |
| 54 | K | 721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 8,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721210823*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823) |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 721242804 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 | kus | 4,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721242804*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242804) |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 721242106 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 | kus | 4,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/721242106*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242106) |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 721273153.2 | D+M Hlavice ventilační s TPO manžetou, do DN 125 s prodloužením | kus | 5,000 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "1/PL" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 58 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998721202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0,00 |  |
| 59 | K | 741123873.1 | Demontáž topných kabelů u vpustí | kus | 8,000 |  | 0,00 |  |
| 60 | K | 741421811 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm | m | 45,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421811) |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 741421821 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm | m | 175,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741421821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741421821) |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 741420001.1 | D+M Hromosvodu v původních trasách včetně doplňkového materiálu a revize-viz samostatný rozpočet | m | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 63 | K | 998741202 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 771,745 |  | 0,00 |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0,00 |  |
| 64 | K | 762341036.1 | Lemovaní okraje střech z desek OSB tl 18 mm šroubovaných na zhlaví atik | m | 41,200 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "délka atik" 10,3\*4 |  | 41,200 |  |  |  |
| *65* | *M* | *60726278* | *deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm* | *m2* | *10,815* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | VV |  | (10,3\*0,2\*2+10,3\*0,3\*2)\*1,05 |  | 10,815 |  |  |  |
| 66 | K | 762341036.2 | D+M - dřevěné hranoly 50/100mm na okapovou hranu střechy | m | 170,400 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | 85,2\*2 |  | 170,400 |  |  |  |
| 67 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 2,780 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762395000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000) |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998762202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0,00 |  |
| 69 | K | 764002821.0 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "2/Z" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 70 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 91,480 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002841*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "délka původní atiky" 35,44\*2+10,3\*2 |  | 91,480 |  |  |  |
| 71 | K | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m | 9,150 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764002871*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002871) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "střešní výlez" 1\*2+0,8\*2 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | VV |  | "komíny" 0,75+0,45\*2+1,425\*2+0,525\*2 |  | 5,550 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,150 |  |  |  |
| 72 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 44,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764004861*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4\*11 |  | 44,000 |  |  |  |
| 73 | K | 764011624 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm | m | 10,400 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011624*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011624) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "6/K" 10,4 |  | 10,400 |  |  |  |
| 74 | K | 764212667 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 670 mm | m | 109,900 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764212667*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212667) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "lemování čel okapových hran - 7/K" 85,2 |  | 85,200 |  |  |  |
|  | VV |  | "lemování vnějších čel nadezněných atik" 24,7 |  | 24,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 109,900 |  |  |  |
| 75 | K | 764011617 | Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm | m | 24,700 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011617*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011617) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podkladní plech pod oplechování dilatačních atik" 24,7 |  | 24,700 |  |  |  |
| 76 | K | 764213617 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace jednodílná rš 670 mm | m | 24,700 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764213617*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764213617) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "4/K" 24,7 |  | 24,700 |  |  |  |
| 77 | K | 764011615 | Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 24,700 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764011615*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011615) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "podkladní plech pod oplechování krajních atik" 24,7 |  | 24,700 |  |  |  |
| 78 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 24,700 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764214605*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214605) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "3/K" 24,7 |  | 24,700 |  |  |  |
| 79 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 85,200 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764511602*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511602) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "žlab 1/K" 85,2 |  | 85,200 |  |  |  |
| 80 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | 62,400 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/764518623*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518623) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dešťový svod 2/K" 62,4 |  | 62,400 |  |  |  |
| 81 | K | R001 | D+M střešního výlezu s uzamykáním | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | VV |  | "2/Z" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 82 | K | R002 | D+M Oplechování komínových hlavic | kus | 2,000 |  | 0,00 |  |
| 83 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998764202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764202) |  |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0,00 |  |
| 84 | K | 767832102 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu | m | 9,250 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767832102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767832102) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "1/Z" 9,25 |  | 9,250 |  |  |  |
| *85* | *M* | *44983048* | *žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m* | *m* | *9,250* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
| 86 | K | 767881111.1 | D+M Záchytného systému, kotveno pomocí chemických kotev do betonu | kus | 10,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Délka kotevního bodu je 1200mm.* |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 767881111.2 | Tahové zkoušky záchytného systému | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 88 | K | 767881111.3 | Revize a předání do užívání - záchytný systém | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 89 | K | 767881111.4 | Montážní lano délky 23m - záchytný systém | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 90 | K | 767881111.5 | Set pro údržbu střechy k záchytnému systému | kus | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Postroj, spojovací lano 5m, vak, skříňka pro uložení OOPP.* |  |  |  |  |  |
| 91 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202) |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0,00 |  |
| 92 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/HZS2491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491) |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0,00 |  |
| 93 | K | 011514000.1 | Stavebně-statický průzkum - výtažné zkoušky | celek | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0,00 |  |
| 94 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 95 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 96 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
| 97 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0,00 |  |
| 98 | K | 045203000 | Kompletační činnost | ks | 1,000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |