|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet | | | |
| Zakázka: Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Felberova Svitavy hlavní budova a nad polytechnickou učebnou  Místo Vícepráce oprava havarijního stavu Atik – ZŠ Felberova  Objednatel:  DIC: | | | |
| Zhotovitel: Střechy, hydroizolace – Čížek s.r.o. IC: 04825501  Gruzínská 1912/ 1O  56802 Svitavy | | | |
| Vypracoval:  Rozpis cen Celkem | | | |
| HSV |  |  | 18 505,98 |
| PSV |  |  | 380 041 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 398 547,01 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | 0,00 CZK | |
| Snížená DPH |  | 0,00 CZK | |
| Základ pro základní DPH | 21 | 398 547,01 CZK | |
| Základní DPH | 21 | 83 695,00 CZK | |
| Zaokrouhlení -0,01 CZK | | | |
| Cena celkem s DPH 482 242,00 CZK | | | |
| ve Svitavách 1.9.2023 -dne 01.09.2023 | | | |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV |  |  | 18 505,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762  764 | Konstrukce tesařské  Konstrukce klempířské | PSV  PSV |  |  | 311 823,43  68 217,60 |
| Cena celkem | |  |  |  | 398 547,01 |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s. Stránka 2 z 2

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: | | Vícepráce – Oprava havarijního stavu Atik ZŠ Felberova | | | | | |
| o: | | ZŠ Felberova | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 97 | | **Prorážení otvorů** |  |  |  | 18 505,98 |
| Díl: | 762 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km K**onstrukce tesařské** | t | 4,5000 |  | 18 505,98  311 823,43 |
| 2  3  4  5  6  7    Díl: | 762343811 ROO  762341220ROO 60623355R  76200215489  998762103ROO  02321445  764 | | Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm  Montáž bednění střech rovn. z aglomer.desek šroubováním Překližka vodovzd. bříza multi tt. 21 mm j. BB/CP, 15 vrstev,  2500x1250 mm  Pronájem jeřábu  Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m šroub FBS 6,3/120  **Konstrukce klempířské** | m2 m2 m2  hod  ks | 124,2000  240,0000  172,8000  5,0000  3,0000  1 440,0000 | 67,61  2 245,1  1 556,3  14,8 | 32 532,0  233 644,6  11 225,5  4 668,9  21 355,2  68 217,60 |
| 8 | 764812330ROO | | Oplechováni okapů, živičná krytina,lak.Pz,rš 330 mm, podkladový | m | 240,0000 | 284,2 | 68 217,6 |