Na základě obhlídky vašeho divadla dne 4. 9. 2023  v souvislosti se zájezdovým představením Chlast Vás informujeme o tom, že nebyly splněny technické požadavky pro rigging  létání v závěrečné scéně.

Vyjádření Ing. Kohouta - Boční lávky nad jevištěm nejsou, tahy využít nelze. Výška roštu je 10,5 m. Půdorysně by bylo možné zavěsit skrz průstupy mezi roštem a kladkami pro jednotlivé tahy. 3 tahy by bylo nutné manuálně vytáhnout pod rošt a vyhodit z kladek, zajistit a také ocelová lana z tahů, aby nedošlo ke kontaktu s lanem pro herce. Rošt je k nosným bodům přivařený, přístup pro instalaci jednotlivých bodů by byl možný tak, že v místech jednotlivých kladek bych si spustil statická lana, po kterých bych vyjumaroval pod rošt. V tomto případě by byl nutný setup předchozí den a to včetně vymyšlení závěsu pro projektor. Otázkou zůstává, kde by reálně mohl být projektor zavěšený, protože z důvodu závěsu kladek na úrovni roštu bychom museli vyřadit z používání další tahy před i za závěsem, aby nedošlo při houpání ke kontaktu s lanem pro herce. Tzn. realizovat by to šlo, ale myslím, že za ty komplikace to nestojí.

**Z uvedeného tedy vyplývá, že závěrečná scéna bude nahrazena choreografií.**