Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Kamenička

Priloha c. 2 SOD 1144/2023

komu 17.08.2023 10:46

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Kamenička

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

2.1 Kontrola stavu vodárenských odběrů, kontrola vtokových košů vč. spojovacího materiálu a jejich očištění

od naplavenin.

1. horizont na kótě 568,45 m n. m.

2. horizont na kótě 571,45 m n. m.

3. horizont na kótě 572,45 m n. m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS / vedoucímu provozu nejpozději / 10 dnů od ukončení

prováděných prací a kontrol.

3. Termín dle projednání, cca do 09. 2023

4. Příloha:

VD Kamenička\_návrh SoD.docx Příloha č. 1 ceník VD Kamenička.xlsx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel.

mob.

Fax:

e-mail:

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.

----- Postoupil v 16.08.2023 15:09 -----

Od:

Komu:

Kopie:

Datum: 11.08.2023 13:37

Předmět: Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Přísečnice SO

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Přísečnice SO

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Předmětem potápěčských prací je provedení:

2.1 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich

oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti

zařízení).

1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek

2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

2.2 Periodická kontrola prostoru vtoku nátoku do spodních výpustí (1 x 3 roky) dle požadavku TBD.

2.3 Očištění vodítek hradících tabulí od nárůstů koroze.

2.4 Odstranění zbylé zkorodované konstrukce žebříku na vnějším plášti SO - žebřík ocelová

konstrukce kotvená do betonového pláště sdruženého objektu. Ocelové kotvy jsou ukotveny po 4 m

vždy po 2 ks a celková délka zbylé kce se odhaduje na 20 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a

kontrol.

Příloha:

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.

----- Postoupil v 11.08.2023 13:08 -----

Od:

Komu:

Kopie:

Datum:

Předmět: Fw: Výzva k výkonu potápěčských prací VD Přísečnice OO

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Přísečnice OO

2) Popis obsahu předmětu plnění :

2.1 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava,

výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek

2. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek

2.2 Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí a tabulových uzávěrů na vtoku a jejich očištění od

naplavenin.

1. horizont na kótě 700,20 m n. m.

2. horizont na kótě 707,00 m n. m.

3. horizont na kótě 714,00 m n. m.

4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

2.3 Očištění nárůstů koroze z vodítek tabulových uzávěrů vodárenských odběrů

2.4 Proměření rozteče vodítek tabulových uzávěrů, zapuštění vodítek do betonu

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3. Termín dle projednání, 34. a 35 týden 2023

Příloha:

VD Přísečnice OO\_návrh SoD.docxPříloha č. 1 - Cenik potápěčských prací.xlsx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.