|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA | | | | |
| Objekt: | | | | |
| D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **D.1.1.3 - Odvlhčovací systémy pro oba objekty** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **293 345,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 293 345,00 | 21,00% | 61 602,45 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **354 947,45** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA | | | |
| Objekt: |  |  |  |
| D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení | | | |
| Soupis: |  |  |  |
| **D.1.1.3 - Odvlhčovací systémy pro oba objekty** | | | |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis | |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **293 345,00** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | |  | 293 345,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | |  | 293 345,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

**D.1.1.3 - Odvlhčovací systémy pro oba objekty**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 293 345,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 293 345,00 |
| D | 751 | Vzduchotechnika | 293 345,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 751-R1 | Kondenzační odvlhčovač, odvlhčovací výkon 36 l/24hod, hydrostat s digitálním ovládáním, vhodný pro stálý  provoz, dodávka a uvedení do provozu | kus | 3,000 | 13 900,00 | 41 700,00 | vlastní položka |

PP Kondenzační odvlhčovač, odvlhčovací výkon 36 l/24hod, hydrostat s digitálním ovládáním, vhodný pro stálý provoz, dodávka a uvedení do provozu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | K020 | Dryout Home Pro vč kotvení | kus | 6,000 | 36 980,00 | 221 880,00 | vlastní položka |

PP Dryout Home Pro vč kotvení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | K021 | Připojení el.kabelem 220V | m | 20,000 | 130,00 | 2 600,00 | vlastní položka |

PP Připojení el.kabelem 220V

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | K022 | Ventilátor pr.100 mm časovač, senzor vlhkosti (nepotřebuje zpětnou klapku!), 36m3/h | kus | 3,000 | 3 480,00 | 10 440,00 | vlastní položka |

Ventilátor pr.100 mm, tichý a úsporný dvourychlostní axiální ventilátor s teploměrem a nastavitelným vlhkoměrem 40-95%,nastavitelný

PP elektronický časovač 0-15min.,skleněný panel,LED display,určený pro trvalý provoz - který lze vypnout,vhodný do všech exteriérů,zejména koupelen,WC a kuchyní-brání vzniku plísní,montáž do stěny nebo stropu, (nepotřebuje zpětnou klapku!), 36m3/h

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | K023 | Prostup průměr 150 mm | m | 2,500 | 1 200,00 | 3 000,00 | vlastní položka |

PP Prostup průměr 150 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | K058 | Chránička poz. tr. 100 mm | m | 2,500 | 130,00 | 325,00 | vlastní položka |

PP Chránička poz. tr. 100 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | K059 | Zednické výpomoce | hod | 30,000 | 250,00 | 7 500,00 | vlastní položka |

PP Zednické výpomoce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | K060 | Doprava | km | 590,000 | 10,00 | 5 900,00 | vlastní položka |

PP Doprava