|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA | | | | |
| Objekt: | | | | |
| **D.2 - Technologie výtahu** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 643 58 844 |
|  | SILBA - Elstav, s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o | | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Michal Jirka |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 610 000,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 610 000,00 | 21,00% | 338 100,00 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 948 100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |
| Stavba: |  |  |  |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA | | | |
| Objekt: |  |  |  |
| **D.2 - Technologie výtahu** | | | |
| Místo: | Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 | Datum: | 02.07.2021 |
| Zadavatel: | ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI | Projektant: | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav, s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis | |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **1 610 000,00** |
| 1 - Technologie výtahu a výtahová šachta | |  | 1 610 000,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA

**D.2 - Technologie výtahu**

Místo: Nám. Republiky 106/13, Dřevěná ulice 344/4 Datum: 02.07.2021

Zadavatel: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel: Michal Jirka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 1 610 000,00**

D 1 Technologie výtahu a výtahová šachta 1 610 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 1 | Dodání a osazení výtahu | kus | 1,000 | 800 000,00 | 800 000,00 | vlastní položka |

PP Osobní výtah, Nosnost 630 kg, Počet osob 8, Rychlost 1.0 m/s, Typ pohonu Bezpřevodový, Jmenovitý výkon motoru PMN 4.6 kW, Počet stanic 4, Počet vstupů do kabiny 1, Počet nástupišť 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2 | Dodání a osazení ocelová konstrukce výtahové šachty, včetně zasklení a zastřešení | kus | 1,000 | 810 000,00 | 810 000,00 | vlastní položka |

Prosklená ocelová konstrukce

umístění: v interiéru; výška konstrukce cca 12,5 m; vnější rozměr konstrukce: 1850 x 1950 mm; svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných profilů umožňující přenos sil od výtahu; členění ocelové konstrukce: pravoúhlé;

PP kotvení ocelové konstrukce: na prohlubni a do podest; povrchová úprava nosné konstrukce syntetickým lakem dle RAL; součástí konstrukce příprava

pro kotvení technologie výtahu; opláštění konstrukce dle ČSN EN 81: izolační dvojsklo s conex (broušené hrany matné); opláštění bez PO; opláštění předsazené před konstrukci na terče v odstínu dle RAL; oplechování dveří

v odstínu dle RAL; pultová střecha - oplechovaná