|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 3 k SoD | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry** | | | | | | |
|  |  | Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948 | | | | |  |  |
|  |  | **IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633** | | | |  |  |  |
|  |  | email: xxxx@volny.cz tel. 283 850 435-6 | | | | | | |
|  |  | email: xxxxx@volny.cz | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cenový rozpis prací na výměnu zářivkových osvětlovacích** | | | | | | | |  |
| **těles - kuchyně-výdejna, bramborárna, masárna** | | | | | | |  |  |
| **objekt ZŠ Nad Přehradou 469, Praha 10** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Práce elektro - výměna osvětlovacích zářivkových těles** | | | | | |  |  |  |
| **kuchyň - výdejna 27 ks , 2 ks osvětl.zářivk.těles nad výdejními okny** | | | | | |  |  |  |
| **bramborárna 2 ks, masárna 2 ks** | | | |  |  |  |  |  |
| **Provedení nových přívodů v el. rozvodných lištách** | | | | |  |  |  |  |
| **Úpravy v el. rozvaděči + kompletace** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | měr.j. | množst. | cena/j. | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodávka zářivkových svítidel - V 3236 K / 2x36 W/IP 65/ | | | | |  |  |  |  |
| těleso ABS kryt PC | |  |  |  | ks |  |  |  |
| trubice zářivk. lineární T8 pr.26 mm /L 1200 mm/G13/36W | | | | | ks |  |  |  |
| krabice-rozvodka ACIDUR 6455-26 | | | |  | ks |  |  |  |
| lišta vkládací LHD 20x10 HF | | |  |  | mb |  |  |  |
| hmoždinka, HZI 8x85 mm, zatloukací | | | |  | ks |  |  |  |
| spínač 10A/250 V/3558-01600/IP 44/řaz.1 | | | |  | ks |  |  |  |
| svorka Wago/273-100/krabicová bezšroub.3x1,5mm | | | | | ks |  |  |  |
| svorka Wago/273-101/krabicová bezšroub.5x1,5mm | | | | | ks |  |  |  |
| kabel CYKY 3x1,5mm | | |  |  | mb |  |  |  |
| demontáž původních osvětl.těles včetně uřezání | | | | |  |  |  |  |
| kotvících nástřelných hřebů, dem.rozvaděč+jističe | | | | | kpl |  |  |  |
| montáž nových osvětlovacích těles 2x36W, vrtání, | | | | |  |  |  |  |
| hmoždinky, vruty, +nové el. přívody, drát.rozvaděč | | | | | kpl |  |  |  |
| kompletace osvětlovacích těles+ rozvody | | | |  | kpl |  |  |  |
| poplatek - recyklace svítidel a světel.zdrojů | | | |  | kpl |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem bez DPH** | |  |  |  |  |  |  | **69723** |
| **DPH 21%** |  |  |  |  |  |  |  | **14642** |
| **celkem s DPH** | |  |  |  |  |  |  | **84365** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 14.6.2017 | | |  | Pavel Smékal, jednatel společnosti | | | |  |