Příloha č. 1: Technická specifikace vozidla

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | | **Nabídka účastníka**  (doplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru | elektromotor s plynulou regulací rychlosti | Ano |
| Dojezd na jedno nabití | min. 150 km | Ano, 231 km |
| Kategorie vozidla | N1 | Ano |
| Kategorie vozidla – nákladní menší | do 3,5 t včetně | Ano |
| Typ / kapacita baterie | na bázi Lithia, min. 50 kWh | Ano, 50 kWh |
| Záruka vozidla | min. 24 měsíců | Ano 24 M |
| Záruka na baterie | min. 48 měsíců | Ano 48 M |
| Výkon motoru | min. 70 kW | Ano 100 kW |
| Rozměry | max. výška 240cm  (rozměry dle běžné obchodní specifikace minimálně L2H1) | 194 cm |
| Kabina | minimálně pro tři osoby, nastavitelné sedadlo řidiče, bezpečnostní pásy,  elektrické ovládání bočních oken, rádio s bluetooth rozhraním pro hands free, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, přepážka pro oddělení nákladového prostoru | Ano |
| Nákladový prostor | objem nákladového prostoru minimálně 5m3 | Ano 5,3 |
| Exteriér | pravé boční dveře plné posuvné, zadní dveře otevíratelné do 180° plné | Ano |
| Posilovač řízení | ANO | Ano |
| Výškově a podélně nastavitelný volant. | ANO | Ano |
| Odpružené obě nápravy | ANO | Ano |
| ABS | ANO | Ano |
| Airbag řidiče | ANO | Ano |
| Denní svícení | ANO | Ano |
| Kola | min. 16'' ocelová s kryty + letní a zimní pneumatiky | Ano |
| Barva | nerozhoduje | Bílá |
| Nabíjení | možnost nabíjení z běžné zásuvky AC 230V, dále AC/DC nabíjení | Ano |
| Další výbava | s akustickou výstrahou při couvání, zadní parkovací senzory,  dojezdové nebo plnohodnotné rezervní kolo | Ano |
| Záruka | min. 24 měsíců. | Ano |