SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. OBJEDNÁVKA č. 23OV158

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel:  **SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.**  **tř. Budovatelů 112/7**  **434 01 Most** | | Datum objednávky:  Forma úhrady: | 25.10.2023  Příkazem |
|  |  | Dodavatel: | IČ: 27260674  DIČ: CZ27260674 |
| **Objednávku vystavil:**  **Tel. číslo:**  **E-mail:** | xxx  xxx  xxx@sportovnihalamost.cz | **POSMAYSPOL s.r.o.**  **Čsl. armády 1298**  **434 01 Most** | |
| **Splatnost vystavené faktury: 30 dní** | |  |  |
|  |  | **Tel..** | |

Objednávám u Vás dle cenové kalkulace CN2023-135.1 výrobu, demontáž a montáž oplocení ve sportovním areálu Albrechtická.

Celková cena 520.748,74 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost).

Termín plnění do 31. 12.2023.

**Potvrzenou objednávku zašlete zpět na e-mailovou adresu: xxx@sportovnihalamost.cz**

Objednávku vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA

Objednávku převzal:

POSMAYSPOL s.r.o.

ČSA 1298,434 01 Most

IČ: 27260674 DIČ: CZ27260674

CENOVÁ KALKULACE CN2023-135.1

**Cenová nabídka na výrobu, demontáž a montáž oplocení  
Akce : Albrechtická - sportovní areál**

22 120,00 Kč

3 350,00 Kč

**DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA 4570x2000**

**brána dvoukřídlá - 4570x2000, sloupky stávající**

výroba rámů vč. svařovaného panelu Nylofor 2D Zn + PVC RAL6005, pantů povrchová úprava rámů - lakování RAL6005

navaření pantů na stávající sloupek, očištění sloupků a nátěr, usazení křídel, seřízení

|  |  |
| --- | --- |
| celková cena bez DPH | **29 430,00 Kč** |
| OPLOCENÍ 1 - 74m  demontáž stávajícího pletiva, přesun - 74m  demontáž stávajícího plotu - sloupků, přesun hmot - lOks  svař.panely 1630x2500 Zn+PVC RAL6005 + nové sloupky - dodávka vč.příslušenstvi montáž nového oplocení vč. výkopů a betonáže | 27 800,00 Kč  2 350,00 Kč  47 899,00 Kč  59 325,00 Kč |
| celková cena bez DPH | **137 374,00 Kč** |
| OPLOCENÍ 2 - 42,5m (za brankou)  demontáž stávajícího pletiva, přesun - 42,5m  čištění stávajících sloupů (15sl.)+ navaření ploten pro úchyt svař, panelu (24ks/lsloup) 14sloupů  nátěr stávajících sloupů RAL 6005 - 15ks  výroba pomocné konstrukce pro montáž panelů povrchová úprava - RAL6005  montáž pomocné konstrukce vč. zabetonování nových sloupků svařované panely 2030x2500 vč. příslušenství - dodávka montáž svař.panelů -14 polí | 6 750,00 Kč  32 454,00 Kč  9 750,00 Kč  101 700,00 Kč  25 610,00 Kč  36 600,00 Kč  58 290,00 Kč  50 400,00 Kč |
| celková cena bez DPH | **321 554,00 Kč** |

3 960,00 Kč

**mezisoučet bez DPH 488 358,00 Kč**

**VRN 3% 14 650,74 Kč**

**mechanizace - 5 dnů 2 340,00 Kč**

**lešení 5 000,00 Kč**

ČSN ĚN IO9C i ♦.■■-1.201! třídy provwdáru EXC2 dle EN 1090-AI 2012 a■ tádwMjt ip+c-M \*c«

ČSN El. iSO 1090-l+Al 2012 ČSřiEN SO 9001.2009; ČSN £!» SO 2S34-2-2006

Všechny produkt, firmy POSMAYSPOL sr o >šdu pos.iován, způsobilou osobou <\*e z\*\*oris *t.* 22/1997 Sb . o techruckých požedevc,-ch n\* výrobky. r»»p Dle zákon\* ť 102/2001 Sb . oobecne betpe4r>osti vyrob\*u vť vydám pňuvinych .ES pvoMáiam o shodi\*. resp .ProtHaieru výrobce o pkost kompletnosti » cezpečnosb výrobku.

**Doprava 5 000,00 Kč**

**Zaměření stavby 5 400,00 Kč**

celková cena bez DPH 520 748,74 Kč

Termín dodání: dle vzájemné dohody

Platnost cenové nabídky: 1 týden od odeslání zákazníkovi.

Záruka: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 24 měsíců, na povrchovou

úpravu 18 měsíců bez mechanického poškození.

Platební podmínky: převodem se splatností 10 dní

Vyhotovil: Landová P.

ČSN EN 1090-1+M 2011 »'.a( přejeden, EXCJ die E N 1D9O2-A1 2CS.2 d «technice specifikace

ČSN Et. (SO109O-L+A1 2012 ÚSN EN SO 900L.2009: ČSN Eh iSO 3S34-212006

■: + procutcr, íirm, POSMAYSPOL *sj*.o. jsou posL.!Cvirri'zpúsoecotá osoocu 3-e za\*or \* č 22/1997 Sc , o technických požadavcích re výrobky. resp Ote zákona 4 102/2001 St o obecne betpečnotti výrobku *vt* vyderu přiduiných „ES proMáieru c sbpdí\*. resp .Probleiem výrobce o *jako*st komptetrosti a bezpečnosti výrobku.