|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financováno | NÁRODNÍ | |
| Evropskou unií | PLÁN | |
| NextGeräerai'i0DE•lJ | OBNOVY | |
| Příloha č. 1 - Technická Specifikace | | | | | |
| Fotoaparáty | | | | | |
| Parametr | | | Minimální požadované parametry | | Nabídka uchazeče |
| Typ fotoaparátu | | | Uveďte přesnou značku a model nabízeného fotoaparátu | | Canon EOS RP + RF 24-105 mm / 4-7,1 IS STM |
| Typ fotoaparátu | | | Digitální bezzrcadIovka/DigitáInĺ zrdcadiovka/ Kompakt s výměnným objektivem | | Kompakt s výměnným objektivem |
| Obrazový snímač | | | minimálně technologie CMOS nebo obdobná či lepší technologie | | CMOS nebo obdobná či lepší technologie |
| Velikost obrazového snímače | | | minimálně 23.5.mm x 15,6 mm, Full Frame | | Full Frame |
| Rozlišení obrazového snímače | | | minimálně 20 MPX | | 26,2 MPX |
| Poměr stran snímače | | | přesně 3 : 2 | | 3:02 |
| Rychlost seriového snímání | | | minimálně 5 sn./s | | 5 sn./s |
| Objektiv | | | minimální ohnisková vzdálenost v rozsahu 18 mm 130 mm, min. crop faktor 1,5x, výměnný | | 24405 mm, 1,5x crop factor |
| Typ objektivu | | | Zoom: minimální rozsah 24 - 50 mm | | 24-105 mm |
| Typ paměťového média | | | minimálně jeden z uvedených typů: SD / SDHC / SDXC | | jeden SD / SDHC/ SDXC (UHS-I) slot |
| Rozlišení fotografií | | | minimálně 5 500 x 4000 PX | | 6240X4160 PX |
| Rozlišení hledáčku | | | minimálně 2360000 PX | | 2360000 |
| Rozlišení displeje v bodech | | | minimálně 1040000 PX | | 1040000 |
| Rozlišení videa | | | minimálně 4K UHD (3840x2160 PX) | | 4K UHD {3840x2160) |
| Materiál těla fotoaparátu | | | odolný, např. hořčík, kov apod. | | hořčík |
| Provoz a napájení | | | nabíječka a akumulátor jsou součástí dodávky, minimálně 250 snímků na nabití | | ano |
| Blesk | | | vestavěný blesk nebo možnost připojení externího blesku - specifikujte vlastnost nabízeného výrobku | | bez vestavěného blesku, možnost připojeni externího blesku pomocí hol-shoe patice |
| Záruka | | | minimálně 2 roky zaregistrovaná u výrobce nebo garantovaná autorizovaným servisním střediskem | | 2 letá záruka |

Doplnit/a: Kateřina Podhorová

Dne: 2. října 2023