**Předmět kupní smlouvy SML/0127/2023**

Předmětem koupě je 1 ks vysokozdvižného akumulátorového manipulačního vozíku s příslušenstvím.

**Technická specifikace zařízení:**

- pohon AKU 48 V - tříkolový

- nosnost: min. 1 600 kg při těžišti 500 mm

- minimální výška zdvihu min.: 6 650 mm

- nosnost v max. výšce min. 700 kg

- provedení zdvihu: triplex

- délka vidlic min. 1 200 mm

- stavební výška stožáru: max. 2 900 mm

- celková délka vozíku (bez vidlic): max. 1 905 mm

- poloměr otáčení max. 1 580 mm

- ovládání hydrauliky: minipáky na područce

- hydraulika pro 4 sekce

- integrovaný boční posuv

- pneumatiky: bílé

- aktivace PIN kodem

- odpružená stavitelná sedačka

- přední LED osvětlení, zadní pracovní LED světlo

- programovatelná připomínka údržby

- baterie min. 625 Ah vč aquamaticu

- nabíječ 8 h

- nádrž na destilovanou vodu

- záruka min. 2 roky nebo 2 000 mth

**Součástí dodávky:**

- doprava na místo plnění zakázky

- zprovoznění a zaškolení obsluhy

- návod k používání v českém jazyce

- CE prohlášení o shodě, typový list