|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| Zakázka: | **Veřejné osvětlení – Areál Nový rybník Příbram** |
| Misto |  | **Areál Nový rybník Příbram** |
| Rozpočet: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | **Sportovní zařízení města Příbram** |  | IČ: | **71217975** |   |
|  |  | **Legionářů 378** |  |  | DIČ: | **CZ71217975** |   |
|  | **26101** | **Příbram-Příbram VII** |  |  |   |  |   |
| Projektant: | **Koll4Plans s.r.o.** |  |  | IČ: | **10735623** |   |
|   |  | **Kollerova 124** |  |  |  | DIČ: |  |   |
|   | **26101** | **Příbram-Příbram IV** |   |   |   |   |   |
| Zhotovitel: |  | IČ: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 340 308,10 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **340 308,10** |
| Rekapitulace daní |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **340 308,10** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **71 464,70** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **411 772,80** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  | **13.11.2023** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 0,00 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV |   |   | 0,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |   |   | 0,00 |
| 5 | Komunikace | HSV |   |   | 0,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |   |   | 0,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 0,00 |
| M21 | Elektromontáže | MON |   |   | 0,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 0,00 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| **SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ - CENY** |  |  |  |  |  |
| **Stavba: Sportovní a rekreační areál Nový rybník Příbram** |   |   |  |  |  |  |  |
| **Objekt: Nový rybník Příbram** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **Část: ELEKTROINSTALACE - LED parkové osvětlení** |   |   |   |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | MJ/Kč | celkem Kč |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| **A)** |  **Nosný materiál** |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| *1*  | *kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 4x4 mm2* | *m* | *#######* |  147,20  |  45 632,00  |  |  |  |  |  |
| *2*  | *kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 3x1,5 mm2* | *m* | *35,00*  |  26,65  |  932,75  |  |  |  |  |  |
|  | *chránička KOPOFLEX 09040* | *m* | *#######* |  40,80  |  14 280,00  |  |  |  |  |  |
|   | ***celkem nosný materiál*** |  |  |   |  **73 622,15**  |  |  |  |  |  |
| ***B)*** | **Uzemnění** |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
| *1*  | *Svorka univerzální SU FeZn* | *kus* | *20,00* |  30,00  |  600,00  |  |  |  |  |  |
| *2*  | *Drát FeZn - průměr 8 mm* | *kg* | *10,00* |  78,00  |  780,00  |  |  |  |  |  |
| *4*  | *pomocný materiál 5% ceny matriálu uzemnění* | *%* | *1,00* |  639,00  |  639,00  |  |  |  |  |  |
|  | ***celkem uzemnění*** |  |  |   |  **1 669,80**  |  |  |  |  |  |
| ***C)*** | **Dodávka** |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
| *1*  | Pouliční LED svítidlo Shell ECO 50W | *kus* | *8,00* |  4 911,00  |  39 288,00  |  |  |  |  |  |
| *2*  | Stožár KL 4-133/60 Z výška 4m | *kus* | 7,00 |  5 960,00  |  41 720,00  |  |  |  |  |  |
| *3*  | *stožárová výzbroj SV6.6.4* | *kus* | *1,00* |  2 290,00  |  2 290,00  |  |  |  |  |  |
| *4*  | rozvaděč osvětlení RVO O/NKP7P/SH03+oř./A | *kus* | *1,00* | 0,00 |  -  |  |  |  |  |  |
|  | ***celkem dodávka*** |  |  |   |  **83 298,00**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | výstražná folie | bm | 35 | 0 | 0 |   |  |  |  |  |
|  | Hloubení rýh š.do 400 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 140 | 0 | 0 | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 1.0m |  |  |  |  |
|  | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 98 | 0 | 0 | předpokládá se výkon šířka 400mm a hloubka až 0.7m |  |  |  |  |
|  | podsyp a obsyp pískem tl. 300 mm | m3 | 42 | 0 | 0 | předpokládá se výkon šířka 400mm |  |  |  |  |
|  | uvedenení povrchu do původního stavu – terén | m2 | 525 | 0 | 0 | v šířce pruhu 1,5m |  |  |  |  |
|  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 42 | 0 | 0 |   |  |  |  |  |
|  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 42 | 0 | 0 |   |  |  |  |  |
|  | Doprava a přesun hmot | ks | 1 | 17 200 | 17 200 |   |  |  |  |  |
|  | Zařízení staveniště | ks | 1 | 9 100 | 9 100 |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m  | m2 | 0 | 0 | 0 | Není uvažováno pažení |  |  |  |  |
|  | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 0 | 0 | 0 | Není uvažováno pažení |  |  |  |  |
|  | Zbylá zemina uvažován přesun a nakládka v rámci areálu bez skládkovného | m3 | 1,8 | 0 | 0 |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   | **26 300** |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *materiál (pol. A+B+C)* |  |  |  |  158 589,95  |  |  |  |  |  |
|  | *el.práce* |  |  |  |  126 871,96  |  |  |  |  |  |
|  | *rozpočtová rezerva 10%* |  |  |  |  28 546,19  |  |  |  |  |  |
|  | *zemní práce elektro* |  |  |  |  26 300,00  |  |  |  |  |  |
|  | *celkem* |  |  |  |  ***340 308,10***  |  |  |  |  |  |