**NABÍDKA č. 23NA00719**

KP MARK s.r.o.

Dodavatel:

****

Odběratel:

70875111

IC:

DIČ:

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: Forma úhrady: Datum zápisu: Plátno do:

**23NA00719**

14.11.2023

15.12.2023

**KP MARK s.r.o.**

**Jiráskovo předměstí 635 377 01 Jindřichův Hradec**

IČ: 25169092

DIČ: CZ25169092

Telefon: xxxxxxxxxx

Fax: xxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:jh@kpmark.cz)

[xxxxxxxx](http://www.kpmarkxz)

**Domov pro seniory Háje příspěvková organizace**

**xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx**

**K Milíčovu 734/1 149 00 Praha 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servis změkčovače KINETICO | - ERWSK 200 Mach | |  |  |  |  |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|  | | | | | | |
| Materiál na repas řídící hlavy ERWSK | 1 ks | 15 500,00 | 15 500,00 | 21% | 3 255,00 | 18 755,00 |
| 2000, (cena odhadem - bude účtováno |  |  |  |  |  |  |
| dle skutečnosti) |  |  |  |  |  |  |
| Náplň změkčovače KI860 | 140 I | 160,00 | 22 400,00 | 21% | 4 704,00 | 27104,00 |
| Podloží | 20 kg | 15,00 | 300,00 | 21% | 63,00 | 363,00 |
| Ekologická likvidace staré náplně | 1 ks | 3 000,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3630,00 |
| Plovák do solankového tanku - v případě | 1 ks | 3 200,00 | 3 200,00 | 21% | 672,00 | 3 872,00 |
| nefunkčnosti, (bude účtováno dle |  |  |  |  |  |  |
| skutečnosti) |  |  |  |  |  |  |
| Doprava technika a náhradních dílů, (jH - | 300 km | 12,00 | 3 600,00 | 21% | 756,00 | 4 356,00 |
| Praha - JH) |  |  |  |  |  |  |
| Servisní práce - odhad 4-6 hodin, (bude | 4 hod | 750,00 | 3 000,00 | 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| účtováno dle skutečnosti) |  |  |  |  |  |  |
| Součet položek |  |  | 51 000,00 |  | 10 710,00 | 61 710,00 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  |  | 61 710,00 |

**Seznam zařízení úpravny vody:**

1 ks - Automatický změkčovač ER model ERWSK-200 MACH včetně zásobníku regenerační soli 1 ks

**Popis nabízeného servisu:**

V případě potřeby výměna Katexové náplně tanků (životnost náplně se pohybuje mezi 8 až 10 lety, záleží na provozních podmínkách a kvalitě vstupní vody), celkový repas řídící hlavy, kontrola funkčnosti změkčovací jednotky, ruční regeneracea seřízení řídící hlavy, kontrola vstupní / výstupní tvrdosti, kontrola a vyčištění solankového tanku, kontrola plováku

Servisní práce: - odhad pro nabídku cca 4-6 hodin práce ( bude fakturováno na základě skutečnosti)

**Po dobu realizace musí být zařízení odstaveno, tzn. v případě funkčního bypasse, může nezměkčená voda po tuto dobu cirkulovat v systému.**

Termín provedení servisu: Přesný termín servisu bude stanoven po vzájemné dohodě telefonicky a na základě závazné objednávky.

Údržba bude prováděna v běžné pracovní době (Po-Pá, 08:00-17:00 hod). V případě požadavku na práci přes čas bude účtován 100% příplatek na práci.

**Platební podmínky:** faktura

Záruční lhůta: dle zákona a nastavených servisních prohlídek

Vystavil: xxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](mailto:david.pavlik@kpmark.cz)