e Rozvojový fond Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
	Pardubice a.s. 	třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE 
Objednávka č. 
OBJEDNÁVKA 
2023134 
Dodavatel 
Jméno IPAK spol. s.ro. Adresa Pardubická 350 
------------ 
PSČ 	533 04 Sezemice 
Vyřizuje Pavelka Stanislav 
IČO 	63221187
DIČ 	CZ63221187
Odběratel 
Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s. 
Adresa 	třída Míru č.p. 90 		
PSČ 	53002 	Město 	PARDUBICE 	
Vyřizuje 	p.Hubička 			
Telefon 			
IČO 	25291408 			
DIČ 	CZ25291408 		
.J 
Počet 	Jedn. 	Popis 			Cena za jedn. 	CELKEM 		
									
			Objednáváme u Vás: 						
			elektrické dálkové ovladače 						
			- konstrukce, demontáž, montáž, doprava, 						
			likvidace 							
	1 		dle cenové nabídky ze dne 8.11.2023 			113 188,00 Kč 	113 188,00 Kč 	
			Cena je uvedena bez DPH. 						
			Místo dodání: Enteria arena Pardubice 						
			Sukova tř. 1735 						
								113 188,UU 		
		Podrobnosti platby 						
		O Šekem 							
		o 	Hotově 							
		o 	Kreditní kartou 							
		@ 	Na účet 							
		Číslo účtu/ kreditní karty 		(	 Datum dodání 	)	
		Kód banky / Platí do 				22.11.2023 		
									
Schválení 

-11- 
Datum Objedn. č. Zpráva Doprava 
08.11.2023
	l~---Po_z_n-ám-ky_/_p-ři_p_om-ín-ky 	J 

SPOL s R.O. 
ENTERIA aréna Pardubice - 
Doplňkové elektrické otvírání - šatny a zázení tréningové haly 
ADRESÁT: 
IPAK spol. sr.o. Pardubická 350 533 04 Sezemice 
Výrobna: Radiměř 181,569 07 Radiměř Tel: 
Rozvojový fond Pardubice a.s. třída Míru 90, Pardubice 
k rukám p. Hubičky 
Datum vystavení: 8.11.2023 
Vážení zákazníci, 
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a zasíláme Vám následující kalkulaci, kterou prosíme důkladně prostudovat a případné nesrovnalosti směřovat na technika. Připomínky v době výroby nemusejí být akceptovatelné: 
	Specifikace:	 doplnění elektrických otvíračů typ DAB trade se zdvihem 240 nebo 360mm. 
Napájení 110-230V AC, třída ochrany IP30, barva černá. 
Na stávající okna bude domontováno spárování oken na ovládání 2 sklopných oken na jeden pohon současně. Součástí je demontáž stávajícího kování, seřízení a zprovoznění stávajících oken, montáž přemostění (al Jekl óoxaomm RAL3002) a ukotvení upínacího bodu a vlastní motor. (viz. schématický nákres). 
Součástí montáže je pouze mechanické provedení a odzkoušení funkčnosti - elektrické 
zapojení provede investor. 
Záruční lhůta 24 měsíců na montáž a pohonnou jednotku. Platnost cenové nabídky je 30 dní a je zcela zdarma . 
. Dodání do 6 týdnů od vyřešení všech detailů, podrobností, zodpovězení všech otázek potřebných k navržení dané konstrukce technikem naší firmy. Informativní nákresy položek zobrazují pohled z exteriéru. 
NABÍDKA ČÍSLO: Enteria aréna Pardubice - elektrické dálkové ovladače 
	OBSAH 	: konstrukce, demontáž, montáž, doprava, likvidace 
POPIS KONSTRUKCÍ: Konstrukce hliníkové jekl 60x40 + pohon 
Počet položek: 12. Počet konstrukcí: 12 
Barva profilů: pohon černý RAL 9005, konstrukce RAL 3002 
Konstrukce 
1- 12ks 
Konstrukce: 
Poz. 1 montáž přemostění 2 ks výklopných oken Alprofil 60/40 v RAL 3002 , montáž motorové jednotky (B=l 500, H=80mm) 
Počet: 	12ks 
Cena za kus: 6 182,00 Kč 
Demontáž za kus: 522,00Kč 
Celkem celkem: 74 184,00 Kč 
Demontáž celkem: 6 264,00 Kč 
Zprovoznění +montáž za kus: 
Montáž celkem: 
2 410,00 Kč 	28 920,00 Kč 
Likvidace za kus: 	Likvidace celkem: 
zdarma 

Celková cena výrobků bez DPH: 		74184,00 Kč 	
Demontáž: 		6 264,00 Kč 	
Montáž: 		28 920,00 Kč 	
Doprava: 		3 820.00 Kč 	
Likvidace: 		zdarma 	

Celková cena bez DPH: 		113188,00 Kč 	
DPH 21% 		23 769,00 Kč 	
Celková cena s DPH: 		136 957,00 Kč 	
Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojila a těšíme se na další spolupráci. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše oddělení pro zákazníky. 
S pozdravem 
za IPAK spol. sr.o. 
Stanislav Pavelka