*Pokyny k vyplnění přílohy č. 1c: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadován výkon motoru min. 100 kW, uvede účastník konkrétní hodnotu např. 120 kW. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.*

**Příloha 1c - Technické parametry Zboží**

**Osobní elektromobil kategorie M1 – 1 kus**

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | ***OPEL*** |
| Obchodní označení: | COMBO-e |
| Typ: | E |
| **Základní parametry podvozku a karoserie vozidla**  |  |
| maximální rychlost min. 80 km \* h-1  | 135 |
| elektrický dojezd WLTP min. 200 km  | 285 |
| rozvor náprav min. 2 750 mm  | 2785 |
| objem zavazadlového prostoru celkový min. 2 000 l  | 2126 |
| levostranné řízení  | ANO |
| kapacita baterií min. 50 kWh | 50 kWh |
| dobíjení min. 100 kW u veřejné dobíjecí sítě  | 100 kW |
| pětidveřová karoserie typu combi  | ANO |
| 2 pár dveří posuvných po obou stranách  | ANO-viz nabídka |
| min. 4 místa k sezení  | 5 míst |
| zadní dveře prosklené dvoukřídlé  | ANO-viz nabídka |
| barva karoserie bílá  | ANO |
| **Pomocné prvky řízení**  |  |
| ABS, ESP, asistent pro rozjezd do kopce | ANO-všechny |
| **Motor**  |  |
| elektromotor | ANO |
| min. výkon 100 kW | 100 kW |
| **Brzdový systém**  |  |
| kotoučové brzdy přední i zadní náprava  | ANO |
| **Další vybavení**  |  |
| min. jednofázová palubní nabíječka  | ANO 7,4 kW |
| dobíjecí kabel pro běžnou zásuvku 230 V  | ANO |
| klimatizace | ANO |
| multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon  | ANO |
| handsfree | ANO |
| tempomat  | ANO |
| tažné zařízení  | ANO-pevné viz nabídka |
| multifunkční palubní počítač  | ANO |
| vyhřívaná zpětná zrcátka sklopná, nastavitelná | ANO |
| tónovaná skla vozidla přední, boční, zadní | ANO |
| centrální zamykání  | ANO-s dálkovým ovládáním |
| přední mlhové světlomety  | ANO-Sada Comfort |
| elektrické ovládání oken přední | ANO |
| parkovací senzory vzadu  | ANO- Sada Comfort |
| zadní opěradlo dělené, sklopné  | ANO |
| rampa s výstražným zábleskovým světlem oranžové barvy na střeše vozidla  | ANO-viz nabídka |
| povinná výbava  | ANO |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES (hodnota ANO=vozidlo splňuje podmínku, hodnota NE= vozidlo nesplňuje podmínku). | ANO |