**Smlouva o spolupráci**

Příloha č. 2

Odběrový diagram

# Odběrový diagram tepelné energie

Odběrový diagram bude sjednán dle podmínek smlouvy o dodávkách tepelné energie vždy na jeden kalendářní rok. Množství tepelné energie dodávané prodávajícím kupujícímu v jednotlivých měsících bude odpovídat způsobu provozu kogenerační jednotky. Možnosti odběru tepelné energie budou v každém měsíci odvislé od klimatických podmínek. Prodávající je povinen dodat v daném kalendářním roce alespoň MINIMÁLNÍ množství tepelné energie ve výši 12 500 GJ a kupující je povinen odebrat nejvýše MAXIMÁLNÍ množství tepelné energie ve výši 14 500 GJ. Pokud to bude technicky možné a ekonomicky výhodné pro oba partnery, může být celkový roční objem dodaného/odebraného tepla vyšší, než je uvedené maximální množství teplené energie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roční dodávka tepelné energie z KJ** | **13 200** | **GJ / rok** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měsíční předpokládaná výroba tepelné energie v KJ** |  | **Jednotka** |
| Leden | 1 702 | GJ |
| Únor | 1 536 | GJ |
| Březen | 1 822 | GJ |
| Duben | 940 | GJ |
| Květen | 607 | GJ |
| Červen | 470 | GJ |
| Červenec | 486 | GJ |
| Srpen | 486 | GJ |
| Září | 588 | GJ |
| Říjen | 1 215 | GJ |
| Listopad | 1 646 | GJ |
| Prosinec | 1 702 | GJ |