**PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ**

**I. SPECIFIKACE STROJE**

Stroj má tuto specifikaci a splňuje tyto požadavky:

## **Základní parametry**

* Název stroje: EMCOMAT FB-450 L
* Výrobce Stroje: EMCO Maier GmbH
* Určení stroje: Konvenční univerzální frézovací stroj
* Rok výroby: 2012
* Výrobní číslo stroje: F9A123661
* Řídicí systém: ACC Emco Easy Cycle
* Otáčky vřetene: 10 – 5000 ot./min
* Výkon vřetene: 10 kW
* Kuželové upínání vřetena: ISO 40
* Pracovní rozsah: osa X – 450 mm, osa Y – 350 mm, osa Z – 400 mm

**Prohlášení prodávajícího o stavu stroje**

Stroj EMCOMAT FB-450 L, r.v. 2012, nebyl nikdy plně nasazen do výrobního procesu, čemuž odpovídá i naměřených 85 hodin provozního času. Během těchto hodin byl obráběn pouze hliník v rámci provozních testů.

Během přípravy stroje k prodeji byla provedena kompletní údržba stroje vč. výměny olejové náplně a mazání osového systému a vřetene dle návodu k obsluze. Rovněž byla provedena provozní zkouška.

Stroj je ve stavu nového stroje, nebyl použit ve výrobě ve VÚTS, a.s., a je ve výborné kondici. Ke stroji bude dodána kompletní technická a provozní dokumentace.





****

