|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 2 – Příloha krycího listu / Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace | | | |
| k části III. – Oděvy pro prádelnu | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kabátek pyžamový – 250 ks (vel. 56 - 50 ks, 58 - 100 ks, 60 - 50 ks, 62 - 50 ks)** | | | |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva | světle modrá | ano |  |
| Vpředu zapínání na knoflíky | | ano |  |
| 1 náprsní kapsa s logem PNKM (logo viz příloha č. 6 Výzvy) | | ano |  |
| 2 přední kapsy (umístěné dole) | |
| Materiál | 100 % bavlna, oboustranně česaný flanel | ano |  |
| gramáž 170 g/m2 | ano |  |
| Praní při min. 70°C | | ano | 90°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kalhoty pyžamové - 200 ks (vel. 56 - 50 ks, 58 - 50 ks, 60 - 50 ks, 62 - 50 ks)** | | | |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Barva | světle modrá | ano |  |
| Materiál | 100 % bavlna, oboustranně česaný flanel | ano |  |
| gramáž 170 g/m2 | ano |  |
| V pase do gumy | | ano |  |
| Možnost výměny gumy | | ano |  |
| Logo PNKM na nohavici (vpředu nahoře) (logo viz Příloha č. 6 Výzvy) | | ano |  |
| Praní při min. 70°C | | ano | 90°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile pracovní pánská** – **200 ks (vel. 42 - 50 ks, 44 - 50 ks, 46 - 50 ks, 48 - 50 ks)** | | | |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Materiál | 100 % bavlna, **flanel** | ano |  |
| gramáž min. 160 g/m2 | ano | 160g/m2 |
| Vpředu zapínání na knoflíky | | ano |  |
| Dlouhý rukáv s manžetou na knoflík | | ano |  |
| Rukávy ohrnovací s možností připnutí (pásek a knoflík) | | ne |  |
| Kapsy | 2 náprsní s patkami na knoflíky | ano |  |
|
| Na vnitřní straně u límce označení PNKM | | ano |  |
| Praní při min. 45°C | | ano | 45°C |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Košile anděl** – **200 ks (vel. 54 - 50 ks, 56 - 50 ks, 58 - 50 ks, 60 - 50 ks)** | | | |
| **Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného produktu** | | **Splnění parametrů** | **Skutečná hodnota technického parametru** |
| **ANO/NE** |
| Pacientská košile "anděl" | | ano |  |
| Délka košile | 110 cm (tolerance + - 2 cm) | ano |  |
| Materiál | 100 % bavlna, plátnová vazba | ano |  |
| gramáž min. 145 g/m2 | ano | 145g/m2 |
| Vzadu na zavazování (3 páry šňůrek) | | ano |  |
| Délka šňůrky (100 % bavlna) | min. 25 cm | ano |  |
| Barva bílá nebo drobný potisk | | ano |  |
| Logo PNKM na hrudi - 19 cm od ramene (logo viz Příloha č. 6 Výzvy) | | ano |  |
| Praní při min. 90°C | | ano | 95°C |
|  |  |  |  |
| **Veškeré prádlo musí mít rovné šití!** | | | |
| **Oděvy musí být osově souměrné, stejně jako doplňky (např. 2 přední kapsy - stejná velikost, shodné umístění, ale zrcadlově)!** | | | |
| **Hustota stehů** | **min. 3 stehy / 1 cm** |  |  |
| **Zakončení rukávu a spodní délka oděvu** | **a) 2x založeno a prošito nebo b) obnitkováno overlockem a prošito** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Provedení **loga** **bez textu** bude v **tmavě modré barvě** (viz též ve vektorových křivkách - příloha č. 6): | | | |
| |  | | --- | |  | | délka loga 7 cm |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | KURÝR JMP s.r.o. |
|  |  |  |  |