**SMLOUVA O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ**

uzavřená mezi

**Technické služby Trutnov s.r.o.**

Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO: 25968084

DIČ: CZ25968084

zastoupen: Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

Bankovní spojení: KB Trutnov, č. ú.

(dále jen **objednatel**)

**a**

**HDTS POWER s.r.o.**

Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

IČO:

DIČ:

Zastoupen: Janem Balážem - jednatelem

Bankovní spojení:

(dále jen **poskytovatel**)

**I.**

Objednatel je správcem komunikací, které jsou ve vlastnictví Trutnova a na území města Trutnova, jehož povinností je zajišťovat jejich zimní údržbu.

Poskytovatel disponuje strojem Volvo BL71 se sněhovou radlicí. Obsluhu stroje zajišťuje: Baláž Marcel**, tel.**

**II.**

Předmětem této smlouvy je provádění zimní údržby pluhováním za využití výše uvedeného stroje na pozemních komunikacích města Trutnova za podmínek níže uvedených.

**III.**

Objednatel se dohodl s poskytovatelem na provádění zimní údržby v pracovním okruhu O9/1 (viz. příloha) daném příkazem jednatele k provádění zimní údržby komunikací a chodníkůpro zimní období 2023 - 2024.

**IV.**

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí výjezd stroje se sněhovou radlicí a provede vyhrnování sněhu, a to neprodleně po telefonické výzvě dispečera zimní údržby TS Trutnov s.r.o. Výjezd bude prováděn ve dny **pondělí až neděle** a v době **od 3,00 do 21,00 hod**. Vyhrnování bude prováděno na komunikacích uvedených v příloze této smlouvy a v uvedeném pořadí.

Vždy po provedeném vyhrnování nahlásí řidič telefonicky nebo osobně dispečerovi zimní údržby Technických služeb Trutnov s.r.o. ukončení práce.

Poskytovatel se zavazuje udržovat stroj trvale provozuschopný.

Technické služby Trutnov s.r.o. nezajišťují parkování stroje poskytovatele v areálu Šikmá, ani jeho opravy a údržbu.

V případě poruchy stroje nebo nemoci řidiče zajistí poskytovatel náhradu.

**V.**

Poskytovatel odpovídá za dodržení všech obecně platných předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o pravidlech provozu na komunikacích a za škody způsobené v souvislosti s prováděním zimní údržby třetím osobám. Poskytovatel bude mít uzavřené platné zákonné pojištění odpovědnosti na stroj, kterým bude provádět zimní údržbu po celé období zimní údržby. Svým podpisem poskytovatel potvrzuje, že byl seznámen s předpisem pro zimní údržbu – bezpečnostní pokyny. Kopie tohoto předpisu je přílohou této smlouvy.

**VI.**

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli vzájemně dohodnutou cenu ve výši 1 250,- Kč bez DPH **za hodinu**  vykonané práce.

Dále se objednatel zavazuje zaplatit **550,- Kč bez DPH za den pracovní pohotovosti** paušální poplatek v případě, že poskytovatel **nevyjede** provádět zimní údržbu. **Paušální poplatek za pohotovost bude proplácen pouze v období zimní údržby (od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024) ve dnech, kdy bude poskytovatel dispečerem vyzván k držení pohotovosti s ohledem na klimatické podmínky.** O vyhlášení období zimní údržby bude poskytovatel včas prokazatelně informován (písemně, případně telefonicky s následným e-mailem).

Úhrada ceny včetně poplatku za pohotovost bude prováděna na základě měsíční faktury, vystavené za období příslušného kalendářního měsíce,splatné do 21 dnů od doručení objednateli. Povinnou přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený výkaz provedené práce. Za objednatele je pověřen k odsouhlasení vedoucí zimní údržby.

**VII.**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na zimní období od 1.11.2023 – 31.3.2024.

**VIII.**

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Trutnově dne **…………………**

**…………………………………..** **…………………………………………**

Ing. Lumír Labík – jednatel podpis zástupce poskytovatele

Technické služby Trutnov s.r.o.

Přílohy:

1. Specifikace pracovních okruhů

2. Bezpečnostní pokyny

**9. Pracovní okruh - O9/1 - Horní Staré Město**

**Vozidlo: traktor Zetor PROXIMA**

**H02 0033**

**Řidič: Zámečník Lukáš**

**Vozidlo: smluvní vozidlo HDTS Power s.r.o.**

**Volvo BL 71**

**Řidič: Baláž Marcel**

Určení trasy okruhu:

Příjezdová komunikace ke Střední průmyslové škole, na kruhovém objezdu odbočit k areálu firmy GAST-PRO, ul. Skřivánčí včetně areálu garáží a vnitroblok, Slavičí ul. až k Policii ČR, Spojovací, Lomená, K Náhonu – couvat, Na Besedě, K Úpě vč. areálu garáží, Zahradní po žel. přejezd, ul. Veselého -slepá vedle Pneuservisu (couvnout jak to půjde), Družstevní oboustranně a doleva ul. Souběžná(zajet mezi RD) a zpět k restauraci Akropole, Přátelství, Šípková, Trnková, Mírová, za tratí otočit a zpět, Šeříková, Akátová, Májová, Tovární, Za Komínem a Nábřežní + vyčistit rampu za školou, doleva Kopretinová, Tichá, Mládežnická, Pampelišková, Sněženková, přejezd na druhou stranu sídliště, Fialková, Chrpová, Zvonková – parkoviště, Rozmarýnová, Bratrství, Svornosti, U Hřiště až ke garážím a mezi garážemi, dále až k čp. 142, sídliště U Hřiště, Slovenská, Dlouhá, zpět Úpská, Dlouhá, Moravská, U Přádelny, nová Hasičárna, U Hřbitova - spodní cesta k rodinným domům, dále ul. Kamenická ke hřbitovu vč. parkoviště, na Vlčické naproti čerpací stanici doprava slepou uličku, ul. Na Terase vpravo mezi ploty k čp. 397, zpět na Horskou, Na Dvorkách, u MŠ zásobovací komunikaci, ul. U Zastávky, V Kolonkách, Pod Kopečkem, Na Odbočce, K Bělidlu, až za Texlen doprava ul. Na Bělidle k čp. 171, zpět a dále ul. K Silnici, Ke Stanici, Kalnovodská včetně areálu garáží.

**BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS**

**pro zimní údržbu**

Zimní údržba spočívá v úklidu sněhu, jeho odvozu, pluhování, posypu komunikací. Zimní údržba je zajišťována vlastními zaměstnanci i dodavatelsky. Zimní údržba je prováděna pomocí mechanizace (traktory s radlicí, posypové vozy, pracovní stroje) a ručním úklidem sněhu.

***Bezpečnostní pokyny:***

1. Mechanizaci (traktory s radlicí, posypové vozy, pracovní stroje) smí používat pouze osoba duševně a tělesně schopná, která vlastní příslušné řidičské oprávnění. Tato osoba musí být pravidelně přezkušována z pravidel silničního provozu, musí mít předepsanou zdravotní způsobilost.
2. Osoby nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.
3. Osoby musí dbát bezpečnostních pokynů pro řízení jednotlivých mechanizačních prostředků (znát rozměry vozidel, možnost pluhování, jízda ve svahu apod.).
4. Mechanizační prostředky musí splňovat po technické stránce všechny parametry, mechanizační prostředky musí být způsobilé pro jízdu po pozemních komunikacích, neodpovídající mechanizace nesmí být použita.
5. Osoby musí dodržovat pravidla silničního provozu.
6. Mechanizační prostředek při výkonu práce musí být řádně označen (oranžový majáček, výstražný trojúhelník, rozsvícená světla). Při provádění zimní údržby musí být v provozu GPS zařízení (pokud je GPS zařízení ve stroji nainstalováno).
7. Při práci musí osoby dbát náležité opatrnosti, aby nedošlo např. k poškození vozidel, objektů apod., sníh nesmí být pluhován do míst, která by bránila dalšímu provozu.
8. V případě poškození vozidla, objektu apod. nebo poškození mechanizačního prostředku, musí toto být nahlášeno ihned zaměstnavateli a případně Policii České republiky.
9. Všechny osoby musí dodržovat plán zimní údržby, zejména dodržování přidělených tras.
10. Osoby musí používat osobní a ochranné pracovní pomůcky (zejména výstražné signální vesty).
11. Zaměstnanci TST s.r.o. jsou povinni dodržovat všechny vydané směrnice.